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резиме
[bookmark: _Hlk167956234]Општина Мркоњић Град је мала средина која се географски налази у центру (срцу) Босне и Херцеговине. Обилује природним и културним знаменитостима, те задњих пет година биљежи знатан раст туристичких посјета. Свјесни смјера у којем иде модерни свијет (ЕУ) чијем чланству тежи Босна и Херцеговина приступили смо „Споразуму градоначелника-Европа“ у склопу којег смо добили подршку за израду “SECAP-a“ за општину Мркоњић Град. Акциони план за одрживу енергију и климу је био на јавном увиду на званичној веб страници општине у трајању од 15 дана те није било никаквих сугестија ни коментара. Општина Мркоњић Град је у задњих пет година почела проводити мјере енергетске ефикасности на јавним зградама и суфинансира обнову зграда колективног становања. Документ који је пред нама даје смјер у којем наша општина треба да настави са улагањем. Поред енергетске обнове јавних зграда и зграда колективног становања суфинансирање треба проширити и на индивидуалне стамбене објекте (куће) са посебном пажњом на енергетски сиромашна домаћинства. Такође, упоредо са енергетском обновом зграда јавног и приватног сектора треба субвенционисати постављање соларних електрана на кровове јавних и приватних објеката. Када су мјере прилагођавања у питању првенствено треба уредити корита бујичних потока и спроводити едукацију становништва о потреби чувања и заштите ријека и животне средине у цјелини. Са младима проводити радионице о рационалној потрошњи воде и енергије и акције пошумљавања. “SECAP“ документ за Општину Мркоњић Град је амбициозан план чијим ће се провођењем знатно повећати квалитет живота грађана општине Мркоњић Град.    
Позадина и стратегија: 
“SECAP“ за Општину Мркоњић Град представља одговор локалне заједнице на глобалне изазове климатских промјена, усклађен са Споразумом градоначелника за климу и енергију. Циљ је унапређење енергетске ефикасности, промоција обновљивих извора енергије, те прилагођавање климатским промјенама, уз паралелно побољшање еколошких, економских и социјалних услова живота грађана Мркоњић Града. 

Стратешки циљеви: 
Главни циљ је смањење емисија CO2 за најмање 40% до 2030. године у односу на базну 2013. годину, као дио ширег напора да се ограничи глобално загријавање испод 2°C. Акциони план детаљно разрађује мјере у три кључне области: ублажавање, прилагођавање и борба против енергетског сиромаштва.

Имплементација и евалуација: 
Описана је организациона структура за имплементацију и праћење “SECAP-a“, укључујући ангажовање заинтересованих страна, финансијске аспекте и временски оквир. План укључује детаљан преглед мјера, њихову имплементацију, механизме финансирања и план праћења и извјештавања о напретку.

Кључни бројеви:
Мјере ублажавања: Документ наводи укупно 18 мјера ублажавања преко сектора као што су зграде, јавна расвјета и саобраћај, циљајући на постизање 40% смањења емисија CO2 до 2030. године у односу на базну 2013.годину, укупне процијењене вриједности 8.470.000 КМ. 
· Мјере прилагођавања: Представљен је свеобухватан скуп од укупно 18 мјера прилагођавања, преко више сектора, укупне процијењене вриједности 5.687.936 КМ.
· Мјере за енергетско сиромаштво: Расправља се о специфичним акцијама за борбу против енергетског сиромаштва, фокусирајући се на побољшање енергетске ефикасности, промоцију обновљиве енергије и подршку енергетски сиромашним домаћинствима.
· 
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[bookmark: _Toc167967689]СТРАТЕГИЈА 
Међународна иницијатива “Споразум градоначелника за климу и енергију (CoM engl. Covenant of Mayors)[footnoteRef:1]” има за циљ јачање и унапређење климатских активности у области енергије на нивоу јединица локалне самоуправе. Сама иницијатива се заснива на три стуба (смањење емисија CO2 , јачањем отпорности на климатске промјене, и размјена знања и стечених искустава) и бави се прилагођавањем и ублажавањем климатских промјена, како би се обезбиједила одрживост и отпорност на локалном нивоу уз смањење емисије гасова стаклене баште ( GHG engl. greenhouse gas ). [1:  THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement: https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_en.pdf ] 

ЈЛС кључни су покретачи енергетске транзиције и борбе против климатских промјена на нивоу управе најближој грађанима. Јединице локалне самоуправе дијеле одговорност за борбу против климатских промјена са институцијама на регионалном и националном нивоу и спремне су дјеловати без обзира на то хоће ли остали учесници испунити своје обавезе. 
Приступање Општине Мркоњић Град овој међународној иницијативи и пројекту „ЕУ за енергетску транзицију – Споразум градоначелника на Западном Балкану и у Турској" представља исказивање политичке и стратешке жеље и намјере локалне самоуправе да се континуирано ради на унапређењу економских, еколошких и социјалних услова својих грађана, кроз остварење визије унапређења енергетске ефикасности и декарбонизације на својој територији, уз адекватне мјере прилагођавања и прилагођавања на климатске промјене, чиме се обезбјеђује одрживи развој, и стабилнији и зеленији економски развој општине.
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[bookmark: _Toc167967690]СПОРАЗУМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ЕНЕРГИЈУ И КЛИМУ 
Европска комисија је 29. јануара 2008. године покренула иницијативу повезивања градоначелника енергетски освијештених европских градова у трајну мрежу с циљем размјене искустава у спровођењу дјелотворних мјера за побољшање енергетске ефикасности урбаних средина (Слика 1). 
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Description automatically generated]
[bookmark: _Ref162399571][bookmark: _Toc174444734]Слика 1 Споразум градоначелника за климу и енергију – “корак по корак”
Иницијатива названа “Споразум градоначелника за климу и енергију (CoM engl. Covenant of Mayors, у даљем тексту Споразум)[footnoteRef:2]” представља највећу свјетску иницијативу усмјерену на локалне енергетске и климатске активности. Она има за циљ јачање и унапређење климатских и активности у области енергије на општинском нивоу. Сама иницијатива се заснива на три стуба (смањење емисија CO2, јачањем отпорности на климатске промјене, и размјена знања и стечених искустава) и бави се прилагођавањем и ублажавањем климатских промјена, како би се обезбиједила одрживост и отпорност на локалном нивоу уз смањење емисије гасова стаклене баште ( GHG engl. greenhouse gas ). [2:  THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY Agreement:h ttps://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_C ommitmentDocument_en.pdf] 

Један од кључних инструмената за подстицање стратешког и континуираног планирања мјера прилагођавања и ублажавања климатских промјена на локалном нивоу је израда Акционог плана за одрживу енергију и климу[footnoteRef:3] (SECAP engl.Sustainable Energy and Climate Action Plan) за општине/локалне самоуправе, са посебним смјерницама[footnoteRef:4] и упутством[footnoteRef:5] за методологију израде Акционог плана, стандардизовано прикупљање података и извјештавање[footnoteRef:6] како би се остварили постављени циљеви и обавезе до 2030. године.   [3:  CoM SECAP: https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/19514_1459614153.pdf]  [4:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a2ac8a5e-f134-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en]  [5:  https://www.covenantofmayors.eu/support/reporting.html]  [6:  Препоруке за извјештавање Споразума градоначелника за климу и енергију; софтверски алати за планирање мјера прилагођавања климатским промјенама који су доступни на wеb страници Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST).] 

Дакле, локална тијела власти - потписници Споразума дијеле заједничку визију којом ће осигурати декарбонизацију и отпорност градова у којима ће њихови грађани имати приступ сигурној, одрживој и свима приступачној енергији. 
Прилагођавање климатским промјенама подразумијева предвиђање штетних ефеката климатских промјена и предузимање одговарајућих мјера како би спријечили или смањили штету коју ти ефекти могу изазвати и искористили прилике које се у том процесу могу отворити. 
Споразум градоначелника одговор је напредних европских градова на изазове глобалне промјене климе, те прва и најамбициознија иницијатива Европске комисије која директно циља на локалне власти и грађане кроз њихово добровољно активно укључивање у борбу против глобалног загријавања. Иницијатива је увела нови приступ у спровођењу енергетске и климатске политике јер се по први пут почео примјењивати тзв. „одоздо према горе“ приступ, модел сарадње на мулти-секторском нивоу те оквир активности вођен контекстом локалне средине при провођењу активности на локалном нивоу. Лого инцијативе је представљен на Слика 2.
[image: ]
[bookmark: _Ref162399491][bookmark: _Toc46180433][bookmark: _Toc174444735]Слика 2 Споразум градоначелника за климу и енергију – лого иницијативе

У октобру 2015. године, након процеса консултација о будућности Споразума градоначелника, Европска комисија покренула је нови интегрисани Споразум градоначелника за климу и енергију који надилази постављене циљеве за 2020. годину. Потписнице новог Споразума обвезују се на смањење њихових емисија CO2 (и евентуално других гасова стаклене баште) те усвајање заједничког приступа рјешавању ублажавања и прилагођавања климатским промјенама. Потписници се обавезују смањити емисије CO2 за најмање 40% до 2030. године и повећати отпорност градова на дјеловање климатских промјена.[footnoteRef:7] [7:  Covenant of Mayors Europe, https://eu-mayors.ec.europa.eu] 

Да би своје политичко опредјељење преточили у практичне мјере и пројекте, потписници Споразума обавезују се у року од двије године од датума одлуке  скупштине општине о прикључењу Споразуму градоначелника донијети акциони план који назначује кључне активности које намјеравају предузети. План треба садржавати Референтни инвентар емисија за праћење активности ублажавања ефеката климатских промјена и Анализу климатских ризика и процјене рањивости појединих сектора на утицаје климатских промјена. Као посљедица консултација о будућности Споразума градоначелника и оснивању нове верзије Споразума као Споразума градоначелника за климу и енергију у октобру 2015. године, Акциони план енергетски одрживог развоја (SEAP еngl.Sustainable Energy Action Plan) унапријеђен је у нову верзију плана која носи назив Акциони план енергетски одрживог развоја и прилагођавања климатским промјенама (SECAP еngl. Sustainable Energy and Climate Action Plan).
„SECAP“ представља кључни документ на општинском нивоу који на бази прикупљених података о затеченом стању идентификује те даје прецизне и јасне одреднице за имплементацију пројеката и мјера енергетске ефикасности, кориштења обновљивих извора енергије те прилагођавања ефектима климатских промјена.  Акциони план се фокусира на дугорочне утицаје климатских промјена на подручје локалне заједнице, узима у обзир енергетску ефикасност те даје мјерљиве циљеве и резултате везане уз смањење потрошње енергије и емисија CO2 .
	Главни обавезни мјерљиви циљ “SECAP-a“, је постићи да предложене мјере резултирају смањењем емисије CO2 на подручју јединице локалне самоуправе од најмање 40% у 2030. години у односу на референтну 2013. годину.



Приступање Споразуму градоначелника означава почетак дугорочног процеса и прикључење активној заједници локалних средина које се обавезују извјештавати о имплементацији планова те унапређивати свакодневицу грађана кроз примјену нових активности и допринос одрживој будућности. 
Заједнички план за заједничку визију – да би постигли своје циљеве ублажавања и прилагођавања, потписници Споразума градоначелника обавезују се предузети низ корака приказаних у Табела 1.
[bookmark: _Ref162724708][bookmark: _Toc115859757][bookmark: _Toc135224292][bookmark: _Toc160703865][bookmark: _Toc174444704]Табела 1 Кораци за спровођење Споразума Градоначелника
	Кораци
	Ублажавање
	Прилагођавање

	Покретање и преглед почетног стања
	Припрема Инвентара почетних емисија
	Припрема Процјене ризика од климатских промјена и осјетљивости

	Утврђивање стратешких циљева и планирање
	Подношење Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена („SECAP“) и укључивање разматрања ублажавања и прилагођавања у релевантне политике, стратегије и планове у року од двије године након доношења Одлуке Скупштине општине.

	Имплементација, праћење и извјештавање
	Извјештај о напретку сваке двије године након подношења “SECAP-a“, на платформи иницијативе, праћење и ажурирање инвентара емисија (BEI) те процијењеног ризика и рањивости (RVA) сваке 4 године. 


Споразумом градоначелника успостављен је оквир за дјеловање који локалним тијелима помаже у остваривању њихових амбиција ублажавања и прилагођавања, а истовремено се у обзир узима разноликост на терену. Градовима или општинама потписницима даје се флексибилност да сами одаберу најбољи начин за имплементацију својих локалних мјера. Иако се приоритети разликују, локална се тијела позивају да мјере спроводе на интегрисан и комплетан начин.
Потписници Споразума потврђују заједничку визију за 2050. годину: 
· спровођење декарбонизације локалне територије, на тај начин доприносећи ограничавању просјечног глобалног пораста температуре испод 2°C према међународном климатском споразуму (engl. UN Climate Change Conference COP21) постигнутом у оквиру „COP 21“  у Паризу у децембру 2015. године; 
· повећање отпорности локалне територије и у том смислу јачање капацитета за прилагођавање на неизбјежне утицаје климатских промјена;
· омогућити универзални приступ сигурној, одрживој и цјеновно доступној енергији свим грађанима и тиме допринијети унапређењу квалитета живота уз повећање енергетске сигурности.

Потписници споразума обавезују се на:
смањење емисија CO2 (по могућности и осталих гасова са ефектом стаклене баште) на локалном подручју за најмање 40% до 2030. године у односу на референтну годину, кроз унапређену енергетску ефикасност те повећање кориштења обновљивих извора енергије;
· повећање отпорности на климатске промјене усљед примјене принципа прилагођавања климатским промјенама;
· размјену искустава, визија, резултата и пракси с локалним и регионалним властима у региону и ЕУ, кроз директну кооперацију и размјену знања, у оквиру контекста ''Global Covenant of Mayors '' споразума;
· израду Акционог плана одрживог енергетског развоја и климатских промјена (SECAP еngl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) унутар двије године од датума приступања Споразуму те припадајуће документације о извјештавању спровођења Акционог плана.

Захтјеви који морају бити испуњени како би „SECAP“ био прихваћен у оквир иницијативе Споразума су:
· Акциони план мора одобрити Скупштина општине - треба бити усвојен од стране Скупштине општине;
Акциони план мора јасно садржавати циљ смањења наведен у Споразуму (нпр. најмање 40% испуштања CO2 до 2030.године);
· Акциони план мора да се заснива на резултатима свеобухватног Основног инвентара емисије (BEI engl.Baseline Emission Inventory ) и Оцјени ризика и изложености (RVA engl. Risk and Vulnerability Assessment);
· Акциони план мора да обухвати кључне секторе активности, а најмање јавну расвјету, зградарство и саобраћај.
· Референтни инвентар емисија мора да укључи јавну расвјету, зградарство и саобраћај.
[bookmark: _Toc167967691]2.1.Визија за Општину Мркоњић Град  
Општина Мркоњић Град предвођена Начелником и Скупштином општине дијели заједничку визију одрживе будућности са осталим градовима и општинама у Европи и свијету.
	[bookmark: _Hlk160546061]ВИЗИЈА
[bookmark: _Hlk167452322]Град који живи свој пуни потенцијал, подиже високу свијест грађана, чува своје постојеће природне потенцијале и континуирано развија нове за добробит наредних генерација.



Јединице локалне самоуправе кључни су покретачи енергетске транзиције те се боре против климатских промјена на нивоу управе најближој грађанима. Јединице локалне самоуправе дијеле одговорност за борбу против климатских промјена с тијелима на регионалном и националном нивоу, те су спремне дјеловати без обзира на то хоће ли остали учесници испунити своје обавезе. 
Ублажавање и прилагођавање климатским промјенама могу вишеструко повољно утицати на животну средину, друштво и привреду. Кад се на тим проблемима ради заједнички, стварају се нове прилике за унапређење одрживог локалног развоја. То укључује изградњу партиципативних заједница које су отпорне на климатске промјене и у којима се енергија ефикасно користи, побољшање квалитете живота, подстицање улагања и иновација, раст привреде на локалном нивоу и отварање нових радних мјеста те јачање учешћа и сарадње учесника.
Локалним рјешењима за проблеме енергетике и климатских промјена грађанима се осигурава сигурна, одржива и конкурентна енергија приступачних цијена те се тако придоноси смањењу енергетске зависности и заштити угрожених потрошача.
Израда Акционог плана за одрживу енергију и климу („SECAP“) укључује постављање визионарског оквира који је у складу са јединственим карактеристикама, изазовима и тежњама сваког региона. Свеукупна „SECAP“ визија за Општину Мркоњић Град је заснована на неколико кључних компоненти:
· Интеграција обновљиве енергије;
· Карбонска неутралност и смањење емисија;
· Отпорност и адаптације;
· Ангажовање заједнице и образовање ;
· Економски раст и социјална једнакост ;
· Иновације и технологија;
· Партнерство и сарадња.
Главни услов успјешне реализације процеса израде „SECAP-а“ је успостављање организационе структуре у којој ће се од почетка процеса знати како и у којем временском року треба направити одређене задатке и активности. Радње потребне за израду, спровођење и праћење „SECAP-а“ подијељене су у неколико кључних корака, а процес обухвата сљедеће фазе:
· Припремне радње за покретање Процеса израде „SECAP-а“ (политичка воља; активна подршка начелника и скупштине општине, стручних ресурса и осталих заинтересованих страна);
· Формирање и именовање радног тима (представници општинских служби, јавних и приватних предузећа), а према приоритетним правцима дјеловања:
· Формирање и именовање Савјетодавне групе из реда стручњака на локалном нивоу. 
· Израда „SECAP-а“;
· Усвајање „SECAP-а“ од стране Скупштине општине као службеног, обавезујућег документа;
· Спровођење идентификованих мјера и активности предложених у плану;
· Праћење и контрола спровођења идентификованих мјера;
· Припрема извјештаја о реализованим пројектима у временским интервалима од 2 године.
[bookmark: _Toc167967692]2.2. Циљеви израде „SECAP-а“
У наредним поглављима је представљен општи преглед циљева „SECAP-а“ по питању циљева: ублажавања емисија са ефектом стаклене баште, адаптација на климатске промјене, те мјера ублажавања енергетског сиромаштва. 
2.2.1. [bookmark: _Toc167967693]Циљеви митигације климатских промјена   
План ублажавања потписницима омогућује одређен степен флексибилности, посебно у погледу инвентара емисија (нпр. почетна година, кључни сектори с којима треба радити, фактори емисија употребљени за обрачун, јединица емисија употребљена у извјештају итд.). 
[bookmark: _Hlk162569438]Главни обавезни мјерљиви циљ „SECAP-а“ је постићи да предложене мјере ублажавања резултирају смањењем емисије CO2 на подручју јединице локалне самоуправе од најмање 40 % у 2030. години у односу на референтну 2013.годину.
„SECAP“ Општине Мркоњић Град доноси укупно 18 мјера ублажавања климатских промјена којима се планира смањити директна и индиректна емисија CO2  из сектора зградарства, јавне расвјете и саобраћаја, које ће се проводити од 2024. до 2030. године. Мјере ублажавања проведене до 2030. године резултираће са укупним смањењем емисије CO2 у 2030. години од 40% у односу на референтну 2013. годину чиме се задовољава циљ од 40 % према Споразуму Градоначелника.
2.2.2. [bookmark: _Toc167967694]Циљеви адаптација на климатске промјене
План прилагођавања довољно је флексибилан за интегрисање нових знања и спознаја те промјењивих услова и капацитета потписника. Процјена ризика од климатских промјена и осјетљивости мора се извршити у договореном року од двије године. На темељу резултата те процјене утврдиће се како повећати отпорност одређеног подручја.[footnoteRef:8] [8:  Текст Споразума градоначелника налази се у прилогу I.] 

Заједничка визија формализована је потписивањем Споразума за климу и енергију те покреће њихова настојања за рјешавање међусобно повезаних изазова: ублажавања и прилагођавања на климатске промјене и производње енергије из обновљивих извора. Заједно су спремни донијети конкретне, дугорочне мјере којима ће се осигурати еколошки, друштвено и привредно стабилно окружење за садашње и будуће генерације. Заједничка визија градоначелника потписника Споразума за климу и енергију за 2050.године обухвата:
· декарбонизована подручја, чиме се придоноси да се просјечно глобално загријавање задржи знатно испод +2°C у односу на прединдустријске температуре, у складу с Међународним споразумом о клими донесеним на конференцији „COP 21“ у Паризу (engl. UN Climate Change Conference COP21), у децембру 2015.године;
· отпорнија подручја, чиме се припрема за неизбјежне неповољне посљедице климатских промјена;
· универзални приступ сигурним, одрживим енергетским услугама приступачних цијена за свакога, чиме се повећава квалитет живота и сигурност снабдијевања енергијом.
Да би се та визија остварила, потписници Споразума за климу и енергију:
· ОБАВЕЗУЈУ се поставити средњорочне и дугорочне циљеве у складу са ЕУ циљевима, на начин да буду усклађени или амбициознији од националних циљева. Циљ је постићи климатску неутралност до 2050. године. С обзиром на хитност климатске кризе, климатске мјере ће бити приоритет и комуницираће се грађанима;
· УКЉУЧИЋЕ грађане, пословни и јавни сектор на свим нивоима како би се остварила ова визија и трансформисао друштвени и економски систем. Потребно је постићи локални климатски споразум са свим учесницима који ће помоћи у остваривању циљева;
· ДЈЕЛОВАТИ, сада и заједнички, како би се неопходна транзиција покренула и убрзала. Развој, примјенити и извјестити у складу са постављеним циљевима, акциони план како би се постигли циљеви. План ће садржавати смјернице како ублажити и прилагодити се на климатске промјене, а истовремено бити укључив;
· ПОВЕЗАТИ се са колегама градоначелницима и локалним вођама у Европи и даље, како би се инспирисали међусобно, уз подстицај на придруживање Глобалном покрету Споразума градоначелника.
Стратешки циљеви плана прилагођавања климатским промјенама у оквиру „SECAP-а“ Општине Мркоњић Град су:
· Процјена тренутне и будуће рањивости на климатске промјене те припадајућих ризика у одабраним секторима;
· Смањење рањивости природних система и друштва на негативне утицаје климатских промјена;
· Смањење негативних утицаја који поспјешују климатске промјене;
· Одрживи развој Мркоњић Града кроз прилагођавање сектора инфраструктуре, водопривреде, туризма, пољопривреде и шумарства, природних ресурса и здравља провођењем мјера и пројеката на територији општине;
· Ублажавање утицаја енергетског сиромаштва; 
· Искориштавање потенцијалних позитивних ефеката који такође могу бити посљедица климатских промјена.
2.2.3. [bookmark: _Toc167967695]Циљеви мјера енергетског сиромаштва 
Енергетско сиромаштво је вишедимензионална тема која се мора мултисекторски третирати. Пакетом мјера Чиста енергија за све Европљане, ЕУ је у важећу енергетску регулативу унијела обавезе праћења и извјештавања о имплементацији мјера везаних уз смањење енергетског сиромаштва. У том смислу је, кроз Директиву 2019/944 о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и измјеном Директиве 2012/27/ЕУ, за државе чланице погођене енергетским сиромаштвом предвиђена обавеза да у своје националне акционе планове или друге одговарајуће оквире за рјешавање проблема енергетског сиромаштва уграде мјере за смањење енергетског сиромаштва са циљем смањивања броја енергетски сиромашних домаћинстава. Енергетско сиромаштво настаје када домаћинство мора да смањи потрошњу енергије до степена који негативно утиче на здравље и добробит људи. Углавном настаје због три основна разлога и то:
•	висок удио трошкова које домаћинство издваја за плаћање енергије у свим облицима ;
•	ниским укупним примањима чланова домаћинства ;
•	ниских енергетских перформанси стамбених јединица и уређаја који се у тим јединицама користе.

Директивом се исто тако наводи да су „ниска примања, велика потрошња енергије и лоша енергетска ефикасност стамбених објеката релевантни чиниоци за успостављање критеријума којима се мјери енергетско сиромаштво. У сваком случају, државе чланице би требале да обезбиједе неопходно снадбијевање енергијом за угрожене и енергетски сиромашне потрошаче. При томе би се могао користити интеграциони приступ, рецимо у оквиру енергетске и социјалне политике, а мјере би могле укључивати социјалне политике или мјере за побољшање енергетске ефикасности зграда.“ 
Енергетски угроженима се сматрају они потрошачи енергије који по својим социо-демографским обиљежјима и енергетским показатељима који се вежу на њихово домаћинство имају већу шансу да буду енергетски сиромашни од остатка популације. У тај критеријум се уклапају рецимо корисници социјалне помоћи, пензионери, особе с инвалидитетом, хронични болесници, породице са самохраним родитељима, стари, самци. Енергетско сиромаштво има далекосежне посљедице на здравље, социјални статус, образовање, друштвени статус, а процјењује се да је један од 10 грађана ЕУ погођен енергетским сиромаштвом. Такође, 2022. године високе цијене енергије заједно са порастом трошкова живота погоршале су стање са аспекта енергетског сиромаштва. Процјењује се да, рецимо, 9,3% Европљана није могло довољно да загрије своје домове, што је пораст у односу на 6,9% у 2021. години. Једна од могућих мјера за борбу против енергетског сиромаштва може бити изградња капацитета за сузбијање енергетског сиромаштва која се односи на све секторе, док је друга могућа мјера  израда Програма за сузбијање енергетског сиромаштва са ороченим временом примјене. Овим програмом је потребно системски утврдити акцију борбе против енергетског сиромаштва, највјероватније кроз спровођење мјера енергетске ефикасности и намјенске финансијске подршке. Такође, овај програм мора да има идентификовану мјеру у вези са имплементацијом система за праћења социо-демографских и енергетских показатеља којима се описује енергетско сиромаштво на националном нивоу, што би требало да допринесе лакшој и транспарентнијој аквизицији податка о угроженим и енергетски сиромашним домаћинствима или онима који су у очигледном ризику од енергетског сиромаштва.
Адресирање енергетског сиромаштва је критичан циљ који се усклађује са ширим циљевима побољшања енергетске ефикасности, повећања употребе обновљивих извора енергије и подстицања отпорности на климатске промјене. Енергетско сиромаштво, гдје домаћинства не могу да приуште неопходне енергетске услуге за осигурање достојног стандарда живота, је сложено питање које утиче на социјалне, економске и еколошке сфере. Документ има за циљ да се бави енергетским сиромаштвом осигуравајући да акције према климатским и енергетским циљевима буду инклузивне и праведне, гарантујући да су користи енергетских транзиција широко дистрибуисане међу свим члановима заједнице, посебно међу рањивим и маргинализованим групама. Уопштено, ово може укључивати неколико праваца:
· Фокусирање на побољшање енергетске ефикасности зграда, што може значајно смањити финансијско оптерећење на домаћинства са ниским приходима.
· Усвојити обновљиве изворе енергије, који могу пружити приступачне и чисте опције енергије за заједнице, смањујући њихову зависност од скупих и загађујућих фосилних горива.
Осим тога, „SECAP“ наглашава важност циљане подршке и социјалних политика које посебно адресирају потребе оних који су највише изложени ризику од енергетског сиромаштва. То би могло укључивати програме финансијске помоћи за енергетски ефикасна побољшања домова, субвенције за инсталације обновљиве енергије и едукативне кампање за подизање свијести о уштеди енергије. Интеграцијом ових мјера не само да се тежи смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и ублажавању климатских промјена, већ се такође настоји осигурати прелазак на економију ниске емисије праведан и да нико не буде запостављен.
Један од кључних изазова у имплементацији мјера спречавања енергетског сиромаштва свакако је и одређивање јаснијих критеријума за угрожене односно рањиве групе грађана и укључивање тих критеријума у постојеће законодавство уз израду методологије прикупљања и праћења података о енергетском сиромаштву. Јединице локалне самоуправе би морале учествовати у изградњи капацитета за сузбијање енергетског сиромаштва на начин да осигурају техничку и административну подршку енергетски сиромашним домаћинствима са циљем њиховог оснаживања за кориштење различитих мјера за повећање енергетске ефикасности објеката у којима станују и уређаја које у њима користе. 

2.3. Организација Општина Мркоњић Град 
Организациона структура Општине Мркоњић Град у наставку сагледава се из два аспекта и то организационе структуре јединице локалне самоуправе, те из аспекта организације за имплементацију „SECAP-а“, а како је представљено у два наредна поднаслова.
2.3.1. Организациона структура Општина Мркоњић Град
Координација, организационе структуре и капацитети Општине Мркоњић Град су дати у наставку на слици 3.  
[image: ]
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Општина Мркоњић Град је организована у складу са Законом о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ и има законодавну и извршну власт. Скупштина Општине, броји 25 одборника који се бирају непосредно на изборима, као законодавна власт на општинском нивоу доноси одлуке, закључке и друге акте у складу са својим овлаштењима који су неопходни за нормалан и функционалан живот локалне заједнице. Начелник општине предлаже акте за сједнице скупштине општине, креира са својим помоћницима одлуке које осигуравају развој општине и рјешавају проблеме грађана. Начелник општине осигурава, заједно са Општинским службама провођење локалне политике у складу са одлукама Скупштине општине, извршење буџета, као и примјену закона и прописа Републике Српске. Начелник доноси одлуке о организацији Општинске управе, именовању и разрјешењу начелника одјељења, као и о оснивању Општинске управе. Такође, начелник сарађује са другим јединицама локалне самоуправе и међународним организацијама,закључује уговоре у име Општине и одлучује о употреби и располагању имовином општине.
2.3.2. [bookmark: _Toc167967698]Организациона структура Општина Мркоњић Град за имплементацију „SECAP-а“ 
На Слици 4 је представљен огранограм структуре Општине Мркоњић Град, а из аспекта имплементације „SECAP-а“. 

[bookmark: _Ref162711597][bookmark: _Toc174444736]Слика 4 Организациона структура Општине Мркоњић Град за имплементацију „SECAP-а“  Органограм

2.4. [bookmark: _Toc167967699]Методологија израде „SECAP-а“ 
У наставку је дато објашњење општег приступа, као и оног специфичног за Општину Мркоњић Град по питању методологије израде „SECAP-а“.  
2.4.1. [bookmark: _Toc167967700]Општи принципи „SECAP-а“
Акциони план енергетски одрживог развоја и климатских промјена (SECAP еngl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) Општине Мркоњић Град израђен је се у складу са смјерницама израђеним у склопу Споразума градоначелника за климу и енергију (еngl. The Covenant of Mayors for Climate and Energy Reporting Guidelines) те приједлогом Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена којег су израдили канцеларија Споразума градоначелника и канцеларија иницијативе Mayors Adapt у сарадњи са Заједничким истраживачким центром Европске комисије (JRC engl.The Joint Research Centre). Смјернице за израду Акционог плана енергетски одрживог развоја града/општине[footnoteRef:9] се састоје од три дијела: [9:  Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), 2018. https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/resources/reporting] 

· I дио, Процес „SECAP-а“, корак по корак према нискокарбонским и климатски отпорним градовима до 2030.године;
· II дио, Референтни инвентар емисија и Анализа рањивости и ризика (RVA engl. Risk and Vulnerability Assessment) ;
· III дио, Политике, кључне мјере, примјери добре праксе ублажавања и прилагођавања на климатске промјене, финансирање мјера „SECAP-а“ . 
У складу са Смјерницама основни дијелови „SECAP-a су:
· Базни емисиони инвентар (BEI engl. Baseline Emission Inventory ) за праћење активности ублажавања ефеката климатских промјенаИнвентар емисија је скуп података о директним и индиректним емисијама усљед крајње потрошње енергије у одабраној референтној години те у секторима складно препорукама Европске комисије;
· Мјере ублажавања ефеката климатских промјена (engl. mitigation);
· Анализа климатских ризика и процјена рањивости појединих сектора (RVA engl. Risk and Vulnerability Assessment) на утицаје климатских промјена;
· Мјере прилагођавања климатским промјенама (engl. adaptation).

Мјере ублажавања енергетског сиромаштва- Општи циљ потписника Споразума градоначелника је смањење емисија CO2 за минимално 40% у односу на референтну годину до 2030. године. Иако је Повељом градоначелника препоручено да референтна година буде 1990. у складу са Кjото Протоколом, одлука о одређивању референтне године условљена је, прије свега, доступношћу историјских података.
2.4.2. [bookmark: _Toc167967701]Методолошки приступ за Општину Мркоњић Град
Креирање „SECAP-а“ за Општину Мркоњић Град је урађено на основу горе описаног општег приступа, али који је прилагођен како би узео у обзир јединствено окружење, социјалне, економске, ако и остале релевантне карактеристике подручја примјене. Процес израде „SECAP-а“ за Општину Мркоњић Град израђен је вишефазно при чему су у првој фази припремљене основне процјене и анализе (нпр. Анализа рањивости сектора) те спроведене консултације са заинтересованом јавношћу у циљу дефинисања и усаглашавања око мјера митигације и адаптације. На тим темељима покренута је друга фаза, фаза израде самог овог документа – „SECAP-а“. Свака од фаза спроведена је под другим пројектним окриљем и партиципацијом различитих стручних тимова.  Основни преглед кључних елемената за израду документа су представљени у наставку:  
· Обим пројектног подручја – „SECAP“  за Општину Мркоњић Град се односи на административну територију исте;
· Референтна/базна година - У сврху израде анализе енергетске потрошње и одређивање референтног инвентара емисија одређена је  референтна година за Општину Мркоњић Град, усвојена је 2013. година;
· Временски период - Обухвата временски период до 2030. године;
· Прорачун емисија – Извршен у складу са стандардним емисионим факторима усклађени са начелима Међувладиног панела о климатским промјенама (IPCC engl. Intergovernmental panel on Climate Change ) а који су у складу са факторима које БиХ користи у изради “UNFCCC“ извјештаја (UNFCCC engl. United Nations Framework Convention on Climate Change);
· Категорије разматраних мјера – које су подијељене у три засебне категорије и то: 
· Мјере за ублажавање посљедица климатских промјена;
· Мјере за прилагођавање климатским промјенама;
· Мјере ублажавања енергетског сиромаштва;
· Главни типови емисија са ефектом стаклене баште – који су укључени у базни и контролни инвентар емисија:
· Директне емисије, које су резултат потрошње енергије која се физички одвија на пројектном подручју ;
· Индиректне емисије, које се односе на потрошњу мрежне енергије, гдје постројења за њену производњу могу бити лоцирана и изван пројектног подручја али се њена потрошња одвија на овој територији ;
· Емисије које се односе на неенергетску потрошњу, и то на сектор водоснабдијевања.
Врсте разматраних гасова са ефектом стаклене баште – искључиво CO2
Усвојен приступ за израду инвентара емисија  - При изради „SECAP-а“. за Општину Мркоњић Град одабран је методолошки приступ заснован на активностима, при којем се у инвентар емисија укључују све директне и индиректне емисије CO2 које су резултат активности у оквиру којих долази до потрошње енергије на пројектном подручју. 
· Разматрани сектор потрошње енергије – како је наведено у наставку: 
· Сектор зградарства, опреме или постројења, који укључује зграде градске управе и градских установа и предузећа, зграде комерцијалног и услужног сектора, те стамбене зграде;
· Сектор јавне расвјете;
· Сектор саобраћаја који укључује градски друмски саобраћај који укључује потрошњу енергије возила градске управе и градских предузећа и установа, возила јавног друмског саобраћаја (приградски аутобуски превоз и такси превоз), те возила физичких и правних лица регистрованих на пројектном подручју.

2.5. [bookmark: _Toc167967702]Стратешки и правни оквир релевантан за „SECAP“
У наставку је дат основни преглед релевантног законског оквира по питању „SECAP-а“.  
2.5.1. [bookmark: _Toc167967703]ЕУ оквир 
Европски зелени план представља пакет иницијатива с основним циљем зелене трансформације ЕУ-а, при чему је крајњи циљ постићи климатску неутралност до 2050. године Пратећи легислативни оквир унутар којега су правно дефинисани циљеви обухват прије свега ЕУ Закон о клими. Доношењем тог закона ЕУ и његове државе чланице обавезали су се да ће до 2030. године смањити нето емисије са ефектом стаклене баште у ЕУ за најмање 55% у односу на нивоу из 1990. године. Почетком 2024. године, Европска комисија препоручује нове, амбициозније циљеве на путу достизања климатске неутралности који подразумијевају смањење нето емисија гасова за 90% до 2040. године  у односу на ниво из 1990. године.
2.5.2. [bookmark: _Toc167967704]Оквир БиХ 
На нивоу БиХ је усвојен Интегрисани План за енергију и климу (NECP engl. National Energy Climate Plan), који представља средњорочни план којим земље описују како ће активности проводити ка достизању нето нултих емисија гасова стаклене баште до 2050. године . Реализација циљева „NECP“  БиХ допринијеће декарбонизацији цијеле економије и тима, унаприједити конкурентност БиХ привреде. „NECP“ описује активности у 5 димензија: декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетска сигурност, унутрашње тржиште енергије, те истраживање, иновације и конкуретност. У складу са „NECP-ом“ циљеви Босне и Херцеговине су сљедећи:
· Удио обновљивих извора енергије - 43.62%
Емисије гасова са ефектом стаклене баште (GHG engl. greenhouse gas ) - 15.65 Mt CO2
· Енергетска ефикасност – Примарна потрошња енергије                                                         (PEC engl. Primary energy consumption) - 6.84 Mtoe
· Енергетска ефикасност – Финална потрошња енергије                                                               (FEC engl. Final energy consumption) - 4.34 Mtoe
Ако се осврнемо на производне електроенергетске објекте до 2030. године циљеви су сљедећи:
· Излазак из погона 410МW;
· Нема нових електрана на фосилна горива (угаљ и гас);
· Прелазак појединих термоблокова на биомасу.
Уводи се трговина емисија CO2 прије 2026. године (прије него ЕУ уведе опорезивање путем механизма CBAM (CBAM engl. The EU's Carbon Border Adjustment Mechanism)
· Пуштање у погон преко 2,000МW обновљивих извора енергије;
· Пораст у фотонапонским електранама од преко 1,500 МW.
Кључне политике и мјере до 2030. године које дефинише „NECP“ је:
· Смањење емисија гасова стаклене баште;
· Повећање удјела обновљивих извора;
· Повећање мјера енергетске ефикасности;
· Усвајање потребног законског оквира и стратешких докумената;
· Успостава организованог тржишта електричне енергије и природног гаса;
· Успостављање шема за трговину емисијама гасова стаклене баште ( EU ETS engl. Emissions Trading Scheme);
· Успостава система Гаранција поријекла;
· Имплементација праведне транзиције региона богатих угљем;
· Рационализација административних поступака;
· Повећање флексибилности система инфраструктуре;
· Интензивирање истраживања и јачање конкурентности.
2.5.3. [bookmark: _Toc167967705]Оквир РС 
На нивоу РС је донесена Енергетска Стратегија Републике Српске до 2035[footnoteRef:10] 
и тежи ка стварању конкурентног и одрживог енергетског система, фокусирајући се на сигурност снабдијевања, ефикасно коришћење ресурса, енергетску независност, и смањење негативних утицаја на животну средину. Кључни приоритети укључују реструктурисање енергетског сектора за повећање вриједности за крајње кориснике, развој нових производа и услуга, те адаптацију на будуће тржишне прилике и притиске на цијене. Електроенергетски сектор, с фокусом на извоз и конкурентне производне цијене, игра централну улогу, уз напомену о потреби за управљањем ризицима повезаним с великим инвестиционим пројектима и ЕУ политикама. Стратегија такође наглашава потребу за ефикасном трансформацијом обновљивих извора енергије, кориштењем иновативних технологија, и побољшањем енергетске ефикасности кроз специфичне мјере и циљеве. Енергетска транзиција захтијева усклађивање с ЕУ директивама, промовисање одрживог развоја, и смањење емисија, уз развој и усклађење регулаторно-институционалног оквира за подстицање модернизације сектора и веће конкурентности, са посебним фокусом на очување животне средине и подршку развоју „OIE“ пројеката. У првобитној верзији „SECAP“ документа један од коментара је био „Навести законе  и стратегије на подручју енергетике и климе који су релевантни за ниво РС“ па их додајемо : [10:  Извор: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Splash.aspx] 

· Законски оквир у области енергетске ефикасности:
· Закон о енергетској ефикасности (Службени гласник Републике Српске 59/13) ;
· Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске 40/13, Измјене 106/15, 3/16, 84/19) ;
· Закон о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске 124/11) ;
· Закон о обновљивим изворима енергије (Службени гласник Републике Српске 15/22) ;
· Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске 26/19) ;
· Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године + Измјене и допуне ;
· Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда ;
· Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда ;
·  Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата ;
·  Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата.
· Законски оквир по питању енергетике:
· Енергетска стратегија Републике Српске до 2035. године.
· Законски оквир по питању ваздуха:
· Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске 124/11) ;
· Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске 124/12) ;
· Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске 124/12) ;
· Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 124/12) ;
· Уредба о успостављању републичке мреже  мјерних станица и мјерних мјеста (Службени гласник Републике Српске 124/12) ;
· Отпад: 
· Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21).
· Метеорологија и хидрологија: 
· Закон о метеоролошкој и хидролошкој дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 20/00).
· Животна средина:
· Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске 71/2012, 79/2015 и 70/2020) ;
· Правилник о методологији и начину вођења регистра загађивача (Службени гласник Републике Српске 72/07).
[bookmark: _Toc167967706]2.6. Укључивање заинтересованих страна и грађана 
[bookmark: _Hlk162569945][bookmark: _Toc127521135]У циљу припреме и избора приоритетних мјера смањења утицаја на климатске промјене и активности прилагођавања на климатске промјене на територији Општине Мркоњић Град, које произилазе из развијених BEI  (engl.Baseline Emission Inventory)  и RVA (engl. Risk and Vulnerability Assessment) анализa, те стратешких планова на локалном нивоу, спроведен је процес консултација са свим МЗ које се налазе у оквиру Општине Мркоњић Град, члановима “SECAP“  радне групе и проширене партнерске групе (која поред чланова “SECAP“ радне групе укључује и представнике јавних и приватних предузећа, институција, индустрије и цивилног сектора). Кроз процес консултација омогућен је преглед очекиваних утицаја климатских промјена на територији Општине Мркоњић Град, како би се израдио нацрт најадекватнијих и најпотребнијих мјера смањења утицаја на климатске промјене и мјера прилагођавања на климатске промјене и допринијело изради “SECAP“  документа. Након дефинисања и приоритетизације предложених мјера од стране проширене партнерске групе, кроз анкетирање шире јавности (грађана) сагледани су и ставови грађана о предложеним мјерама и приоритетима, те су узети у обзир приликом дефинисања коначне листе приоритетних мјера.

Консултантска радионица са екстерним учесницима је одржана 21.06.2023. год. у згради општине Мркоњић Град. Радионица је организована од стране Радне групе општине Мркоњић Град која је претходно креирала листу кључних учесника, а која се састоји од:
· Свих релевантних представника општинских служби/одјељења/сектора а који имају дотицаја са овом тематиком ;
· Релевантних представника јавних установа и предузећа под ингеренцијом општинске управе ;
· Релевантних представника јавних предузећа и  установа чији је рад под ингеренцијом виших нивоа власти и представници релевантних министарстава ;
· Представника невладиног сектора и организација цивилног друштва и угледних појединаца који могу допринијети квалитетном раду ове радне групе.

Радионица је проведена кроз три сесије:
Представљање досадашњих резултата и информисање екстерних учесника - Сврха ове сесије је била да се кључни учесници упознају са одрживим енергетским и климатским акционим планом (“SECAP“) и његовим значајем за одрживи развој општине, резултатима Процјене ризика и рањивости на климатске промјене (RVA engl. Risk and Vulnerability Assessment ) и Референтног инвентара емисија CO2 (BEI engl. Baseline Emission Inventory ), те да се представе нацрти мјера смањења ефеката климатских промјена и адаптације на климатске промјене које је радна група креирала. 
1. Креирање нових потенцијалних мјера - Након представљања и информисања екстерних учесника, отворена је радна сесија на којој су екстерни учесници подијељени у три групе креирали  нацрте нових потенцијалних мјера и представили их осталим учесницима радионице.
2. Приоритетизација мјера – Оцјењивање мјера је извршено на завршној сесији гдје је свака група појединачно оцијенила предложене мјере оцјенама од 1 (ниски приоритет) до 5 (високи приоритет). На основу оцјена три групе одређена је просјечна оцјена као аритметичка средина.
2.7. [bookmark: _Toc167967707]Процес мониторинга и евалуације 
[bookmark: _Toc161223288]Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама у јединицама локалне самоуправе треба да се реализује у периоду до 2030. године, при чему се неке од мјера пројектују са роком реализације у континуитету и након 2030. године. У том смислу је од изузетне важности идентификовати посебну организациону јединицу у администрацији локалне самоуправе („SECAP“ јединица) која ће бити у пуном капацитету спремна да одговори свим изазовима овог изузетно комплексног задатка, посебно зато што његова реализација подразумијева ангажовање много међусобно независних ентитета, често децентрализованих и са различитим степеном односно нивоом заинтересованости.
Успјешност спровођења овог плана зависи од низа активности које се морају реализовати, а чија имплементација мора бити објективно праћена и контролисана, документована и о чијем успјеху реализације мора бити закључено на основу мјерљивих квантификатора успјешности.
Примјена најбољих пракси у области управљања пројектима је сигуран гарант успјешности спровођења свих ових корака. У том смислу се препоручује усвајање знања и вјештина у оквиру захтјева стандарда ISO 21500, које смјернице ће помоћи руководиоцима, али и непосредним извршиоцима да на систематичан и професионалан начин одговоре свим изазовима са којима се буду сусретали током реализације мјера дефинисаних у овом плану. Цертификација у области захтјева стандарда ISO 9001 је веома корисна претходна активност, можда и нужна, како би укупна администрација била потпуно спремна на примјену принципа управљања квалитетом пословања засновано на најбољој међународној пракси. 
2.7.1. [bookmark: _Toc167967708]Реализација Акционог плана
[bookmark: _Toc161223289]Формирање организационе цјелине - „SECAP“ јединице, посвећене спровођењу Акционог плана је неопходно. То тијело би морало имати јасно дефинисане надлежности и одговорности пренесене са нивоа начелника општине како би декларација из споразума градоначелника била испуњена. Такође, јасно дефинисани циљеви „SECAP-а“, посебно они којима се јединица локалне самоуправе обавезује на смањење продукције гасова са ефектом стаклене баште (GHG engl. greenhouse gas,) до 2030. године, али и изградњу материјалних и цивилних капацитета за што потпунију адаптацију на климатске промјене, морају бити квантификовани и по временској линији дискретно разложени како би се у сваком тренутку могао пратити статус односно временски прогрес.
Подразумијева се да ће јединица локалне самоуправе, након усвајања овог „SECAP-а“, у складу са својим статутом и другим актима којима се уређује њено дјеловање, донијети одговарајуће одлуке о спровођењу идентификованих мјера, али и обезбиједити изворе финансирања који неће довести у питање имплементацију било које од мјера.   
Неопходно је персонализовати права и одговорности руководећег тијела које ће бринути о спровођењу „SECAP-а“. Његове основне референце морају бити у вези са управљањем великим пројектима, али и добре комуникационе вјештине, смисао за организацију и континуитет пословања у кризним периодима. Овом организационом тијелу треба да буду придружени руководиоци свих дјелова локалне самоуправе и предузећа којима је она оснивач, а по потреби и други релевантни експерти из области од значаја за имплементацију специфичне мјере.
По природи ствари, начелник општине је особа која је највише заинтересована за успјешност имплементације „SECAP-а“ и очекује се да ће са те позиције бити формиран и одговарајући надзорни одбор који ће пратити прогрес пројекта/пројеката. Прва особа локалне самоуправе мора бити члан надзорног одбора.
Препоручује се да се за сваку од мјера из овог „SECAP-а“ формира посебан пројектни тим, односно да се свака од мјера организационо третира као посебан пројекат. Овдје се под пројектом сматра јединствен процес који се састоји од скупа координисаних активности којима се управља, са датумима почетка и завршетка, а који се предузима да би се остварио циљ који је усаглашен са специфичним захтјевима, укључујући ограничења у погледу времена, трошкова и ресурса. Појединачни пројекат може да чини дио веће структуре пројекта и углавном има дефинисане датуме почетка и завршетка.
У складу са добром праксом управљања пројектима, потребно је дефинисати појмове како слиједи:
· Власник пројекта – заинтересована страна (особа или матична организација пројекта) која има интерес у перформансама или успјеху пројекта/организације. У овом смислу ће то највјероватније бити прва особа у локалној самоуправи.
· Спонзор пројекта – лице одговорно за финансирање пројекта. 
· Руководилац пројекта – одговоран је за реализацију и успјешност пројекта (он планира, организује, прати, контролише и извјештава о свим аспектима пројекта).
· Надзорни одбор – прати реализацију пројекта (надзире постигнути напредак, помаже у отклањању евентуалних потешкоћа током радног процеса, разрјешава/отклања ограничења која су наступила, прати ток реализације динамичког плана). Очекује се да власник пројекта буде члан овог тијела.
· Заинтересоване стране – Особа или група које имају интерес у перформансама или успјеху организације (Руководилац пројекта, Спонзор пројекта, Власник Пројекта, највише руководство матичне организације и сви други ентитети који на било који начин могу утицати на успјешност реализације пројекта).
· План Имплементације Пројекта – дефинише планирану имплементацију пројекта и може се мијењати током напретка реализације у смислу разумних и оправданих промјена у имплементацији пројекта.
· Пројектна повеља – иницијални документ којим се установљава пројекат од стране највишег руководства матичне организације и пројектне организације, а који је заснован на принципима система менаџмента квалитетом.
· Термин-план - документ који дефинише сукцесивно наведене све активности, које треба спровести у циљу реализације пројекта, уз децидно навођење трајања активности са дефинисаним почетком и крајем спровођења сваке од активности.
У поступку планирања реализације сваке од мјера идентификоване „SECAP-ом“ потребно је израдити сљедећа документа:
· План Имплементације Пројекта (ПИП); 
· Пројектну повељу и
· Пројектну организацију.
План имплементације пројекта (ПИП) је документ који се израђује у слободној форми и обавезно дефинише најмање:
· Опис пројекта;
· Сврху и циљ пројекта;
· Динамику реализације пројекта;
· Буџет пројекта;
· План ресурса;
· Органограм пројектне организације;
· Термин-план пројекта;
· Надзорни одбор;
· План комуницирања;
· План реаговања на ризик (јасно идентификован ризик који може угрозити реализацију мјере и њему придружена мјера којом ће тај ризик бити минимализован или минимизирана тежина посљедице његовог настанка) ;
· Извјештавање.
Пројектну повељу припрема Руководилац пројекта и усаглашава је са Спонзором пројекта и Власником пројекта, након чега је својим потписом одобравају и Спонзор пројекта и Власник пројекта. 
Пројектна повеља дефинише на прецизан и језгровит начин сљедеће:
· Назив пројекта и датум почетка/завршетка ;
· Руководиоца пројекта ;
· Спонзора пројекта ;
· Власника пројекта ;
· Надзорни одбор ;
· Права и одговорности Руководиоца пројекта ;
· Опис пројекта ;
· Циљ пројекта ;
· Пословну оправданост пројекта ;                                    
· Опис крајњег резултата пројекта – списак резултата ;
· Претпоставке за успјешну реализацију пројекта ;
· Мотивацију ;
· Ограничења ;
· Заинтересоване стране са дефинисаним утицајем на пројекат;
· Рангирање утицаја заинтересованих страна на реализацију пројекта је потребно исказати описно ријечима: доминантан, велики, значајан, средњи и мали.          
Пројектна организација је заправо тим људи који ће бити посвећени реализацији сваког од појединачних пројеката (мјера) и који ће хијерархијски бити позиционирани испод организационог тијела које брине о спровођењу „SECAP-а“ интегрално („SECAP“  јединица).  
2.7.2. [bookmark: _Toc167967709]Праћење и контрола реализације Акционог плана
Приоритетни задатак „SECAP“ јединице је праћење прогреса и контрола реализације Акционог плана, што обухвата сљедеће:
· праћење динамике реализације предвиђених мјера прилагођавања и ублажавања;
· праћење успјешности реализације предвиђених мјера;
· праћење и контрола постављених циљева за сваку појединачну мјеру у оквиру „SECAP-а“;
· праћење и контрола постигнутих смањења емисија CO2 за мјере ублажавања климатских промјена.
Успјешно праћење постигнутих уштеда у потрошњи енергије и постигнутог смањења емисија CO2 у различитим секторима и њиховим подсекторима као и достизање     „SECAP-ом“ постављеног циља постиже се израдом новог контролног инвентара емисија CO2, при чему је важно да методологија његове израде буде идентична методологији према којој је израђен базни инвентар емисија CO2.
2.7.3. [bookmark: _Toc161223290][bookmark: _Toc167967710]Извјештавање о напретку реализације „SECAP-а“
У складу са Споразумом градоначелника потребно је извјештавати о спровођењу „SECAP-а“ сваке двије године путем платформе MyCovenant, у складу са Упутством за извјештавање Споразума градоначелника.
У циљу фацилитирања(оцјењивања) процеса имплементације и праћења спровођења мјера Споразум градоначелника потписницима је омогућено кориштење оквира за прикупљање података и извјештавање[footnoteRef:11]. [11:  https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/] 

Потписници Споразума  се позивају да користе платформу за извјештавање Споразума  градоначелника  “ MyCovenant 4 “ за извјештавање и праћење података њиховог Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена - „SECAP“, преко тзв. „SECAP“ шаблона. Пријављени подаци омогућавају потписницима да демонстрирају конкретан утицај својих акција на терену и своје климатске амбиције. Пружа есенцијалне повратне информације о локалним активностима националним, европским и међународним доносиоцима политика. Оквир Споразума  омогућава потписницима да прикупљају и анализирају податке на структурисан и систематичан начин, и служи као основа за добро управљање климом и енергијом и за праћење напретка у имплементацији.

[bookmark: _Ref162287202][bookmark: _Toc174444705]Табела 2 Минимални услови извјештавања према временском распореду
	 
 
	Регистрација 
	Акциони план 
	Мониторинг

	
	Нулта година 
	За 2 године 
	За 4 године 
	За 6 година 

	Моја стратегија 
	0
	✔
	✔
	✔

	Акциони план ажурирања документа 
	0
	✔
	0
	0

	Емисиони инвентар 
	0
	✔
(BEI*)
	0
	✔
(BEI*)

	Процјена ризика и рањивости 
	0
	✔
	✔
	✔

	Митигационе акције 
	0
	(мин. 3 кључне акције)
	✔
	✔

	Адаптационе акције 
	0
	0
	(мин. 3 кључне акције)
	✔

	Акције за енергетско сиромаштво
	0
	0
	(мин. 1 кључне акције)
	✔



Овај документ пружа корак-по-корак упутство потписницима о томе како да извјештавају информације у различитим секцијама платформе за извјештавање Споразума  - MyCovenant. Развијен је од стране Канцеларије Споразума  градоначелника Европе у сарадњи са “Заједнички истраживачки центар - JRC“ (engl. The Joint Research Centre) како би се потписницима помогло да разумију оквир за извјештавање Споразума  и успјешно заврше процес извјештавања. Упутство је допуњено практичним препорукама и корисним ресурсима.
Локалне власти које се придружују иницијативи Споразума градоначелника за климу и енергију обавезују се да ће поднијети акциони план / „SECAP“ у року од двије године од формалног потписивања иницијативе (путем прописно потписаног обрасца приступања). Акциони план „SECAP“  дефинише циљеве ублажавања и циљеве прилагођавања и заснива се на бази емисиони инвентар BEI (engl. Baseline Emission Inventory) и Анализа климатских ризика и процјена рањивости појединих сектора RVA (engl. Risk and Vulnerability Assessment) које пружају анализу тренутне ситуације у датом тренутку. Оне служе као основа за дефинисање свеобухватног скупа акција које локалне власти планирају предузети како би постигли циљеве ублажавања климатских промјена и прилагођавања. Потписници се такође обавезују да ће сваке двије године извјештавати о напретку ових акција.
2.8. [bookmark: _Toc167967711] Финансијски аспекти Општине Мркоњић Град  
Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 93/23), Општина Мркоњић Град је сврстана у развијене јединице локалне самоуправе Републике Српске. У склопу трезора општине Мркоњић Град послују сљедећи буџетски корисници: јавне установе (у даљем тексту: ЈУ) Центар за социјални рад Мркоњић Град и Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, Народна библиотека Мркоњић Град, ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град, Гимназија Мркоњић Град и ЈЗУ Дом здравља „др Јован Рашковић“ Мркоњић Град.
На листи осталих ентитета јавног сектора над којима постоји контрола или значајан утицај налази се и ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град, Комунално предузеће „Парк“ Мркоњић Град, предузеће „Младост МГ“ а.д. Мркоњић Град и Агенција за привредни развој Мркоњић Град.
Буџет општине Мркоњић Град је знатно виши у односу на сусједне општине из разлога што сусједне општине према степену развијености припадају неразвијеним и изразито неразвијеним општинама. Процес доношења буџета општина у Републици  Српској је регулисан законодавством и обухвата неколико кључних фаза:
· Анализа: Преглед документа оквирног буџета Министарства финансија Републике Српске. Сарадња са министарством финансија у смислу пројекција њихових укупних планираних свих пореских прихода и дио који се односи на општине/градове.
· Припрема: Начелник општине припрема Нацрт буџета. Овај документ садржи процјену прихода и расхода општине за наредну фискалну годину, засновану на претходним финансијским резултатима и очекиваним економским кретањима.
· Планирање: У овој фази се дефинишу приоритети и циљеви које општина жели постићи. Разматрају се захтјеви одјељења унутар општинске управе и потребе грађана.
· Израда: Детаљно се разрађују све ставке прихода и расхода, као и капитални пројекти. Ово укључује и планирање средстава за инвестиције и развојне пројекте.
· Јавна расправа: Прије усвајања буџета, организује се јавна расправа како би се грађани могли упознати са предложеним буџетом и дати своје сугестије или примједбе. Након тога потребна је сагласност Министарства  финансија.
· Доношење: Приједлог буџета се доставља скупштини општине која га разматра. Скупштина може предложити измјене и допуне прије него што се буџет усвоји.
· Усвајање: Коначну одлуку о буџету доноси Скупштина општине. Буџет се усваја до 15.12.  текуће године за наредну годину.
· Извршење: Након усвајања, буџет се ставља у извршење. То значи да се приходи прикупљају, а расходи реализују у складу са планом.
· Извјештавање и контрола: Током и након извјештавања буџета, врши се праћење и извјештавање о реализацији. Контрола се обавља како би се осигурало да су средства кориштена у складу са планом.
Сваки од ових корака је важан за осигурање транспарентности и одговорности управљања јавним финансијама.
Најважнији порески приходи од кога се пуни буџет општине су индиректни порези прикупљени преко Управе за индиректно опорезивање, порез на непокретности, концесиона накнада, накнаде од вода и шума, порез на лична примања и приходи од самосталне дјелатности, остали властити приходи општине које чине комуналне и административне таксе, приходи од закупа, накнада за уређење грађевинског земљишта и грађевинска рента, трансфери, грантови и властити приходи буџетских корисника.
Висина буџета општине Мркоњић Град у протекле 3 године приказан је: 
· За 2022. годину износи 20.280.000 КМ	
· За 2023. годину износи 21.178.150 КМ	
· За 2024 .годину износи 22.211.000 КМ

Општина издваја дио средстава за Услуге и одржавање јавних повришина и заштиту животне средине у износима како је наведено испод: 
· За 2021. годину износи 79.523 КМ	
· За 2022. годину износи 44.744 КМ	            
· За 2023. годину износи 61.969 КМ
Планирана су средства за 2024.годину у износу од 50.000 КМ за одржавање јавних површина и заштита животне средине.
2.9. [bookmark: _Toc167967712] Преглед Општине Мркоњић Град   
У наставку је представљен детаљни преглед кључних параметара специфичних за Општину Мркоњић Град кроз процјену могућности за адаптацију, митигације, те анализе са аспекта енергетског сиромаштва. 
2.9.1. [bookmark: _Toc167967713]Процјена могућности адаптације кроз оцјену ризика и рањивости за идентификоване хазарде и секторе
Циљ мјера прилагођавања је настојање да се на најмању могућу мјеру сведу посљедице ризика насталих усљед садашњих и будућих промјена климе и те мјере су усмјерене према људима, имовини и природним ресурсима на административном подручју Општине Мркоњић Град, које подручје њиховим настанком може бити угрожено. Циклус прилагођавања почиње израдом Анализе ризика и рањивости као што је приказано на 5. 


[bookmark: _Ref162380862][bookmark: _Toc174444737]Слика 5 Кораци у процесу адаптације  ( Извор: : Urban Adaptation Support Tool, CoMO/EEA)

Након што су припремне активности (1) које углавном подразумијевају обезбијеђивање политичке подршке, прикупљање почетних информација, али и идентификовање људских, техничких и финансијских ресурса као и кључних заинтересованих страна окончане, реализована је процјена ризика и рањивости (2). Тада су створени услови за прелазак на сљедећи корак који подразумијева спровођење више активности до постизања пуне спремности за одговор на настанак хазарда. Ту се мисли на сљедеће активности:
1. Идентификација могућности прилагођавања
1.1 Израда каталога релевантних опција прилагођавања;
1.2 Проналажење примјера добре праксе прилагођавања;
1.3 Идентификација могућности прилагођавања: Самопровјера.


2. Процјена и избор могућности прилагођавања
2.1 Избор оквира процјене за могућности прилагођавања;
2.2 Спровођење анализе трошкова и користи мјера прилагођавања;
2.3 Одређивање приоритета опција прилагођавања;
2.4 Процјена и избор могућности прилагођавања: Самопровјера.
3. Имплементација мјере прилагођавања
3.1 Израда акционог плана прилагођавања (опис ставке, рокови, ресурси, одговорност);
3.2 Проналажење примјера акционих планова прилагођавања;
3.3 Укључивање прилагођавања у урбане политике и планове;
3.4 Рјешавање климатских промјена кроз адаптацију и митигацију;
3.5 Спровођење прилагођавања: Самопровјера.
4. Праћење и оцјена ефеката примијењених мјера прилагођавања
4.1 Развијање методологије мониторинга и евалуације;
4.2  Дефинисање индикатора мониторинга;
4.3  Проналажење примјера индикатора мониторинга прилагођавања;
4.4 Кориштење резултата мониторинга за побољшање процеса прилагођавања;
4.5 Праћење и вредновање прилагођавања: Самопровјера.

Важност праћења и оцјене ефеката примијењених мјера прилагођавања
Праћење и оцјена ефеката мјера прилагођавања имају кључну улогу у помагању у рјешавању утицаја климатских промјена уочавањем уских грла, пружањем информација и увида који могу помоћи у  доношењу одлука осјетљивих на климу и подржати ефикасну климатску акцију.
Примјена мјера прилагођавања је важно средство за показивање ефикасности и одговорности. То је кључно у осигуравању дугорочног успјеха иницијатива, планова и акција за прилагођавање клими. Мјере адаптације на климатске промјене имају важну улогу у вези са три аспекта прилагођавања климатским промјенама:
· Праћење учинка предузетих активности током израде плана прилагођавања,
· Праћење унапријед идентификованих прагова ризика/нивоа покретача који идентификују када треба предузети нове радње прилагођавања.
· Утврђивање да ли су планирани резултати и исходи из акција прилагођавања постигнути.
Приликом израде каталога мјера прилагођавања у овом документу, све идентификоване мјере су груписане у типове институционалне мјере, едукација и информисање, инфраструктурне мјере и финансијске мјере.
2.9.2. [bookmark: _Toc160636274][bookmark: _Toc167967714]Стратегија у случају екстремних климатских догађаја
Одлуком бр.01-81-10/19 од 24.10.2019.године именован је Општински штаб за ванредне ситуације. Штаб за ванредне ситуације чине : командант штаба- начелник општине, замјеник команданта штаба-замјеник начелника општине, начелник штаба - ссс  за послове цивилне заштите и тринаест чланова штаба. Општински штаб за ванредне ситуације у случају елементарне непогоде или било какве опасности састаје се и доноси одлуке како би заштитило људске животе и сачувао материјално-техничка средства. У мјесним заједницама (22 мјесне заједнице) именовани су повјереници који су уједно и предсједник СМЗ.

2.9.3. [bookmark: _Toc167967715]Енергетско сиромаштво
Енергетско сиромаштво је тема која се провлачи кроз неколико сектора. С обзиром на тренутну енергетску ситуацију у Европи – пораст цијена енергената и могуће прекиде у снабдијевању плина, овај проблем је један од приоритета енергетско-климатске политике Европске уније. Енергетски угроженима се сматрају они потрошачи енергије који по својим социо-демографским обиљежјима и енергетским показатељима који се вежу на њихово домаћинство имају већу вјероватноћу да буду енергетски сиромашни од опште популације, на примјер корисници социјалне помоћи, пензионери, особе с инвалидитетом, хронично болесни, породице са самохраним родитељима, старци, самци. Енергетско сиромаштво је стање када је особа или домаћинство лишено приступа енергији и неспособно задовољити своје основне енергетске потребе.[footnoteRef:12] На нивоу ЕУ-а, Опсерваториј ЕУ-а за енергетско сиромаштво и истраживачки пројекти попут пројекта “ENGAGER” (engl. Energy Poverty Action- Истраживачка мрежа са пројектима за борбу против енергетског сиромаштва) улажу напоре да прогурају службену дефиницију енергетског сиромаштва. Она би требала бити уврштена у законске оквире на државном нивоу и нивоу Европске уније, уз додатне политичке напоре који се залажу за бољу процјену и смањење проблема енергетског сиромаштва. Три су главна узрока енергетског сиромаштва према „Bouzarovski“[footnoteRef:13]: [12:  Vidoeski, Srgjan, “Energetsko siromaštvo,  ugroženost i ljudska prava u BiH:  Analiza iz historijske i savremene perspective, Fondacija Heinrich Böll, Sarajevo, 2020.]  [13:    Bouzarovski, Stefan et al. "Energy poverty policies in the EU: A critical perspective” [Politika energetskog siromaštva u EU: Kritička perspektiva]. Energy Policy 49 (2012): 76-82. doi:10.1016/j.enpol.2012.01.033.] 

1. Приход: особе с ниским дохотком често могу бити и енергетски сиромашне, али неки од опште сиромашних људи још увијек могу живјети у изолованом домаћинству с одговарајућим гријањем, стога се сматрају сиромашним, али не енергетски сиромашним. 
2. Смјештај: домаћинство или појединац може имати довољан приход изнад прага да би се сматрао сиромашним, али још увијек не може приуштити изолацију и редовно плаћање рачуна за енергију, због чега им недостаје топлина, климатизација или струја. 
3. Цијене енергије: растуће цијене енергије, као резултат промјена на тржишту енергије, могу гурнути домаћинство или појединца према енергетском сиромаштву, чак и ако имају просјечне приходе примјерене животном стандарду у одређеној регији.
Енергетско сиромаштво има далекосежне посљедице на здравље, социјални статус, образовање, друштвени статус, а према доступним подацима[footnoteRef:14] процјењује се да је један од 10 грађана Европске уније погођен енергетским сиромаштвом. Према доступним подацима : 57 милиона људи не може одржавати своје домове топлима током зиме; 104 милиона људи не може одржавати своје домове угодно расхлађеним током љета; 52 милиона људи суочава се с кашњењем у плаћању рачуна за енергију; 10 милиона људи треба пјешачити више од 30 минута како би приступило објектима јавног превоза. У 2019. години, пакетом мјера “Чиста енергија за све Европљане” , Европска унија је у важећу енергетску регулативу унијела обавезе праћења и извјештавања о имплементацији мјера везаних уз сузбијање енергетског сиромаштва. Тако је Директивом 2019/944 о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и измјени Директиве 2012/27/ЕУ, између осталог, за државе чланице погођене енергетским сиромаштвом предвиђена обавеза да у своје националне акционе планове или друге одговарајуће оквире за рјешавање проблема енергетског сиромаштва уграде мјере за сузбијање енергетског сиромаштва с циљем смањивања броја енергетски сиромашних потрошача. Директивом се исто тако наводи да су „ниска примања, велика потрошња енергије и лоша енергетска ефикасност стамбених објеката релевантни узрочници за успостављање критеријума којима се мјери енергетско сиромаштво. У сваком случају, државе чланице требале би осигурати потребу снабдијевање енергије за угрожене и енергетски сиромашне потрошаче. При томе би се могао користити интегрисани приступ, на примјер у оквиру енергетске и социјалне политике, а мјере би могле укључивати социјалне политике или побољшања енергетске ефикасности зграда.“  Данас се у БиХ број становништва који се суочава с енергетским сиромаштвом процјењује на између 30% и 40% на државном нивоу; међутим, бројке су далеко од прецизности због недостатка признања и механизма за мјерење и рјешавање енергетског сиромаштва и рањивих потрошача енергије. Бројке из различитих статистика варирају између 20% до 40% за различите регије земље. Ови постоци резултат су поређења спроведене између истраживачке студије о енергетском сиромаштву коју је спровео Центар за екологију и енергију заједно с Фондацијом „ Heinrich Böll „ 2017. године, те још једну коју су спровели професори с Универзитета у Тузли 2020. године. [14:  https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en] 


3. [bookmark: _Toc167967716]ОСНОВНИ ИНВЕНТАР ЕМИСИЈА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ (BEI engl. Baseline Emission Inventory)	
Главни елемент Акционог плана је постављање циљева смањења емисија CO2 на подручју општине до 2030. године. У циљу постављања реалних циљева уштеде енергије и смањења CO2 до 2030. године важно је прикупити квалитетне податке о енергетској ситуацији и потрошњи енергије за референтну/базну годину, при чему је први корак класификација сектора енергетске потрошње у Општини Мркоњић Град. 

У складу с препорукама Европске комисије, сектори енергетске потрошње града подијељени су на три основна/обавезујућа сектора:
· Зградарство
· Јавне зграде које су у власништву Општине Мркоњић Град; 
· Јавне зграде које нису у власништву Општине Мркоњић Град;
· Стамбене зграде (зграде колективног становања и куће);
· Саобраћај
· Возни парк у власништву Општине Мркоњић Град;
· Јавни пријевоз на подручју Општине Мркоњић Град;
· Приватна и комерцијална возила;
· Јавна расвјета, коју чини електрична мрежа јавне расвјете на подручју Општине Мркоњић Град.
· Водоснабдијевање које није обавезно при креирању “BEI“. У анализи “BEI“ је узето у обзир ради потрошње електричне енергије за погон пумпи за водоснабдијевање.
Управљање отпадом није обавезно при креирању “BEI“. У анализи “BEI“ је узето у обзир ради емисије CO2еq из депонованог комуналног отпада.
[bookmark: _Hlk127303626]
Акциони план енергетски одрживог развоја и климатских промјена Општине Мркоњић Град разрађен је кроз поглавља ублажавања и прилагођавања на климатске промјене. Референтни инвентар емисија CO2 (BEI engl. Baseline Emission Inventory ) израђен је за 2013. годину као референтну/базну. 
Инвентар је урађен према упутама и методологији IPCC  протокола. IPCC протокол за одређивање емисија загађујућих материја у атмосферу је протокол Међувладиног тијела за климатске промјене (IPCC engl. Intergovernmental Panel on Climate Change –) као извршног тијела Програма за животну средину Уједињених народа (UNEP engl. United Nations Environment Programme -) и Свјетске метеоролошке организације (WМО eng. World Meteorologikal Organization) у провођењу Оквирне конвенције Уједињених народа о промјени климе (UNFCCC engl. United Nation Framework Convention on Climate Change –).
Емисије CО2 обухватају емисије из потрошње електричне и топлотне енергије те емисије из сагоријевања горива. Емисије усљед сагоријевања горива прорачунавају се преко стандардних емисионих фактора (први ниво прорачуна IPCC методологије), док су за прорачун емисија из потрошње електричне и топлотне енергије кориштен  специфични национални емисиони фактор (Табела 3). 
[bookmark: _Toc38561470][bookmark: _Toc125847788]За прорачун су кориштени емисиони фактори за CО2еq узимајући у обзир да су у инвентар укључени и неенергетски сектори чије емисије се изражавају кроз CО2еq. Важно је напоменути да је 1 tCО2 = 1 t CО2еq.
[bookmark: _Ref162555802][bookmark: _Toc160603214][bookmark: _Toc174444706]Табела 3 Кориштени емисиони фактори за одређивање емисија CО2 на подручју Опшина Мркоњић Град
	Енергент
	Емисиони фактори

	
	Јединица
	CО2

	Електрична енергија
	tCО2/МWhel
	0,723

	Лож уље
	tCО2/МWh
	0,220

	Течни нафтни гас
	tCО2/МWh
	0,279

	Мрки угаљ
	tCО2/МWh
	0,227

	Моторни бензин
	tCО2/МWh
	0,339

	Дизелско гориво
	tCО2/МWh
	0,357

	Биомаса
	tCО2/МWh
	0,249



Референтни инвентар емисија CO2 даје бројчани приказ количине емитованог CО2 у референтној/базној години као резултат потрошње енергије на подручју јединице локалне самоуправе која је потписник Споразума градоначелника. На основу референтног инвентара закључују се извори људског доприноса емисијама CO2 те се постављају приоритети мјера смањења. Референтни инвентар је кључни инструмент у одређивању успјешности планираних активности за постизање енергетске ефикасности и утицаја на емисије CO2. 
[bookmark: _Toc57032393][bookmark: _Toc127888179][bookmark: _Toc160603138][bookmark: _Toc167967717]3.1. Базна година
[bookmark: _Toc127888180][bookmark: _Toc160603139]Базна година која је прихваћена/усвојена од стране Општинског радног тима за израду Акционог плана одрживог развоја и климатских промјена („SECAP“) јесте 2013. година. Главни критериј приликом одабира референтне/базне године била је расположивост података потребних за прорачун емисија CО2, који се једним дијелом ослањају на податке из пописа становништва 2013. године.
3.2. Анализа енергетске потрошње и референтни инвентар емисија CO2 из сектора зградарства Општина Мркоњић Град
У оквиру овог поглавља наведене су потрошње енергије и референтни инвентар емисија CO2 из сектора зградарства у базној 2013. години. 
3.2.1. [bookmark: _Toc57032395][bookmark: _Toc127888181][bookmark: _Toc160603140][bookmark: _Toc167967718]Анализа енергетске потрошње у сектору зградарства у базној години
[bookmark: _Toc57032396][bookmark: _Toc127888182][bookmark: _Toc160603141]За потребе анализе енергетске потрошње, сектор зградарства општине Мркоњић Град подијељен је на сљедеће подсекторе:
· зграде јавне намјене у власништву и/или надлежности општине Мркоњић Град; 
· зграде јавне намјене које нису у власништву и/или надлежности општине Мркоњић Град;
· зграде намијењене за становање.
Подаци о зградама у сектору зградарства те о њиховој потрошњи енергије прикупљени су уз помоћ Тима за израду Акционог плана за енергетски одржив развој и климатске промјене Општине Мркоњић Град, а прорачун је извршен према методологији која је претходно описана  на почетку овог поглавља. 
3.2.2. [bookmark: _Toc167967719]Анализа енергетске потрошње подсектора јавних зграда у власништву Општине Мркоњић Град у базној години
Јавне зграде које су у надлежности или власништву општине класификоване су у 7 главних категорија: 
· Зграде за административну управу 	4 зграде укупне површине 3.496 m2
· Зграде за образовну дјелатност		14 зграда укупне површине 7.688 m2
· Зграде за културну дјелатност 		1 зграда укупне површине 3.099 m2
· Зграде за здравствену дјелатност 	1 зграда укупне површине 1.263 m2
· Зграде за социјалну дјелатност		1 зграда укупне површине 126 m2

[bookmark: _Toc125847789]Укупна површина анализираних јавних зграда у власништву Општине које троше енергију износи 15.672 m2.  На територији општине регистровано је још 28 зграда у надлежности општине које нису у употреби. Ове зграде не троше енергију, те нису уврштене у базни инвентар емисија CO2. Табела 4 приказује потрошњу појединих енергената за потребе јавних зграда у власништву Општине Мркоњић Град за 2013. годину.

[bookmark: _Ref160636855][bookmark: _Toc160637306][bookmark: _Toc174444707]Табела 4 Потрошња енергије јавних зграда у власништву Општине у базној години
	Потрошња енергије  МWh/год

	Категорија
	Електрична енергија (за осталу употребу)
	Електрична енергија (за гријање)
	Лож уље
	Биомаса
	Укупно

	Зграде за административну управу
	160
	-
	371
	188
	719

	Зграде за образовну дјелатност
	132
	-
	191
	2.999
	3.322

	Зграде за културну дјелатност
	40
	-
	265
	-
	305

	Зграде за здравствену дјелатност
	96
	-
	-
	392
	488

	Зграде за социјалну дјелатност
	34
	36
	-
	-
	70

	Укупно
	462
	36
	827
	3.578
	4.903



Удио потрошње енергије за зграде у власништву Општине приказује Слика 6 на којој се може видјети да највећу потрошњу имају зграде за образовну дјелатност 68%. 
	
	


[bookmark: _Ref162723119][bookmark: _Toc125848200][bookmark: _Toc160636411][bookmark: _Toc160637260][bookmark: _Toc174444738]Слика 6  Потрошња енергије за објекте у власништву Општине према врсти енергента и удио потрошње енергије према намјени зграда за базну годину

За зграде у власништву Општине највећи удио  потрошње енергије  према врсти енергента има биомаса (огревно дрво је заступљено 85%, а пелет 15%) 73%, затим лож уље 17%. Најмање заступљен енергент кориштен у јавним зградама у власништву Општине је електрична енергија за гријање са удјелом од 1% (Слика 7).
	
	

	
	


[bookmark: _Ref158646294][bookmark: _Toc125848201][bookmark: _Toc160636412][bookmark: _Toc160637261][bookmark: _Toc174444739]Слика 7  Потрошња енергије према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној потрошњи енергије јавних зграда у власништву Општине за базну годину
3.2.3. [bookmark: _Toc132550145][bookmark: _Toc160636280][bookmark: _Toc167967720]Потрошња енергије подсектора јавних зграда које нису у власништву Општине у базној години
Као што је случај за јавне зграде у власништву Општине, извршена је и подјела јавних зграда које нису у власништву/ надлежности општине. Ове зграде су подијељене у пет категорија:
	· [bookmark: _Hlk162968345]Зграде за административну управу
	  6 зграда укупне површине 2.038 m2

	· Зграде за спорт и рекреацију               
	1 зграда укупне површине 1.638 m2

	· Зграде за туризам и угоститељство
	2 зграде укупне површине 927 m2

	· Зграде трговинске и услужне дјелатности
	2 зграде укупне површине 886 m2

	· Зграде за обављање производних дјелатности
	1 зграда укупне површине 551 2


[bookmark: _Toc125847790]Укупна површина анализираних јавних зграда износи 6.040 m2. Табела 5 приказује потрошњу појединих енергената за потребе јавних зграда које нису у власништву Општине Мркоњић Град за 2013. годину.

[bookmark: _Ref160627963][bookmark: _Toc160637307][bookmark: _Toc174444708]Табела 5 Потрошња енергије јавних зграда које нису у власништву Општине у базној години
	Потрошња енергије  МWh/год

	Категорија
	Електрична енергија (за осталу употребу)
	Електрична енергија (за гријање)
	Биомаса
	Укупно

	Зграде за административну управу
	188
	82
	319
	590

	Зграде за  спорт и рекреацију
	2
	-
	145
	147

	Зграде за туризам и угоститељство
	126
	-
	315
	441

	Зграде трговинске и услужне дјелатности
	100
	1
	49
	150

	Зграде за обављање производних дјелатности
	15
	15
	0
	30

	Укупно
	431
	98
	828
	1.357



Удио потрошње енергије за зграде које нису у власништву Општине приказује Слика 8 на којој се може видјети да највећу потрошњу имају зграде за образовну дјелатност.
	
	


[bookmark: _Ref158646355][bookmark: _Toc125848202][bookmark: _Toc160636413][bookmark: _Toc160637262][bookmark: _Toc174444740]Слика 8  Потрошња енергије за објекте који нису у власништву Општине према врсти енергента и удио потрошње енергије према намјени зграда за базну годину

За зграде које нису у власништву Општине највећи удио потрошње енергије према врсти енергента има биомаса 61%, а затим слиједи електрична енергија за осталу употребу са 32% учешћа док електрична енергија за гријање учествује са свега 7% у укупној потрошњи енергије (Слика 9).
 
[bookmark: _Ref158646395][bookmark: _Toc125848203][bookmark: _Toc160636414][bookmark: _Toc160637263][bookmark: _Toc174444741]Слика 9 Потрошња енергије према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној потрошњи енергије јавних зграда које нису у власништву Општине Мркоњић Град за базну годину
3.2.4. [bookmark: _Toc132550146][bookmark: _Toc160636281][bookmark: _Toc167967721]Потрошња енергије подсектора стамбених зграда у базној години
[bookmark: _Toc125847791]За анализу потрошње енергије у стамбеном сектору општине Мркоњић Град сви објекти за становање су подијељени у двије категорије: зграде колективног становања (станови) и индивидуалне куће.

[bookmark: _Hlk127208992]Према службено доступним подацима и подацима добијених од стране општине, на подручју општине Мркоњић Град укупан број домаћинстава износи 6.169. Број стамбених зграда износи 37 у којима се налази 320 стамбених јединица. Број индивидуалних кућа на територији општине је 8.994, док је број регистрованих домаћинстава у индивидуалним кућама 5.848. Укупна корисна површина у индивидуалним кућама износи 755.735 m2, при чему је просјечна површина стамбене јединице 84 m2. Укупна корисна површина у зградама колективног становања износи 17.600 m2,  при чему је просјечна површина стамбене јединице 55 m2. Све стамбене јединице, и у индивидуалним кућама и у колективним зградама, снабдијевају се топлотном енергијом путем индивидуалних система гријања. 

[bookmark: _Ref160636901][bookmark: _Toc160637308][bookmark: _Toc174444709]Табела 6 Основни подаци за стамбени сектор у Општини Мркоњић Град
	Стамбени сектор
	Индивидуалне куће
	Стамбене зграде
	Укупно

	Број стамбених објеката
	8.994
	37
	9.031

	Број регистрованих домаћинстава
	5.849
	320
	6.169

	Површина стамбених објеката (m2)
	755.735
	17.600
	773.335

	Просјечна површина стамбене јединице (m2)
	84
	55
	 

	Просјечна специфична потребна топлотна енергије (kWh/m2)
	209
	215
	 

	Потребна топлотна енергија (МWh)
	158.239 
	3.776
	162.015



Израчуната укупна потребна топлотна енергија за стамбени сектор износи 162.015 МWh/год, при чему је специфична потребна топлотна енергија 209 kWh/m2 за индивидуалне куће, а 215 hWh/m2 за зграде колективног становања. Потребна топлотна енергија се већином обезбјеђује из биомасе (94% из огревног дрвета и 4% из пелета). Укупна потрошња енергије, узимајући у обзир и електричну енергију за електро потрошаче у стамбеним јединицама износи 180.575 МWh, што представља специфичну потрошњу енергије од 234 kWh/m2. Од укупне потрошње енергије, за гријање се троши око 90%, што износи 162.015 МWh, док за електричну енергију 10% што износи 18.560 МWh (Табела 7).
[bookmark: _Ref160630814][bookmark: _Toc160637309]
[bookmark: _Ref166064114][bookmark: _Toc174444710]Табела 7 Потрошња енергије стамбеног сектора на територији Општине у базној години 
	Потрошња енергије (МWh/год.)
	Индивидуалне куће
	Стамбене зграде
	Укупно

	Електрична енергија (за гријање)
	18.138 
	422 
	18.560 

	Електрична енергија (за осталу намјену)
	585 
	10 
	595 

	Мрки угаљ 
	1.000 
	25 
	1.025 

	Биомаса
	159 
	-  
	159 

	Укупно испоручено енергија МWh
	156.494 
	3.741 
	160.235 



Потрошња енергије у индивидуалним кућама износи 176.376 МWh, односно 98% од укупне потрошње енергије у стамбеном сектору, док потрошња енергије у зградама колективног становања износи 4.198 МWh, односно свега 2% од укупне потрошње енергије у стамбеном сектору (Слика 10). При томе 98% корисне површине стамбеног сектора се односи на индивидуалне куће, а свега 2% на стамбене јединице у зградама колективног становања.

[bookmark: _Ref158646517][bookmark: _Toc125848204][bookmark: _Toc160636415][bookmark: _Toc160637264][bookmark: _Toc174444742]Слика 10 Потрошња енергије за стамбени сектор на територији Општине према врсти енергента и удио потрошње енергије према категорији  зграда за базну годину

Када се посматра укупна потрошња енергије у стамбеним зградама према врсти енергента, најзаступљенији енергент је биомаса са удијелом од 89%,  други заступљени енергент је електрична енергија за осталу употребу 10%, а затим угаљ 1%. Електрична енергија за гријање и лож уље учествују са мање од 1% у укупној потрошњи енергије (Слика 11).

[bookmark: _Ref158646559][bookmark: _Toc160636416][bookmark: _Toc160637265][bookmark: _Toc174444743][bookmark: _Toc125848205]Слика 11 Потрошња енергије према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној потрошњи енергије стамбених зграда за базну годину 
3.2.5. [bookmark: _Toc132550147][bookmark: _Toc160636282][bookmark: _Toc167967722]Укупна потрошња енергије у сектору зградарства у базној години Општине Мркоњић Град

[bookmark: _Toc125847792]Од укупне потрошње енергије у сектору зградарства општине Мркоњић Град која износи 186.835 МWh, највећу потрошњу имају зграде намијењене за становање у износу од 180.575 МWh. Детаљан преглед потрошње енергије у сектору зградарства општине Мркоњић Град приказује Табела 8.

[bookmark: _Ref160636976][bookmark: _Toc160637310][bookmark: _Toc174444711]Табела 8 Потрошња енергије у сектору зградарства у базној години
	Потрошња енергије  МWh/год

	Категорија (Зграде)
	Број
	Површина
	Ел.енергија (за осталу употребу)
	Ел.енергија (за гријање)
	Лож уље
	Мрки угаљ 
	Биомаса
	Укупно

	
	-
	m 2
	МWh

	У власништву Општине
	21
	15.672
	462
	36
	 -
	827
	3.578
	4.903

	Које нису у власништву Општине
	12
	6.040
	431
	98
	-
	-
	828
	1.357

	Стамбени 
сектор
	9.031
	773.335
	18.560
	595
	1.025
	159
	160.235
	180.575

	Укупно
	9.064
	795.047
	19.453
	729
	1.025
	986
	164.642
	186.835



Од укупне потрошње енергије у сектору зградарства највећи удио представљају стамбене зграде у износу од око 97% (Слика 12). 

[bookmark: _Ref158646638][bookmark: _Toc160636417][bookmark: _Toc160637266][bookmark: _Toc174444744]Слика 12 Потрошња енергије за сектор зградарства на територији Општине према врсти енергента и удио потрошње енергије према подсекторима за базну годину

Највише је заступљена потрошња биомасе 88%, а најмање потрошња електричне енергије за гријање 0,4% (Слика 13).
 
[bookmark: _Ref158646709][bookmark: _Toc160636418][bookmark: _Toc160637267][bookmark: _Toc174444745]Слика 13 Потрошња енергије према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној потрошњи енергије сектора зграда за базну годину 
3.2.6. [bookmark: _Toc132550148][bookmark: _Toc160636283][bookmark: _Toc167967723]Референтни инвентар емисија CO2 из сектора зградарства 
Референтни инвентар емисија CO2е општине Мркоњић Град израђен је према протоколу Међувладиног тијела за климатске промјене (IPCC engl. Intergovernmental Panel on Climate Change) као извршног тијела Програма за животну средину Уједињених народа (UNEP engl. United Nations Environment Program) и Свјетске метеоролошке организације (WМО engl. World Meteorological Organization) у провођењу Оквирне конвенције Уједињених народа о промјени климе (UNFCCC engl. United Nation Framework Convention on Climate Change). БиХ се ратифицирањем протокола из Кjота 2007. године обавезала на праћење и извјештавање о емисијама загађујућих материја у атмосферу према IPCC протоколу, па је он као национално признат протокол кориштен и за израду Референтног инвентара емисија CO2е општине Мркоњић Град.
Емисије CO2 из сектора зградарства општине Мркоњић Град обухватају емисије из потрошње електричне и топлотне енергије те емисије из сагоријевања горива за јавне зграде које су у власништву/ надлежности Општине Мркоњић Град, јавне зграде које нису у власништву Општине Мркоњић Град и стамбене зграде.
 Табела 9 приказује емисије CO2 раздвојене за сваку категорију јавних зграда у надлежности Општине Мркоњић Град за базну 2013. годину.   

[bookmark: _Ref160634713][bookmark: _Toc160637311][bookmark: _Toc174444712] Табела 9 Емисија CО2 јавних зграда у власништву Општине у базној години
	Емисија CО2 [tCО2/год]

	Категорија (Зграде)
	Ел. енергија (за осталу употребу)
	Ел.енергија (за гријање)
	Лож уље
	Биомаса
	Укупно

	За административну управу
	116
	-
	104
	-
	219

	За образовну дјелатност
	96
	-
	53
	-
	149

	За културну дјелатност
	29
	-
	74
	-
	103

	За здравствену дјелатност
	69
	-
	-
	-
	69

	За социјалну дјелатност
	24
	26
	-
	-
	50

	Укупно
	334
	26
	231
	-
	591



Посматрајући јавне зграде у власништву општине Мркоњић Град највећи удио у укупним емисијама за базну 2013. годину чине емисије из зграда за административну управу од 37%, затим из зграда за образовну дјелатност у износу од 25% (Слика14)
[bookmark: _Ref162723199][bookmark: _Toc174444746]Слика 14 Емисије и потрошња енергената у јавним зградама у власништву Опшине Мркоњић Град 
Највећи удио у укупној емисији CО2 чини емисија узрокована потрошњом електричне енергије за осталу употребу од 57% , затим кориштењем лож уља с удијелом од 39% (Слика15).
	
	


[bookmark: _Ref158646869][bookmark: _Toc160636420][bookmark: _Toc160637269][bookmark: _Toc174444747][bookmark: _Toc125848208]Слика 15 Емисија CО2  према врсти енергента  и удио појединог енергента у укупној емисији CО2  из јавних зграда у власништву Општине Мркоњић Град за базну годину

Табела 10 приказује емисије CO2 за категорију јавних зграда којима општина није у обавези обезбијеђивања трошкова потрошене енергије за базну 2013. годину. 

[bookmark: _Ref160634761][bookmark: _Toc125847794][bookmark: _Toc160637312][bookmark: _Toc174444713]Табела 10 Емисије CО2 јавних зграда које нису у власништву Општине у базној години
	Емисија CО2 (tCО2/год.)

	Категорија (Зграде)
	Ел. енергија (за осталу употребу)
	Ел. енергија (за гријање)
	Биомаса
	Укупно

	За административну управу
	136
	59
	-
	195

	За образовну дјелатност
	1
	-
	-
	1

	За здравствену дјелатност
	91
	-
	-
	91

	За производне дјелатности
	72
	1
	-
	73

	Остале намјене
	11
	11
	-
	21

	Укупно
	312
	71
	-
	383



Посматрајући јавне зграде које нису у власништву општине, највећи удио у укупним емисијама за базну 2013. годину чине емисије настале у зградама за административну управу 51%, затим у зградама за туризам и угоститељство 24% (Слика16).
[bookmark: _Toc160636421][bookmark: _Toc160637270][bookmark: _Toc174444748][bookmark: _Ref162723297]Слика 16 Емисије CО2 за зграде које нису у власништву Општине и удио емисије CО2 према категорији зграда за базну годину 

Највећи удио у укупним емисијама CO2, чине емисије настале усљед кориштења електричне енергије за осталу намјену с удијелом од 81%, а затим електрична енергија за гријање од 19% (Слика 17). 
[bookmark: _Toc160636422][bookmark: _Toc160637271][bookmark: _Toc174444749][bookmark: _Ref158647027][bookmark: _Ref166064352]Слика 17 Емисија CО2  према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној емисији CО2  из јавних зграда које нису у власништву Општине Мркоњић Град за базну годину

[bookmark: _Toc125847795]Преглед емисија CO2 за објекте намијењене за становање приказује Табела 11.
[bookmark: _Ref160634789][bookmark: _Toc160637313][bookmark: _Toc174444714]Табела 11 Емисије CО2 за објекте намијењене за становање у Општини Мркоњић Град за базну годину
	Емисија CО2 (tCО2/год.)
	Индивидуалне куће
	Стамбене зграде
	Укупно

	Електрична енергија (за гријање)
	13.114 
	305 
	13.419 

	Електрична енергија (за осталу намјену)
	423 
	7 
	430 

	Мрки угаљ 
	339 
	8 
	347 

	Лож уље
	44 
	-   
	44 

	Биомаса
	- 
	-
	- 

	Укупно
	13.920 
	321 
	14.241 



[bookmark: _Ref162723319][bookmark: _Ref162723372][bookmark: _Toc160636423][bookmark: _Toc160637272][bookmark: _Toc174444750]У стамбеном сектору индивидуалне куће чине већи удио у укупним емисијама за базну 2013. годину и износе 98% (Слика  18).Слика 18 Емисије CО2 за стамбене зграде и удио емисије CО2 према категорији зграда за базну годину

Највећи удио у укупним емисијама CO2, чине емисије настале усљед кориштења електричне енергије за осталу намјену с удијелом од 94%, затим емисије настале кориштењем електричне енергије за гријање и угља са удијелом по 3% (Слика 19). 

[bookmark: _Ref158647142][bookmark: _Toc160636424][bookmark: _Toc160637273][bookmark: _Toc174444751]Слика 19 Емисије CО2 према врсти енергента и удио појединог енергента у укупној емисији CО2 из стамбене зграде за базну годину

Укупну емисију CO2, која за сектор зградарства општине Мркоњић Град у 2013. години износи 15.214 t приказује Табела 12.

[bookmark: _Ref160634810][bookmark: _Toc160637314][bookmark: _Toc174444715][bookmark: _Ref41476985][bookmark: _Toc125847796]Табела 12 Укупна емисија CО2 за сектор зградарства у Општини Мркоњић Град у базној години.
	Емисија CО2 (tCО2/год.)

	Категорија
	Електрична енергија (за осталу употребу)
	Електрична енергија (за гријање)
	Лож уље
	Мрки угаљ 
	Биомаса
	Укупно

	Зграде у власништву Општине
	334
	26
	231
	-
	-
	591

	Зграде које нису у власништву Општине
	312
	71
	-
	-
	-
	383

	Стамбени 
сектор
	13.419
	430
	44
	347
	-
	14.241

	Укупно
	14.065
	527
	275
	347
	-
	15.214



У сектору зградарства, највећи удио у укупним емисијама за базну 2013. годину чине емисије настале у стамбеним зградама у износу од 94%, зграде у власништву општине учествују са 4%, док најмање учешће у емисији CO2 имају зграде које нису у власништву општине 2% (Слика 20).
 
[bookmark: _Ref158647261][bookmark: _Toc160636425][bookmark: _Toc160637274][bookmark: _Toc174444752]Слика 20  Емисије CО2 за сектор зградарства и удио емисије CО2 према подсекторима за базну годину

Највећи удио у укупним емисијама CO2, чине емисије настале усљед кориштења електричне енергије за осталу намјену с удијелом од 92%, затим емисије настале кориштењем електричне енергије за гријање с удијелом од 4%. Угаљ и лож уље учествују у емисијама CO2g са по 2%. (Слика 21). 

[bookmark: _Ref57030459][bookmark: _Toc125848214] 
[bookmark: _Ref158647359][bookmark: _Toc160636426][bookmark: _Toc160637275][bookmark: _Toc174444753]Слика 21 Емисије CО2  према врсти енергента  и удио појединог енергента у укупној емисији CО2  у сектору зградарства за базну годину

3.3. Анализа енергетске потрошње и референтни инвентар емисија CО2 из сектора саобраћаја Општине Мркоњић Град
У урбаним срединама сектор саобраћаја је значајан извор загађења ваздуха, а који у великој мјери доприноси стварању гасова стаклене баште, прије свега CО2, CH4 и Н2О. Емисије CО2 из моторних возила су у зависности од различитих параметара, а од којих су главни квалитет горива, конструкција израде мотора возила, вањски метеоролошки услови, одржавање мотора и његова старост и др. 
Референтни инвентар емисија CО2 из сектора саобраћаја Општине Мркоњић Град подијељен је на три основна подсектора: 



1. емисије CО2 возила у власништву Општине Мркоњић Град;
1. емисије CО2 јавног превоза;
1. емисије CО2 приватних и комерцијалних возила. 
[bookmark: _Toc132550150][bookmark: _Toc160636285][bookmark: _Toc167967724]3.3.1.Енергетска потрошња и емисије CО2 возила у власништву Општине Мркоњић Град у базној години
[bookmark: _Ref42159591][bookmark: _Toc125847797]Према расположивим подацима, возни парк у власништву општине Мркоњић Град чине 9 путничких аутомобила и 6 теретних возила. Ова возила су намијењена за обављање службених и комуналних дјелатности. Табела 13 приказује утрошак енергије возила у власништву Општине у износу од 177 МWh и емисије CО2 возила у власништву Општине у износу 46 tCО2 за базну годину.

[bookmark: _Ref160634865][bookmark: _Toc160637315][bookmark: _Toc174444716]Табела 13 Потрошња енергије и емисије CО2 возила у власништву Општине Мркоњић Град у базној години
	Врста горива 
	Утрошак енергије (МWh)
	Емисија CО2 [zCО2]

	Дизел 
	83
	21

	Бензин 
	94
	25

	Укупно
	177
	46


[bookmark: _Toc132550151][bookmark: _Toc160636286]
Слика 22 и Слика 23 дају графички приказ удијела потрошње и удијела емисија возила у власништву Општине Мркоњић Град. 
	[bookmark: _Toc125848215]
	

	[bookmark: _Toc160636427][bookmark: _Toc160637276]
[bookmark: _Ref162723580][bookmark: _Toc174444754]Слика 22 Удио потрошње енергије возила у власништву Општине Мркоњић Град
	[bookmark: _Ref162723581][bookmark: _Toc160636428][bookmark: _Toc160637277][bookmark: _Toc174444755]Слика 23 Удио емисије CО2 возила у власништву Општине Мркоњић Град


[bookmark: _Toc167967725]3.3.2.Енергетска потрошња и емисије CО2 јавног превоза у базној години
На подручју општине Мркоњић Град јавни превоз се одвија путем аутобуса и такси возила. У склопу подсектора јавног превоза на територији Мркоњић Градa регистровано је 6 такси возила и 32 аутобуса. Сва возила јавног саобраћаја су са дизелским мотором. 
Табела 14 приказује потрошњу енергије и емисије CО2 у сектору јавног саобраћаја општине Мркоњић Град у износу од 4.696 МWh и емисије CО2 возила у власништву Општине у износу 1.245 tCО2 за базну годину.


[bookmark: _Ref160634970][bookmark: _Toc125847798][bookmark: _Toc160637316]
[bookmark: _Toc174444717]Табела 14 Потрошња енергије и емисије CО2 возила јавног саобраћаја Општине Мркоњић Град у базној години
	Возило
	Врста горива 
	Утрошак енергије (МWh)
	Емисија CО2 [tCО2]

	Такси возила
	Дизел 
	40
	11

	Аутобуси
	Дизел
	4.656
	1.243

	Укупно
	5.006
	4.696


[bookmark: _Toc132550152][bookmark: _Toc160636287][bookmark: _Toc167967726]3.3.3.Енергетска потрошња и емисије CО2 приватних и комерцијалних возила    у базној години 
У 2013. години на подручју општине Мркоњић Град укупно је регистровано 3.983 возила. Од укупног броја регистрованих возила на подручју општине Мркоњић Град највећи дио отпада на путничка (83,6%), затим теретна возила (14,0%), те трактори и остала пољопривредна возила (1,0%), радне машине (0,9%), мопеди и мотоцикли (0,5%) (Слика 24).

[bookmark: _Ref162723616][bookmark: _Toc125848216][bookmark: _Toc160636429][bookmark: _Toc160637278][bookmark: _Toc174444756]Слика 24  Заступљеност приватних и комерцијалних возила на подручју Општине Мркоњић Град

[bookmark: _Ref41559985][bookmark: _Toc125847799]Подаци о укупној потрошњи горива нису били доступни, те је за потребе „SECAP-а „ направљена процјена потрошње горива за наведене категорије возила.
Прорачун је рађен на бази искуства раније примјене модела типа COPERT IV, развијеног од стране Европске агенције за животну средину (engl. European Environment Agency) у оквиру активности Европског тематског центра за ваздух и климатске промјене (engl. Europan Topic Centre on Air and Climate Change). 

Процјена потрошње горива за приватна и комерцијална возила приказује Табела 15.







[bookmark: _Ref160635007][bookmark: _Toc160637317][bookmark: _Toc174444718]Табела 15 Потрошња енергије и емисије CО2 подсектора приватна и комерцијална возила у базној години на подручју Општине Мркоњић Град
	Категорије
	Број
	Врста горива[footnoteRef:15] [15:  Д – дизел; Б – моторни бензин; Г-гас.] 

	Потрошња горива (тона)
	Потрошња (МWh)
	Емисија CО2 (tCО2)

	Приватна путничка возила
	1.142
	Б
	1.038
	9.550
	2.378

	
	2.101
	Д
	1.765
	17.648
	4.712

	
	87
	Г
	132
	947
	215

	Мотоцикли
	20
	Б
	2
	20
	5

	Теретна возила
	20
	Б
	221
	2.033
	506

	
	539
	Д
	3.574
	35.736
	9.541

	Радне машине
	34
	Д
	3
	31
	8

	Трактори и остала пољопривредна возила
	40
	Д
	3
	36
	10

	Укупно
	         3.983
	
	6.738
	66.002
	17.376





Слика 25 и Слика 26 дају графички приказ удијела потрошње и емисија приватних и комерцијалних возила у Општини Мркоњић Град. 
	
	 

	[bookmark: _Ref162723820][bookmark: _Toc160636430][bookmark: _Toc160637279][bookmark: _Toc174444757]Слика 25 Удио потрошње енергије приватних и комерцијалних возила у Општини Мркоњић Град
	[bookmark: _Ref162723823][bookmark: _Toc174444758]Слика 26  Удио емисије CО2 приватних и комерцијалних возила у Општини Мркоњић Град



[bookmark: _Toc132550153][bookmark: _Toc160636288][bookmark: _Toc167967727]3.3.4. Укупна енергетска потрошња и емисије CО2 из сектора саобраћаја Општине   Мркоњић Град у базној години
Утрошак енергије и припадајуће емисије CO2 у сектору саобраћаја на подручју општине Мркоњић Град је највећи у подсектору путничких и комерцијалних возила и износи 66.002 МWh, односно 18.675 tCO2. 
Преглед укупног утрошка енергије у сектору саобраћаја општине Мркоњић Град приказује Табела 16, а Табела 17 приказује преглед укупних емисија из сектора саобраћаја. 

[bookmark: _Ref160635050][bookmark: _Toc125847800][bookmark: _Toc160637318][bookmark: _Toc174444719]Табела 16 Укупна потрошња  енергије из сектора саобраћаја са подручја Општине Мркоњић Град
	
	Потрошња енергије (МWh)

	Подсектор
	Бензин
	Дизел
	Гас
	Укупно

	Возила у власништву Општине
	83
	94
	0
	177

	Јавни превоз
	0
	4.696
	0
	4.696

	Приватна и комерцијална возила
	11.604
	53.451
	947
	66.002

	Укупно
	11.687
	58.241
	947
	70.874


[bookmark: _Toc132550154][bookmark: _Toc160636289]
Слика 27 . и Слика 28 дају графички приказ укупно потрошене енергије по подсекторима саобраћаја и врсти горива, те саобраћаја у потрошњи енергије по врсти горива у Општини Мркоњић Град. 
	
	

	[bookmark: _Ref162724106][bookmark: _Toc160636431][bookmark: _Toc160637280][bookmark: _Toc174444759]Слика 27  Укупна потрошња енергије по подсекторима саобраћаја и врсти горива
	[bookmark: _Ref162724109][bookmark: _Toc160636432][bookmark: _Toc160637281][bookmark: _Toc174444760]Слика 28 Учешће подсектора саобраћаја у потрошњи енергије



Табела 17 представља укупне емисије CO2 из сектора саобраћаја са подручја Општине Мркоњић Град
[bookmark: _Ref160635059][bookmark: _Toc125847801][bookmark: _Toc160637319][bookmark: _Toc174444720]Табела 17 Укупне емисије C02 из сектора саобраћаја са подручја Општине Мркоњић Град
	
	Емисија CО2 (tCО2)

	Подсектор
	Бензин
	Дизел
	Гас
	Укупно

	Возила у власништву Општине
	21
	25
	0
	46

	Јавни превоз
	0
	1.254
	0
	1.254

	Приватна и комерцијална возила
	2.889
	14.271
	215
	17.376

	Укупно
	2.910
	15.550
	215
	18.675



Слика 29 и Слика 30 дају графички преглед укупне емисије CO2 из сектора саобраћаја са подручја Општине Мркоњић Град.
	
	

	[bookmark: _Ref163500332][bookmark: _Toc161233043][bookmark: _Toc174444761]Слика 29 Укупна емисија CО2 по подсекторима саобраћаја и врсти горива
	[bookmark: _Ref163500338][bookmark: _Toc161233044][bookmark: _Toc174444762]Слика 30 Учешће подсектора саобраћаја у емисији CО2


[bookmark: _Toc167967728]3.4.Анализа енергетске потрошње и референтни инвентар емисија CО2 из сектора јавне расвјете Општине Мркоњић Град
Мрежа јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град у власништву је Општине, те је стога иста надлежна за њено одржавање, реконструкцију и изградњу. Овакво стање значајно поједностављује и убрзава процесе прикупљања потребних података, а исто тако, значајно доприноси бољој анализи стања у којем се налази мрежа јавне расвјете и идентификовању мјера за побољшање енергетске ефикасности. Наведени приступ је у складу са концептом „SECAP-а“, односно омогућава локално дјеловање у циљу смањења емисија које имају глобалне посљедице.
Са припадајућих трафо подручја (41 мјерна мјеста) напојено је 1.678 свјетиљки. Јавна расвјета освјетљава главну саобраћајницу, насеља, пјешачке зоне, као и илуминације важнијих објеката. 
За напајање јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град у 2013. години утрошено је 745.4 МWh електричне енергије.
Мрежу јавне расвјете Општине Мркоњић Град чине сљедећи уређаји:
· мјерно управљачки ормари јавне расвјете; 
· бројила за мјерење утрошка електричне енергије;
· напојни каблови;
· стубови;
· свјетиљке и сијалице; 
· прибор за затезање и поштављање јавне расвјете.
[bookmark: _Toc132550155][bookmark: _Toc160636290][bookmark: _Toc167967729]3.4.1.Потрошња електричне енергије у мрежи јавне расвјете Општине Мркоњић Град у базној години
Што се тиче структуре јавне расвјете према врсти извора свјетлости, у мрежи јавне расвјете општине Мркоњић Град заступљеније су натријум сијалице (85%), док су остале сијалице живине (15%) (Слика 31). 


[bookmark: _Ref158647942][bookmark: _Toc125848220][bookmark: _Toc160636435][bookmark: _Toc160637284][bookmark: _Toc174444763]Слика 31 Структура јавне расвјете према врсти извора свјетлости и инсталираној снази у базној години

Преглед инсталиране снаге према типу сијалица и потрошње електричне енергије у базној години приказује Табела 18.
[bookmark: _Ref160635123][bookmark: _Toc160637320][bookmark: _Toc174444721]Табела 18 Потрошња електричне енергије у мрежи јавне расвјете у базној години
	Тип сијалице
	Број сијалица
	Инсталирана снага (кW)
	Потрошња електричне енергије [МWh]

	Натријумска расвјета
	1.508
	21
	108

	Живине сијалице
	170
	126
	637

	Укупно
	1.678
	147
	745


[bookmark: _Toc132550156][bookmark: _Toc160636291][bookmark: _Toc167967730]3.4.2.Референтни инвентар емисија CО2 за јавну расвјету Општине Мркоњић Град за базну годину
Емисије CO2 из сектора јавне расвјете су индиректне емисије јер настају потрошњом електричне енергије. Укупне емисије CO2 из укупне потрошње електричне енергије за јавну расвјету на подручју општине Мркоњић Град за 2013. годину приказује Табела 19.

[bookmark: _Ref160635156][bookmark: _Toc160637321][bookmark: _Toc174444722]Табела 19 Емисија CО2  у мрежи јавне расвјете у базној години
	Тип сијалице
	Емисија CО2 [tCО2]

	Натријумска расвјета
	78

	Живине сијалице
	461

	Укупно
	539



Укупне емисије у сектору јавне расвјете за базну 2013. годину износиле су 593 тона CО2.
[bookmark: _Toc132550157][bookmark: _Toc160636292][bookmark: _Toc167967731]3.5. Анализа енергетске потрошње и референтни инвентар емисија CО2 из сектора водоснабдијевања Општине Мркоњић Град
Комунално предузеће “Парк” а.д. Мркоњић Град је од 01.01.2012. године организовано као јавно предузеће од локалног значаја чије су основне дјелатности:
· водоснабдијевање и канализација;
· сакупљање и одвоз смећа;
· уређење и одржавање зелених површина;
· зимско одржавање;
· одржавање и управљање пијацама.


[bookmark: _Toc132550158][bookmark: _Toc160636293][bookmark: _Toc167967732]3.5.1.Потрошња електричне енергије у сектору водоснабдијевања Општине Мркоњић Град у базној години

На подручју општине Мркоњић Град у базној години испоручено је 618.270 m3  воде. Дужина водовода износи 139.181m, а инсталирана снага пумпи за водоснабдијевање и потрошња електричне енергије приказана је у Табела 20. 
Пумпе за водоснабдијевање немају систем за регулацију. Не постоји третман отпадних вода.

Табела 20 Потрошња електричне енергије у водоснабдијевању у базној години
	Број пумпи
	Снага [кW]
	Утрошена електрична енергија [МWh/год]

	6 пумпи + станица 

	Рогољи 
	18.5
	135

	Подбрдо
	2.5
	7

	Подбрдо
	2.5
	7

	Подрашница
	2.5
	7

	Подрашница
	2.5
	7

	Лекићи
	7.8
	23

	Лекићи
	7.8
	23

	Гачићи
	2.5
	7

	Гачићи
	2.5
	7

	Укупно
	49.1
	224








[bookmark: _Toc127303252][bookmark: _Toc132550159][bookmark: _Toc160636294][bookmark: _Toc167967733]3.5.2. Референтни инвентар емисија CО2 сектора водоснабдијевања Општине Мркоњић Град за базну годину
Емисије CO2 која настаје радом пумпи за водоснабдијевање су индиректне емисије јер настају потрошњом електричне енергије. Укупне емисије CO2 у водоснабдијевању на подручју општине Мркоњић Град за 2013. годину приказује Табела 21.



[bookmark: _Ref160635212][bookmark: _Toc160637323][bookmark: _Toc174444724]Табела 21 Емисија CО2  у водоснабдијевању у базној години
	Број пумпи
	Емисија CО2 [tCО2]

	6 пумпи + станица 

	Рогољи 
	98

	Подбрдо
	5

	Подбрдо
	5

	Подрашница
	5

	Подрашница
	5

	Лекићи
	16

	Лекићи
	16

	Гачићи
	5

	Гачићи
	5

	Укупно
	162



Укупне емисије у водоснабдјевању за базну 2013. годину износиле су 162 тона CO2.
[bookmark: _Toc132547677][bookmark: _Toc132550160][bookmark: _Toc160636295][bookmark: _Toc167967734]3.6.Анализа енергетске потрошње и референтни инвентар емисија CО2 из сектора управљања отпадом Општине Мркоњић Град
Емисије CO2 у сектору управљања отпадом се могу подијелити на две: емисије настале примјеном механизације и уређаја која се користи за прикупљање и обраду отпада прије и током депоновања, те емисије из отпада који се депонује на депоније. У овом поглављу обрађени подаци се односе на отпад депонован на градској депонији општине за базну 2013. годину.


[bookmark: _Toc132547678][bookmark: _Toc132550161][bookmark: _Toc160636296][bookmark: _Toc167967735]3.6.1. Количине и састав отпада и емисије CO2
За управљање отпадом општине Мркоњић Град задужено је Комунално предузеће „Парк“ које отпад депонује на градску депонију „Подови“. Према достављеним подацима у 2013. години количина депонованог отпада износи 12.446 тона, на основу чега је одређена количина метана, те годишња нето емисија гасова стаклене баште изражених као CO2-еq која износи 925 тона (Табела 22).





[bookmark: _Ref160635286][bookmark: _Toc160637324][bookmark: _Toc174444725]Табела 22  Количина отпада и састав према врсти отпада и емисије CО2
	Врста отпада
	Удио % у отпаду
	Количина отпада (t/год)
	Количина метана [t/год]
	Емисија CО2 (t/год.)

	Отпад од хране
	27%
	3.361
	20,00
	500,0

	Отпад из вртова и паркова
	5%
	622
	2,78
	69,5

	Папир, картон
	15%
	1.867
	10,21
	255

	Пластика
	14%
	1.742
	0,00
	0,0

	Текстил
	2%
	249
	0,82
	20,5

	Пелене
	2%
	249
	1,34
	33,5

	Дрво
	5%
	622
	1,86
	46,5

	Остало
	30%
	3.734
	 0,00
	0,0

	Укупно
	100%
	12.446
	37,01
	925,0


[bookmark: _Toc132550162][bookmark: _Toc160636297][bookmark: _Toc167967736]3.7.Укупна енергетска потрошња и референтни инвентар емисија CО2 Општине Мркоњић Град
3.7.1. [bookmark: _Toc132550163][bookmark: _Toc160636298][bookmark: _Toc167967737]Енергетска потрошња Општине Мркоњић Град – Референтни инвентар BEI (engl.Baseline Emission Inventory)
Анализа потрошње енергије Општине Мркоњић Град за 2013. годину укључује потрошњу из сектора зградарства, саобраћаја, јавне расвјете и водоснабдјевања (Табела 23).  

[bookmark: _Ref163501293][bookmark: _Ref166064847][bookmark: _Toc4156003][bookmark: _Toc125847803][bookmark: _Toc160637325][bookmark: _Toc174444726]Табела 23 Подјела енергетске потрошње појединих сектора по енергентима у базној години
	
	Потрошња енергије МWх/год
	%

	Енергент / Сектор
	Зградарство
	Саобраћај
	Јавна расвјета
	Водо-снабдјевање
	Укупно по енергентима
	Удио по енергентима

	Моторни бензин
	0
	11.687
	0
	0
	11.687
	4,5%

	Дизел
	0
	58.241
	0
	0
	58.241
	22,5%

	Гас
	0
	947
	0
	0
	947
	0,4%

	Електрична енергија (за осталу намјену)
	19.453
	0
	745
	224
	20.423
	7,9%

	Електрична енергија (за гријање )
	729
	0
	0
	0
	729
	0,3%

	Лож уље
	986
	0
	0
	0
	986
	0,4%

	Угаљ (мрки)
	1025
	0
	0
	0
	1025
	0,4%

	Биомаса
	164.642
	0
	0
	0
	164.642
	63,6%

	Укупно по секторима
	186.835
	70.874
	745
	224
	258.679
	100,0%

	Удио појединог сектора (%)
	72,2%
	27,4%
	0,29%
	0,09%
	100,0%
	 



Највећи потрошач енергије је сектор зградарства са удјелом од 72,2%, саобраћај учествује 27,4% у укупној потрошњи енергије, док је јавна расвјета мали потрошач са свега 0,29% учешћа и водоснабдјевање са 0,09% учешћа (Слика 32).

[bookmark: _Toc125848221][bookmark: _Toc160636436][bookmark: _Toc160637285][bookmark: _Ref162724215][bookmark: _Toc174444764]Слика 32 Потрошња енергије по енергентима и по секторима у базној години

На основу анализе укупне потрошње енергије по енергентима, произлази да је биомаса енергент са највећим удјелом у укупној потрошњи енергије. Потрошња биомасе у 2013. години износила је око 164.642 МWh, што чини 63,6% од укупне потрошње енергије на подручју општине Мркоњић Град. Доминантан енергент је још и дизел са учешћем од 22,5%, док остали енергенти заузимају знатно мање учешће. Укупна потрошња енергије анализираних енергетских сектора Општине Мркоњић Град износи 258.679 МWh, од чега се 186.835 МWh троши у зградарству, а преостали дио у сектору саобраћаја, јавне расвјете и водоснабдјевању. Слика 33 приказује учешће потрошње енергије по секторима и учешће појединих енергената у сваком од сектора.
 
[bookmark: _Ref158648313][bookmark: _Toc125848223][bookmark: _Toc160636437][bookmark: _Toc160637286][bookmark: _Ref162724266][bookmark: _Toc174444765]Слика 33 Учешће потрошње енергије по секторима и учешће појединих енергената у сваком од сектора у базној години
3.7.2. [bookmark: _Toc132550164][bookmark: _Toc160636299][bookmark: _Toc167967738]Укупне емисије CO2 Општине Мркоњић Град - Референтни инвентар
BEI (engl.Baseline Emission Inventory)
Референтни инвентар емисија у Општини Мркоњић Град за 2013. годину обухвата директне Табела 24 (сагоријевање свих врста горива осим биомасе) и индиректне (потрошња електричне енергије) емисије CО2 из четири сектора непосредне потрошње енергије и то: 
· зградарство;
· саобраћај;
· јавне расвјете и
· водоснабдјевање.

[bookmark: _Ref162724813][bookmark: _Toc125847804][bookmark: _Toc160637326][bookmark: _Toc174444727]Табела 24  Емисије СО2еq по секторима и енергентима у базној години
	
	
	Емисија СО2 tСО2/год.
	%

	Енергент / Сектор
	Зграда-рство
	Саобраћај
	Јавна расвјета
	Водо-снабдјевање
	Укупно по енергентима
	Удио по енергентима

	Моторни бензин
	-
	2.910
	-
	-
	2.910
	8,4%

	Дизел
	-
	15.550
	-
	-
	15.550
	45,0%

	Гас
	-
	215
	-
	-
	215
	0,6%

	Електрична енергија (за осталу намјену)
	14.065
	0
	539
	162
	14.766
	42,7%

	Електрична енергија (за гријање )
	527
	-
	-
	-
	527
	1,5%

	Лож уље
	275
	-
	-
	-
	275
	0,8%

	Мрки угаљ 
	347
	-
	-
	-
	347
	1,0%

	Биомаса
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0%

	Укупно по секторима
	15.214
	18.675
	539
	162
	34.591
	100,0%

	Удио појединог сектора (%)
	44,0%
	54,0%
	1,6%
	0,5%
	100.0%
	 



Највећи удио од 54% у укупним емисијама СО2еq има сектор саобраћаја, након којег слиједи сектор зградарства са учешћем од 44% (Слика 34). 

[bookmark: _Ref158648359][bookmark: _Toc160636438][bookmark: _Toc160637287][bookmark: _Toc174444766]Слика 34  Емисија CО2 по енергентима и по секторима у базној години

Укупне емисије СО2еq референтног инвентара општине Мркоњић Град износе 34.591 tСО2еq. Највећи извор емисија, као и потрошње енергената, представља сектор саобраћаја са укупним емисијама од 18.675 tCО2еq, а слиједи га сектор зградарства са укупним емисијама од 15.214 tCО2еq. Слика 35 приказује учешће емисија CО2 по секторима и учешће емисија CО2 појединих енергената у сваком од сектора. 

 
[bookmark: _Ref158648428][bookmark: _Toc160636439][bookmark: _Toc160637288][bookmark: _Toc174444767]Слика 35  Учешће емисије CО2 по секторима и учешће емисија CО2 појединих енергената у сваком од сектора у базној години
У колико се уобзире емисије CО2еq из комуналног отпада у референтни инвентар емисија CО2еq Општине Мркоњић Град, укупне емисије износе 35.516 tCО2. На основу података у Табела 25 може се закљућити да је количина емисије CО2еq из отпада заступљена 2,6% у укупној емисији CО2 и износи 925 tCО2еq.

[bookmark: _Ref162724828][bookmark: _Toc160637327][bookmark: _Toc174444728]Табела 25  Емисије CО2еq по секторима и енергентима у базној години укључујући емисије CО2еq из сектора отпада
	Сектор
	Емисија СО2 тСО2/год.
	Емисија СО2 %

	Зградарство
	15.214
	42,8%

	Саобраћај
	18.675
	52,6%

	Јавна расвјета
	539
	1,5%

	Водоснабдјевање
	162
	0,5%

	Комунални отпад
	925
	2,6%

	Укупно по енергентима
	35.516
	100,0%



Слика 36 даје графички приказ емисија СО2еq по секторима и енергентима у базној години за Општину Мркоњић Град. 

[bookmark: _Ref162724400][bookmark: _Toc160636440][bookmark: _Toc160637289][bookmark: _Toc174444768]Слика 36  Емисије СО2еq по секторима и енергентима у базној години укључујући емисије СО2еq из сектора отпада


4. [bookmark: _Toc166334686]ОЦЈЕНА ОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕНОСТИ И КАПАЦИТЕТА ЗА АДАПТАЦИЈУ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ (RVA  ENGL.  RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENTS)

Процјена рањивости и ризика од климатских промјена за општину Мркоњић Град (у даљем тексту: RVA engl. - Risk and vulnerability assessments)  подразумијева процјену секторских рањивости и ризика с обзиром на климатске промјене за подручје општине Мркоњић Град. У даљим поглављима RVA (engl. Risk and vulnerability assessments)  исказан је методолошки оквир те анализа климатских промјена за општину Мркоњић Град у будућности. 
Одабрани сектори процијењени су као најрањивији с обзиром на очекиване климатске промјене у будућности, а истовремено се процјењују као најистакнутији сектори за подручје општине. Приликом израде анализе појединог сектора на утицаје климатских промјена, предвиђени су основни кораци, а то су:
· Одређивање опасности од посљедица климатских промјена, које су релевантне за општину Мркоњић Град; 
· Одређивање главних садашњих и будућих карактеристика сваке идентификоване опасности (вјероватноћа појављивања, очекиване промјене интензитета, временски период дјеловања); 
· Одређивање друштвено-економских и природних сектора који су најизложенији идентификованим опасностима (зграде, саобраћај, енергија, водоснабдијевање, управљање отпадом, планови кориштења земљишта, пољопривреда и шумарство, заштита животне средине и биодиверзитет, здравље, цивилна заштита и хитне службе, туризам, образовање, информационо-комуникационе технологије) и нивоа њихове угрожености (висок, умјерен, низак);
· Одређивање најугроженијих циљних група у оквиру сваке идентификоване опасности; 
· Одређивање капацитета Општине Мркоњић Град за прилагођавање на идентификоване опасности, што подразумијева одређивање главних категорија ових капацитета (постојање одговарајућих јавних служби; 
· расположивост социоекономских актера; постојање, усклађеност и имплементација законске регулативе; 
· постојање физичких ресурса те постојање знања, методологија, студија, система раног упозоравања и слично).
[bookmark: _Toc160603164][bookmark: _Toc166334687]4.1. Методологија процјене рањивости и ризика Општине Мркоњић Град од климатских промјена  
Методологија која је кориштена у RVA (engl. Risk and vulnerability assessments) произлази из Приручника за израду Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама, (енгл. The Covenant of Meyors for Climate and Energy Reporting Guidelines) те приједлог  Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена којег су израдили Канцеларија Споразума градоначелника и Канцеларија иницијативе Градоначелници се прилагођавају (engl. Mayors Adapt) у сарадњи са Заједничким истраживачким центром Европске комисије JRC (engl. Joint research center of the European Commission).
RVA (engl. Risk and vulnerability assessments) је темељ на којем се заснивају будуће мјере прилагођавања на учинке климатских промјена јединице локалне самоуправе (ЈЛС) као засебне цјелине, а уједно представља и подлогу и саставни дио документа Акционог плана енергетски одрживог развoja и климатских промјена (SECAP engl. Sustainable energy and climate Action plan) за јединицу локалне самоуправе. 
[bookmark: _Toc161235756][bookmark: _Toc166334688]4.1.1. Основни појмови
Кључни појмови анализе рањивости и ризика укључују климатске и не климатске узрочнике промјена, пријетње, изложеност, осјетљивост те способност прилагођавања. Коначан резултат процеса анализе рањивости и ризика је карактеристика од климатских промјена за посматрано подручје. Терминологија која се користи у методологији усклађена је са Међународним панелом за климатске промјене”AP5” (IPCC - engl. Intergovernmental Panel on Climate Change).

Опасност, пријетња, опасни догађај (engl. hazard) дефинише се као „могућа појава природног или људским дјеловањем узрокованог физичког догађаја или тренда или физички учинак који може узроковати губитак живота, озљеду или друге здравствене посљедице, као и оштећење и губитак имовине, инфраструктуре, средстава за живот, пружања услуга и природних ресурса“. Различите опасности, нпр. поплаве, суше или топлотни таласи, дјелују на различите секторе у посматраном подручју. Опасности су директна посљедица климатских промјена (нпр. пораст средње температуре ваздуха, изостанак падавина и сл.)  и осталих утицаја насталих човјековим дјеловањем, попут преизграђености насеља, пренатрпаности, смањења зелених површина и сл. Опасност је већа што је учесталија и што је интензивнија.
Изложеност (engl. exposure) даје одговор на питање што је у посматраном подручју потенцијално угрожено опасним догађајем те је она одлучујући фактор у одређивању потенцијалних штета и губитака. Изложеност укључује „присутност људи, средстава за живот, врста или екосистем, еколошких услуга и ресурса, инфраструктуре или економских, друштвених или културних добара на мјестима која би могла бити негативно погођена.“ 
Рањивост (енг. vulnerability) на одређени опасни догађај представља предиспозицију за негативне утицаје и функције на двијe засебнe варијаблe, осјетљивости и капацитета прилагођавања.
Различити дијелови посматраног подручја различито су осјетљиви на дјеловање опасног догађаја што се описује појмом осјетљивости (engl. Sensitivity) која се дефинише као „степен до којег разматрана пријетња може утицати на изложени објекат, врсту или систем, било неповољно или повољно, при чему учинак може бити директан или индиректан“. Капацитет прилагођавања (engl. capacity) подразумијева способност друштва и заједница да се припреме и одговоре на садашње и будуће утицаје климе. 
Ризик (engl. risk) - вјероватност појаве опасног догађаја или тренда који се исказује учинком ако се оствари. Ризик је резултат међусобне везе рањивости, изложености и опасног догађаја, те показује процјену како пријетња може утицати на одређени сектор или више њих.
Ризик од одређене опасности везане за климу (хазарда) за одређени сектор или више њих може се процијенити на темељу сљедећих елемената као на Слика 37 Једна од компоненти ризика је и рањивост коју треба претходно процијенити.
[image: ]
[bookmark: _Ref160628832][bookmark: _Toc160703600][bookmark: _Toc174444769]Слика 37 Схема принципа процјене рањивости и ризика према “IPCC АР5” приступу

Основни принцип је:
· Већа осјетљивост и мања способност прилагођавања повећавају рањивост;
· Учесталији и интензивнији опасни догађаји, већа рањивост и већа изложеност повећавају ризик.

Улазни подаци и информације које су биле потребне у току вршења наведених процјена прикупљени су из сљедећих извора:
Знање и искуство чланица и чланова тима општине Мркоњић Град, прикупљено кроз одговарајуће радионице и консултације; који су обезбиједили прецизне и конкретне информације које се односе на историјски преглед климатских пријетњи, текуће и будуће климатске опасности и њихов утицај на кључне секторе као што су нпр. здравство, образовање, цивилна заштита, привреда и индустрија и друго, те утицај на рањиве групе становништва (представљено у „Annex I“[footnoteRef:16] овог извјештаја) ;   [16: Анекс 1 – Прописи за спречавање загађивања нафтом 
(engl. Annex I- Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)] 

· Достављена документација коју је прикупила Општина Мркоњић Град везана за претходне климатске пријетње које су се јављале на територији општине Мркоњић Град (представљени у „Annex II“[footnoteRef:17] овог извјештаја)   [17:  Анекс 2 - Прописи за контролу загађења штетним течним супстанцама у расутом стању
 (engl. Annex II -  Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk)] 

· Релевантни стратешки и плански документи Општине Мркоњић Град (Стратегије развоја Општине Мркоњић Град 2019-2024)1;  
· Релевантне студије међународних развојних организација (УНДП БиХ: Студија управљања ризиком од клизишта у БиХ2; Студија о процјени ризика од поплава и клизишта за стамбени сектор у БиХ3; и друго);  
· Републички хидрометеоролошки завод, РС (историјски преглед података о клими, падавинама, температурама, итд.)4;  
· Други национални извјештај Босне и Херцеговине у складу с Оквирном конвенцијом Уједињених нација5;  
· Трећи национални извјештај и Други двогодишњи извјештај о емисији гасова стаклене баште Босне и Херцеговине6;  
· Климатски атлас Босне и Херцеговине (температуре и падавине)7 .

У складу са смјерницама из Приручника за израду Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама, те кориштењем одговарајућег електронског алата који на интернет платформи Споразума градоначелника за климу и енергију стоји на располагању општинама и градовима потписницима, извршена је оцјена текућих климатских пријетњи и то: 
· Вјероватности појаве климатске пријетње ;
· Утицаја климатске пријетње.
Скала која је кориштена за оцјену текућих климатских пријетњи је: 
· Низак – У случају да је вјероватност појаве климатске пријетње мала (нпр. једном у декади)  и када је утицај те климатске пријетње готово занемарујући (у смислу утицаја на људе, имовину, заштита животне средине, инфраструктуру, привреду, итд.) ;
· Умјерен – У случају да је вјероватност климатске пријетње  периодична (учестала, једном у неколико година) и када је утицај умјерен (у смислу утицаја на људе, имовину, заштита животне средине, инфраструктуру, привреду, итд.) ;
· Висок – У случају да се климатска пријетња појављује често (једном у неколико година или на годишњем нивоу) и када је утицај те климатске пријетње веома значајан  (у смислу утицаја на људе, имовину, околину, инфраструктуру, привреду, итд.) ;
· Непознат – када се климатска пријетња не појављује или није праћено њено појављивање и када је утицај те климатске пријетње непознат (у смислу утицаја на људе, имовину, заштита животне средине, инфраструктуру, привреду, итд.) .
Процјена будућих климатских пријетњи је представљена кроз очекиване промјене у интензитету климатских пријетњи, очекиване промјене у фреквенције опасности, и временског оквира у којем се та промјена дешава. Имајући у виду опасности које су се на подручју општине Мркоњић Град појављивале у претходном периоду те на основу  прикупљене документације везане за појаву тих опасности, као и стратешке планске документе, пројекција и процјена будућих климатских пријетњи, те климатских параметара, одређене су значајне климатске пријетње које се могу појавити у будућем периоду. 
Такође, је процијењен и утицај значајних климатских пријетњи на поједине секторе и одређена рањивост тих сектора, а скала која је кориштена за оцјену тренутног нивоа рањивости је: 
· Низак – Тренутни ниво рањивости сектора је низак у смислу занемаривог утицаја на људе, околину, имовину, инфраструктуру и ниске материјалне штете које проузрокује климатска пријетња у посматраном сектору; 
· Умјерен - Тренутни ниво рањивости сектора је умјерен у смислу значајног утицаја на људе, околину, имовину, инфраструктуру, и средње високе размјере материјалне штете које проузрокује климатска пријетња у посматраном сектору;
· Висок - Тренутни ниво рањивости сектора је висок у смислу веома значајног негативног утицаја на људе, заштита животне средине, имовину, инфраструктуру и веома високе размјере материјалне штете које проузрокује климатска пријетња у посматраном сектору;
· Непознат - Тренутни ниво рањивости сектора је непознат у смислу негативног утицаја на људе, околину, имовину, инфраструктуру и размјере материјалне штете које проузрокује климатска пријетња у посматраном сектору.
[bookmark: _Toc160603166][bookmark: _Toc166334689]4.2. Анализа климе и климатских промјена на подручју Општине Мркоњић Град
4.2.1. [bookmark: _Toc160603167][bookmark: _Toc166334690]Досадашње климатске промјене регистроване у БиХ
[bookmark: _Hlk125124219]Негативне посљедице климатских промјена већ су видљиве у Босни и Херцеговини. Сви досадашњи извјештаји везани за климатске промјене, које наша земља израђује као потписница Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским промјенама потврђују да ће се те промјене до краја 21. вијека дешавати све интензивније[footnoteRef:18]. У оквиру Трећег националног извјештаја БиХ у складу с Оквирном конвенцијом УН о климатским промјенама[footnoteRef:19], наведено је да анализе температурних промјена и режима падавина у периоду од 1961. до 2014. године показују значајно повећање температуре у свим подручјима наше земље, раст броја топлих дана и учесталости екстремно високих температура, смањење броја хладних дана и мању учесталост екстремно ниских температура, као и тренд благог раста годишњих количина падавина уз истовремене значајне промјене годишње расподјеле падавина. Промјене у годишњим температурама и годишњој количини падавина у Босни и Херцеговини, добијене поређењем периода од 2001–2030. године у односу на период 1961–1990.[footnoteRef:20] година приказане су на наредној слици. [18:  http://www.unfccc.ba/ ]  [19:  http://www.unfccc.ba/site/pages/treciNI.php ]  [20:  http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/ ] 

Слика 38
[image: ]
[bookmark: _Ref162724446][bookmark: _Toc160636442][bookmark: _Toc160637291][bookmark: _Toc174444770]Слика 38  Промјене годишњих температура у БиХ, добијене поређењем у периоду 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.година  (Климатски Атлас БиХ)

Промјене у годишњим температурама у Босни и Херцеговини, добијене поређењем периода 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.[footnoteRef:21] година показују на раст температура у БиХ у распону од 0.4 до 0.5 0C и то раст од 0.4 0C у дијелу сјевероисточне БиХ, док је у остатку БиХ предвиђен пораст од 0.5 0C, па тако и на територији општине Мркоњић Град (Слика 39).   [21:  http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/ ] 
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[bookmark: _Ref162724466][bookmark: _Toc160636443][bookmark: _Toc160637292][bookmark: _Toc174444771]Слика 39  Промјене температуре у вегетационом период у БиХ, добијене поређењем у периоду 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.година  (Климатски Атлас БиХ)
Промјене у температурама у вегетационом периоду у Босни и Херцеговини, добијене поређењем у периоду 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.[footnoteRef:22] година показују на значајан раст температура у БиХ и то у распону од 0.6 до 0.8 0C, и то раст од 0.6 0C у сјеверном дијелу БиХ, док је у остатку БиХ предвиђен пораст од 0.7 0C, па тако и на територији општине Мркоњић Град. Изузетак је крајњи југ БиХ, гдје је предвиђени раст температура од 0.8 0C. (Слика 40).  [22:  http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/ ] 
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[bookmark: _Ref162724477][bookmark: _Toc160636444][bookmark: _Toc160637293][bookmark: _Toc174444772]Слика 40  Промјене годишње количине падавина у БиХ, добијене поређењем у периоду 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.година (Климатски Атлас БиХ)

Промјене у годишњим количинама падавина у Босни и Херцеговини, добијене поређењем периода од 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.  година показују на раст годишњих количина падавина у већем дијелу БиХ и то у распону од 10 до 50 mm, са изузетком крајњег југа БиХ  гдје се очекује смањење количине падавина од 10 mm. Територија општине Мркоњић Град се налази у зони у којој се очекује повећање годишњих количина падавина од 30 mm на годишњем нивоу (Слика 41).  
[image: ]
[bookmark: _Ref162724500][bookmark: _Toc160636445][bookmark: _Toc160637294][bookmark: _Toc174444773]Слика 41 Промјене количине падавина у период вегетације у БиХ, добијене поређењем у периоду 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.година (Климатски Атлас БиХ)
Промјене у количинама падавина у периоду вегетације у Босни и Херцеговини, добијене поређењем периода од 2001–2030. година у односу на период 1961–1990.[footnoteRef:23] година показују на раст количина падавина у вегетационом периоду у већем дијелу БиХ и то у распону од 10 до 30 mm. Територија општине Мркоњић Град се налази у зони у којој се очекује повећање годишњих количина падавина и то у распону од 10 до 20 mm у вегетационом периоду.  [23:  http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/ ] 

Анализе метеоролошких података за период 1961-2014. година, разматране у Трећем националном извјештају и Другом двогодишњем извјештају о емисији гасова стаклене баште   БиХ у складу са UNFCCC (engl. United Nations Framework Convention on Climate Change- Оквирна Конвенција Уједињених Народа о промјени климе) показују континуирани раст средње годишње температуре. Уочен је позитиван линеарни тренд у средњој годишњој температури који је нарочито изражен у посљедњих 30 година, при чему су ове промјене израженије у континенталном дијелу земље. Повећање температуре зрака на годишњем нивоу креће се у распону од 0,4 до 1,0°C. Међутим, повећања температуре током посљедњих 14 година су још израженија. Највеће разлике температуре између референтног периода 1961-1990. година и остала два анализирана периода (1981-2010. година и 2000-2014. година) јављају се у љетном периоду. При томе, разлике између референтног периода 1961.-1990. године и периода 2000-2014. година су знатно веће у односу на период 1981-2000. година  и крећу се и до 2,7°C у појединим дијеловима земље. 
Примијећен је и значајан тренд раста броја топлих дана и веће учесталости екстремно високих температура, те смањења броја хладних дана и мање учесталости екстремно ниских температура. Што се тиче падавина, ове анализе показују да у периоду 1961-2014. године већи дио територије Босне и Херцеговине карактерише незнатно повећање количине падавина на годишњем нивоу, али да је у великој мјери поремећена годишња расподјела падавина. Због повећаног интензитета падавина и због његове веће промјенљивости, као и због повећаног удјела јаких киша у укупним кишним падавинама, ризик од поплава постаје све израженији, нарочито у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине гдје су током маја 2014. године забиљежене најкатастрофалније поплаве у историји хидрометеоролошког праћења.
4.2.2. [bookmark: _Toc166334691][bookmark: _Toc160603168]Процјена будућих климатских промјена на подручју општине Мркоњић Град 
У Босни и Херцеговини се у будућности могу очекивати умјерене промјене климатских услова, нарочито у случају сценарија који не укључују одговарајуће мјере ублажавања климатских промјена. Процјене будућих климатских промјена базирају се на пројекцијама емисија гасова стаклене баште које узимају у обзир параметре будућег демографског, социјалног, привредног и технолошког развоја на глобалном и регионалном нивоу.
 Ако глобалне емисије гасова стаклене баште задрже забиљежени тренд из посљедњих неколико деценија, клима Босне и Херцеговине би у просјеку могла постати топлија у односу на климатске услове из средине двадесетог вијека, са непожељним промјенама у интензитету и учесталости екстремних падавина и осталих климатских појава. За процјену климатских промјена одређених подручја користе се регионални климатски модели RCM (engl. Regional Climate Model). Ови модели су најчешће кориштени алати за регионализацију резултата глобалних климатских модела и процјену промјене регионалних климатских услова у будућности у зависности од различитих сценарија могућег повећања концентрација гасова стаклене баште. За приказ климатских услова у будућности за подручје општине Мркоњић Град кориштен је Климатски атлас Босне и Херцеговине[footnoteRef:24], односно резултати климатског сценарија „А1В[footnoteRef:25]” за територију Босне и Херцеговине израђеног у оквиру регионалног модела „ЕBU-POM[footnoteRef:26]“.  [24:  http://www.unfccc.ba/klimatski_atlas/ ]  [25: „А1В“ сценарио описује будући свијет веома брзог економског раста, ниског раста становништва и брзог увођења нових и ефикаснијих технологија, са уравнотеженим нагласком на све изворе енергије. Главне основне теме су конвергенција међу регионима, изградња капацитета и повећане културне и друштвене интеракције, уз значајно смањење регионалних разлика у приходима по глави становника.]  [26:  Регионални климатски модел „ЕBU-POM“ пројекција средње годишње температуре ваздуха (Т) за период 1985.-2030.годину 
] 

Сценариј “А1B” , у односу на концентрацију гасова стаклене баште окарактерисан као “средњи” сценарио, дефинисан је специјалним извјештајем Међувладиног панела о климатским промјенама IPCC (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change) о емисионим сценаријима (Накиценовић и Сварт, 2000) у оквиру којег су дате могуће будуће емисије гасова стаклене баште као посљедице будућег технолошког, социјалног и економског развоја, заснованог на људским активностима.  
„А1B“ претпоставља избалансирану мјешавину кориштења технологије и кориштења основних ресурса, са технолошким унапређењима која омогућавају избјегавање кориштења само једног извора енергије.  
Процјена будућег повећања средње годишње температуре на територији општине Мркоњић Град  
На основу података Федералног хидрометеоролошког завода, те Првог и Другог националног извјештаја Босне и Херцеговине о климатским промјенама, може се прогнозирати да ће температуре ваздуха наставити са растом и да ће тај раст бити све интензивнији. 
Пораст температуре узрокује помјерање граница температурног и падавинског режима. Предвиђа се и пораст у температурним екстремима који могу имати значајан негативан утицај на привреду и друштво. На наредном дијаграму (Слика 42, Слика 43, Слика 44 и Слика 45) су за разматрани сценарио „А1B“ приказане средње годишње температуре за два временска хоризонта, 2001–2030. и 2071–2100. година.[footnoteRef:27] [27: ] 
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	[bookmark: _Ref162561851][bookmark: _Toc160603204][bookmark: _Toc174444774]Слика 42 Пројекције средње годишње температуре за период 2001 – 2030. година, према сценарију „А1B“
	[bookmark: _Ref162561853][bookmark: _Toc160603205][bookmark: _Toc174444775]Слика 43 Пројекције средње годишње температуре за период 2071 – 2100. година, према сценарију „А1B“
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	[bookmark: _Ref162561854][bookmark: _Toc160603206][bookmark: _Toc174444776]Слика 44 Пројекције средње годишње температуре за период 2001 – 2030. година, према сценарију „А1B“, Општина Мркоњић Град
	[bookmark: _Ref162561855][bookmark: _Toc160603207][bookmark: _Toc174444777]Слика 45 Пројекције средње годишње температуре за период 2071 – 2100. година, према сценарију „А1B“, Општина Мркоњић Град



До краја 21. вијека примјетан је континуирани пораст температуре на подручју општине Мркоњић Град, уз средњу годишњу температуру већу од 11°C за период 2001.-2030. година, посебно у нижим предјелима и уз ријечне токове, и већу од 14°C за период 2071-2100. година у истим подручјима. Пројектована средња годишња температура у планинским подручјима за период 2001-2030. година, креће се у распону  од 5°C до 7°C, а приближавајући се већим водотоцима и смањењем надморске висине од 8°C до 11°C, док је за период 2071-2100. година примијећен исти образац пораста температуре у планинским подручјима, која се креће од 8°C до 11°C, а приближавајући се већим водотоцима и смањењем надморске висине од 12°C до 14°C.

Процјена будућих количина падавина на територији општине Мркоњић Град  
Пројектовани пораст температуре узрокује помјерање граница температурног и падавинског режима. На наредном дијаграму су за разматрани сценарио „А1B“ (Слика 46, Слика 47, Слика 48, Слика 49) приказане годишње количине падавина за два временска хоризонта, 2001–2030. и 2071–2100. година.[footnoteRef:28] У сјеверном, сјевероисточном и источном дијелу БиХ у пројекцији до 2071-2100.година, долази до смањења годишњих количина падавина, док количина падавина у западном и јужном дијелу БиХ остаје приближно иста.  [28: Рад експертског тима на бази Климатског атласа Босне и Херцеговине-пројекције годишњих падавина ] 

	[image: ]

	[bookmark: _Ref162561948][bookmark: _Toc160603208][bookmark: _Toc174444778]Слика 46 Годишња количина падавина за период 2001 – 2030. година, према сценарију „А1B“
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[bookmark: _Toc160603169]У сјеверном, сјевероисточном и источном дијелу БиХ у пројекцији до 2071-2100. година, долази до смањења годишњих количина падавина, док количина падавина у западном и јужном дијелу БиХ остаје приближно иста. 
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У највећем дијелу општине Мркоњић Град се у периоду 2001-2030. године могу очекивати годишње падавине у распону од 1200 l/m2 до 1400 l/m2, док се у планинским подручјима могу очекивати годишње падавине од око 1500 l/m2. У посматраном периоду само на крајњем истоку општине се могу очекивати нешто мање количине падавина од око 1100 l/m2. У периоду 2071–2100. године у већем дијелу општине Мркоњић Град очекују се годишње падавине у распону од 1100 l/m2 до 1300 l/m2, док се у ширем појасу уз источну границу општине очекује смањење количине падавина на око 1000 l/m2. 
4.3. [bookmark: _Toc166334692]Оцјена опасности од посљедица климатских промјена на територији
На подручју општине Мркоњић Град идентификоване су бројне опасности које представљају посљедице климатских промјена и то: обилне падавине (киша), велике сњежне падавине, бујичне поплаве, поплава ријеке (излијевање главних водотокова), суше и оскудица воде, грмљавинско невријеме, клизишта и одрони, шумски пожари. 
Имајући у виду опасности које су се на подручју општине Мркоњић Град појављивале у претходном периоду те на основу  прикупљене документације везане за појаву тих опасности, као и стратешке планске документе, евидентно је да су водеће опасности на подручју општине појаве обилних кишних падавина, бујичних поплава, грмљавинских невремена и одрона. Имајући у виду карактеристике досадашњих обилних кишних падавина, бујичних поплава, грмљавинских невремена и појаве одрона, процјењује се да је вјероватноћа њихове појаве висока, како тренутно тако и у будућности, а њихов утицај умјерен или висок. Што се тиче интензитета и учесталости будућих обилних кишних падавина  на подручју општине, у средњем року очекује се повећање у интензитету и фреквенцији појављивања у односу на досадашње стање. Што се тиче интензитета и учесталости појаве одрона, очекује се непромијењено стање у односу на досадашње, као и код појаве бујичних поплава и грмљавинских невремена.  
Резултати оцјене идентификованих опасности од посљедица климатских промјена на подручју општине Мркоњић Град приказани су у Табела 26. 
[bookmark: _Ref162562134][bookmark: _Toc174444729]Табела 26 Резултати оцјене идентифицираних опасности од посљедица климатских промјена на подручју Општине Мркоњић Град
	Климатске опасности
	Текуће климатске опасности
	Будуће климатске опасности

	
	Вјероватноћа опасности
	Утицај опасности
	Очекивана промјена у интензитету опасности
	Очекивана промјена фреквенције опасности
	Временски оквир

	Обилне падавине (киша) 
	Висок
	Умјерен 
	Повећање 
	Повећање 
	Средњорочно 

	Велике сњежне падавине 
	Умјерен
	Умјерен
	Смањен
	Смањен
	Дугорочно

	Бујичне / површинске поплаве
	Висок
	Висок
	Без промјене
	Без промјене 
	Дугорочно

	Поплава ријеке
	Умјерен 
	Умјерен 
	Без промјене
	Без промјене 
	Дугорочно

	Суше и оскудица воде
	Умјерен
	Умјерен
	Повећање
	Повећање
	Дугорочно

	Грмљавинско невријеме 
	Висок
	Висок
	Без промјене
	Без промјене
	Без промјене

	Клизишта
	Умјерен 
	Умјерен
	Без промјене
	Без промјене
	Без промјене

	Одрони 
	Висок
	Умјерен 
	Без промјене
	Без промјене
	Без промјене

	Шумски пожар
	Умјерен 
	Умјерен
	Повећање
	Повећање
	Дугорочно


4.4. [bookmark: _Toc160603170][bookmark: _Toc166334693]Оцјена изложености сектора од опасности узрокованих климатских промјенама на територији општина Мркоњић Град 
У овој анализи су са становишта изложености опасностима изазваним климатским промјенама разматрани сљедећи друштвено-економски сектори на подручју општине Мркоњић Град:
· Зграде/зградарство - односи се на све (општинске односно градске, стамбене, терцијарне, јавне и приватне) зграде или скупине зграда трајно изграђених или постављених на њиховим локацијама; 
· Превоз - обухвата друмски превоз и потребну инфраструктуру (улице, мостове, раскрснице, тунеле) те укључује велики распон јавне и приватне имовине и услуга без припадајућих пловила и возила; 
· Производња и дистрибуција енергије - односи се на услуге снабдијевања енергијом и сa њом повезаном инфраструктуром (мреже за производњу, транспорт и дистрибуцију свих врста енергије). Обухвата угаљ, те воду, струју и гријање; 
· Водоснабдијевање - односи се на услугу водоснабдијевања и сa њом повезану инфраструктуру. Обухвата потрошњу воде те системе за управљање отпадним и оборинским водама као што су канализација и системи за одводњу те пречистачи (односно процеси којима се отпадна вода доводи у стање које задовољава еколошке стандарде) ; 
· Управљање отпадом - обухвата активности везане за сакупљање, обраду и збрињавање различитих врста отпада, као што су индустријски отпад, отпад из домаћинстава, те контаминиране локације; 
· Планови кориштења земљишта - процес који проводи локална управа да би идентификовала и усвојила различите опције кориштења земљишта, укључујући разматрање дугорочних економских, социјалних и еколошких циљева и утицаја на различите заједнице и интер ресорне групе, и на основу тога усвојила планове или прописе који регулишу дозвољене или прихватљиве облике употребе; 
· Пољопривреда и шумарство - обухвата земљиште намијењено за кориштење у пољопривреди и шумарству, као и повезане организације и индустрије. Обухвата сточарство, воћарство, повртларство, пчеларство, хортикултуру и остале облике производње и услуга у пољопривреди и шумарству у одређеном подручју; 
· Животна средина и биодиверзитет – животна средина се односи на зелене пејзаже, квалитет ваздуха, док се биодиверзитет односи на разноликост живих бића на специфичном простору које се мјери разноликошћу унутар врсте, међу врстама и разноликошћу еко-система; 
· Здравље/здравство - односи се на географску дистрибуцију доминирајућих патогених стања (алергија, рака, болести дисајних органа, срчаних обољења итд.), укључује информације о учинцима на здравље (биомаркере, смањење плодности, епидемије) или добробит људи (умор, стрес, посттрауматски стресни поремећај, смрт итд.) који су директно (загађење зрака, топлотни валови, суша, јаке поплаве, озон изнад тла, бука итд.) или индиректно (квалитет хране/воде, генетски модификовани организми итд.) повезани с квалитетом заштите животне средине. Такође, укључује службу за здравствене услуге и с њом повезану инфраструктуру (нпр. болнице);
· Цивилна заштита и хитне службе - односи се на дјеловање цивилне заштите и хитних служби за или у име јавне управе (нпр.Општински штаб за ванредне ситуације, полиција, ватрогасци, возила хитне помоћи, хитна медицинска служба), а обухвата управљање и смањење ризика од локалних катастрофа (тренинге особља, координацију, опрему, израду планова за хитне случајеве итд.); 
· Туризам - односи се на активности особа које путују и бораве у мјестима изван њиховог уобичајеног мјеста становања, у периоду који није дужи од једне године, ради одмора, посла и других разлога који се не односе на обављање било какве дјелатности за што би у дестинацији коју посјећују примали накнаду; 
· Образовање - односи се на установе, процесе, садржаје и резултате организираног или случајног учења у функцији развоја когнитивних способности, као и стицања знања, вјештина и навика о физичком, друштвеном и економском окружењу;
· Информационо-комуникационе технологије - односе се на интеграцију (удруживање) телекомуникација, рачунара, софтвера, меморије, са циљем да се корисницима омогући приступ, чување итд.
· 
	[image: ]
	4



4.5. [bookmark: _Toc160603171][bookmark: _Toc166334694]Историјски преглед климатских пријетњи на територији општине Мркоњић Град и активности везане уз способност прилагођавања општини 
У Табела 27 приказане су досадашње појаве везане за климатске опасности те на који начин се општина адаптира новонасталој ситуацији
[bookmark: _Ref162724857][bookmark: _Toc174444730]Табела 27  Историјски преглед климатских опасности и подузете мјере прилагођавања
	Климатска опасност која се појавила (историјски)
	Период (година/мјесец)
	a. Описати појаву ; б) описати  утицај појаве на људе, околину, економију, те штете које су начињене усљед појаве ; ц)  описати на који начин се ЈЛС прилагодила појави климатске опасности или на који начин спречава утицај поновног јављања те појаве на људе, економију или околину. 
	Документација која биљежи појаву климатске опасности, утицај, и мјере адаптације које су подузете.

	Бујичне поплаве у сливу Црне Ријеке


	2010.година
2012.година
2014.година
	Када су велике количине падавина јављају се бујичне поплаве у сливу Црне Ријеке (Вилењак у Новом Насељу, Црљаница, Митрића Поток, Брешин Поток). Утицај је везан за материјалну штету, уништавање инфраструктуре (путне), оштећење стамбених објеката у близини, мијешање фекалне воде, уништавање пољопривредног земљишта и усјева, девастација ријечних корита, наноси отпада, поплављени производни капацитети приватних фирми. Општина је подузела дјелимичну регулацију корита, те уз помоћ буџетских и донаторских средстава санирала инфраструктуру.  
Као примјер бујичних поплава су поплаве које су задесиле Мркоњић Град 31.05. 2012. године, када је олујно невријеме погодило центар града и подручје низводно уз Црну Ријеку (Бјелајце и Старо Село). Због излијевања Црне Ријеке дошло је до плављења приобалног подручја и излијевања Црне Ријеке и уништавања усјева. Том приликом је дошло и до одношења ораничног слоја пољопривредних површина и наноса пијеска, шљунка и отпада на пољопривредне парцеле. Укупне пољопривредне површине захваћене поплавом су износиле око 9,1 ха. Укупна штета се процјењује на око 23.660 КМ. Оштећене су парцеле 53 пољопривредна произвођача. Такође, ове поплаве су узроковале и велике материјалне штете на пуној инфраструктури, тако да је оштећено 22 пута/локална пута/улица/мостова, а вриједност штета је износила 554.700 КМ.  
Појава бујичних поплава је биљежена и у 2010. години и 2014. години, те у другим годинама, али су биле много мањег интензитета.  
	Извјештај комисије након поплава и фотодокументација.

	Излијевање Црне Ријеке
	2010.година
 2014.година
	Усљед великих падавина, долази до излијевања Црне Ријеке (локалитет насеља Бјелајце), гдје је највећи утицај на пољопривредно земљиште, усјеве, стамбене објекте, и у мањем обиму инфраструктуру. Овакве поплаве врло често су предуслов за појаву клизишта, у зависности од геоморфологије терена.  
У поплавама 2010. године, водоток Црна Ријека који је бујичног карактера се 10 пута излило из корита и поплавио сусједне парцеле. Корито ријеке је било затрпано шљунковитим материјалом те различитим врстама отпада наталоженог након поплава. Обале корита су биле рушевине на неколико локација, а оборена стабла сужавала профил водотока. Општина је подузела дјелимичну регулацију корита, те уз помоћ буџетских и донаторских средстава санирала инфраструктуру која је нужна за неометано одвијање свакодневног живота.  
У поплавама које су захватиле БиХ 2014. године у мају, на територији Општине Мркоњић Град, у више насељених мјеста од поплава и клизишта оштећено је или уништено око 20 стамбених и помоћних објеката, те један локални водовод, а штета је износила око 83.479 КМ.  
	Извјештај комисије након поплава и фотодокументација.

	Екстремне хладноће
	Јануар,2017.година 
	У јануару 2017. године, забиљежене су екстремне хладноће до -32 оC, које су трајале 7 дана. У том периоду забиљежена је отежана комуникација и одвијање живота локалног становништва, а посебно рањивих категорија, дјеца, стари, хронични болесници, становници изолованих руралних подручја, итд., те појачана потрошња енергената. Путни саобраћај је такође био отежан.  
	Не постоји извјештај

	Обилне сњежне падавине
	2015.година
	Обилне сњежне падавине 2015. године које су задесиле општину Мркоњић Град узроковале су и појаву сметова, наноса, итд. Саобраћај је био потпуно обустављен, школа није радила, институције су отежано радиле. Било је потребно организовати снабдијевање становништва храном, водом, лијековима (у појединим руралним подручјима). Појачано кориштење енергената. Ова непогода је изазвала настанак панике код локалног становништва, посебно у руралним подручјима, јер је одржавање саобраћајница било отежано и приступ руралним подручјима није био осигуран одређено вријеме. Ова непогода је узроковала и материјалне  штете. Материјалне штете врло често знају бити узроковане и наглим топљењем великих количина снијега, што доводи до стварања бујичних поплава и излијевања ријека из корита. С обзиром да је територија општине  Мркоњић Град великим дијелом планинско подручје, велике сњежне падавине нису ријеткост и дешавале су се и у другим годинама, али нешто мањег интензитета.   
	Општински извјештај са друштвених мрежа
Буџет (повећано издвајање за чишћење)

	Одрони и клизишта
	2012.година и
2014. година
	Енормно велике и понекад и дуготрајне падавине везане за наведени период утицале су на измјену геолошко-геомеханичких и хидро геолошких услова терена, што се манифестовало стварањем клизишта, одрона, формирањем мањих и већих потока бујичног карактера. Све ове новонастале појаве уз предиспонирану морфологију терена имале су директних утицаја на општу стабилност тла на појединим локалитетима општине Мркоњић Град. Тло на овим микро локалитетима је подложно дјеловању циркулације површинских и подземних вода које се гравитационо процјеђују како у вертикалном тако и у хоризонталном смислу, што доводи у контактној зони са супстратом до смањених основних геомеханичких параметара због којих настају одрони и клизишта различитих облика и димензија. 
Управо због оваквих околности на терену ширег подручја Мркоњић Града  евидентиране су појаве клизања терена углавном локалних размјера, а односе се на терене и насељена мјеста Копљевићи, Превиле, Брешин Поток, Оћуне, Чираковац. Клизишта на овим локалитетима угрожавају стамбене објекте и помоћне објекте у домаћинствима, али и инфраструктуру (углавном путну мрежу и локалне водоводе).  
Одрони се јављају веома често и то на локалитетима Бочац, Баљвине, Дабрац, Бараћи, Црна Ријека. Одрони угрожавају саобраћајну комуникацију, оштећења на возилима, узроци су саобраћајних несрећа.  
Општина Мркоњић Град улаже одређене напоре у санацији штета насталим усљед појаве клизишта и одрона, те у лимитираном обиму имплементацији превентивних мјера.  
	Записник из полицијске управе, фото документације итд.
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4.6. [bookmark: _Toc160603172][bookmark: _Toc166334695]Оцјена рањивости на климатске промјене кроз елементе осјетљивости и капацитета прилагођавања сектора
[bookmark: _Ref162562344][bookmark: _Toc174444731]Резултати оцјене идентификованих рањивих сектора и утицај климатске опасности на секторе на подручју општине Мркоњић Град приказани су у Табела 28.
Табела 28 Оцјена рањивости појединих сектора
	Климатске опасности
	Релевантни рањиви сектори /утицај климатске опасности на сектор 
	Тренутни ниво рањивости
	Индикатор

	[bookmark: _Hlk125466615]Обилне кишне падавине (јаке падавине)
	Зграде: Штете на стамбеним и нестамбеним објектима узроковане обилним кишним падавинама. Дешавају се појаве прокишњавања објеката, те продирања воде у подрумске просторије, те је потребна интервенција на санацији оштећења.
	Умјерен
	Број објеката оштећених обилним кишним падавинама

	
	Транспорт: Оштећење путне инфраструктуре изазвано екстремним догађајима обилних кишних падавина. Захтијевају се интервенције на терену ради отклањања оштећења и успостављању проходности путних праваца. 
	Умјерен
	Оштећење путне инфраструктуре-локалних путева мјерено у метрима
Штета израчуната у КМ.

	
	Енергија
	Низак
	

	
	Вода
	Низак
	

	
	Отпад: Због конфигурације терена (нивелационих разлика) по путној инфраструктури након обилних кишних падавина долази до сапирања и нагомилавања отпада-материјала различитог садржаја. Потребно је да надлежне службе интервенишу те примијене мјере на отклањању истог.
	Умјерен
	Количина отпада изражена у m³

	
	Планирање употребе земљишта: Појава клизишта на пољопривредним и парцелама под шумом.
	Умјерен
	Број m² земљишта угроженог клизиштима

	
	Пољопривреда и шумарство: Плављење пољопривредних површина и угрожавање усјева.
	Умјерен
	Број m² земљишта захваћен обилним падавинама

	
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	1. 
	Здравство
	Низак
	

	2. 
	Цивилна заштита  и хитне службе
	Низак
	

	3. 
	Туризам
	Низак
	

	4. 
	Образовање: Обустава наставе у школама 
	Умјерен
	Број дана када је настава обустављена 

	5. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	6. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Велике сњежне падавине (јаке падавине)
	Зграде: Штете на објектима узроковане појавом великих сњежних падавина. Интервенције на крововима ради уклањања снијега и штете коју је проузроковала ова појава.
	Умјерен
	Број објеката оштећених појавом великих сњежних падавина

	7. 
	Транспорт: Саобраћајни колапс, непроходност путева, оштећења на путној инфраструктури.
	Умјерен
	Број сати прекида одвијања саобраћаја на угроженим путним правцима

	8. 
	Енергија: Оштећење електро мреже узроковано дјеловањем обилних сњежних падавина. Потребно је да надлежно јавно предузеће предузме интервенцију на отклањању кварова.
	Умјерен
	Број сати прекида у снабдијевању електричном енергијом

	9. 
	Вода
	Низак
	

	10. 
	Отпад
	Низак
	

	11. 
	Планирање употребе земљишта
	Низак
	

	12. 
	Пољопривреда и шумарство
	Низак
	

	13. 
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	14. 
	Здравство
	Низак
	

	15. 
	Цивилна заштита и хитне службе: Велики број хитних интервенција и активности цивилне заштите на спашавању становника и имовине 
	Умјерен
	Број ангажованих припадника хитних служби и цивилне заштите на спашавању.Вријеме ангажoвања (трајање)

	16. 
	Туризам
	Низак
	

	17. 
	Образовање: Обустава наставе у школама 
	Умјерен
	Број дана када је настава обустављена 

	18. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	19. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Бујичне површинске поплаве
	Зграде: Штете на објектима узроковане екстремним догађајима у периоду бујичних површинских поплава у насељеним мјестима уз сеоске потоке. Интервенције на објектима и приступу објектима који су захваћени бујичним поплавама
	Умјерен
	Број објеката оштећених догађајима бујичних поплава

	20. 
	Транспорт: Оштећење путне инфраструктуре (локалних путева) на подручју у сливу Црне Ријеке у насељеном мјесту Бјелајце. Прекид путних комуникација, отежано кретање локалног становништва, честа појава рушења малих мостова на водотоцима.
	Висок
	Оштећење путне инфраструктуре у метрима.

	21. 
	Енергија
	Низак
	

	22. 
	Вода
	Низак
	

	23. 
	Отпад: Након повлачења бујичне воде остају наноси депонованог материјала, пијеска, шљунка те разног отпада, потребно је чишћење корита и санација водотокова након сваке поплаве
	Умјерен
	Отпад извучен из водотокова у m³

	24. 
	Планирање употребе земљишта
	Низак
	

	25. 
	Пољопривреда и шумарство: Плављење пољопривредног земљишта и угрожавање усјева у сливу Црне Ријеке , у насељеним мјестима Старо Село и Бјелајце.  Бујице наносе велике количине пијеска и камена. Након повлачења воде Комисија излази на терен и процјењује штету.
	
	Штета на пољопривредним усјевима изражена у КМ.

	26. 
	Животна средина и биодиверзитет 
	Низак
	

	27. 
	Здравство
	Низак
	

	28. 
	Цивилна заштита  и хитне службе: Велики број хитних интервенција и активности цивилне заштите на спашавању становника и имовине 
	Умјерен
	Број ангажованих припадника хитних служби и цивилне заштите на спашавању. Вријеме ангажовања (трајање)

	29. 
	Туризам
	Низак
	

	30. 
	Образовање
	Низак
	

	31. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	32. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	[bookmark: _Hlk125467426]Поплаве ријека
	Зграде: Штета на неколицини објеката (стамбених и нестамбених) уз обалу Црне Ријеке у насељеном мјесту Бјелајце.
Након повлачења ријеке излази на терен Комисија именована од стране начелника општине, да верификује штету
	Умјерен
	Број објеката оштећен усљед поплаве ријеке

Финансијска процјена штете у КМ

	33. 
	Транспорт: Оштећења на путној инфраструктури, на регионалним и локалним путевима. Потребне интервенције на санацији оштећења.
	
	Оштећена инфраструктура у дужним м
Финансијска процјена штете у КМ

	34. 
	Енергија
	Низак
	

	35. 
	Вода
	Низак
	

	36. 
	Отпад: Након што се смањи висок водостај ријеке, уз обалу и корито  остају наноси муља, разног отпада, те је потребно интервенисати на начин да се отпад уклони
	Умјерен
	Количина извученог  отпада   у m³ 

	37. 
	Планирање употребе земљишта: Плављење пољопривредног и грађевинског земљишта
	Умјерен
	Број m² земљишта угроженог дејством поплаве ријеке

	38. 
	Пољопривреда и шумарство:
Плављење пољопривредног земљишта узрокованог излијевањем ријеке
	Умјерен
	Финансијска процјена штете у КМ

	39. 
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	40. 
	Здравство
	Низак
	

	41. 
	Цивилна заштита и хитне службе: Велики број хитних интервенција и активности цивилне заштите на спашавању становника и имовине 
	Умјерен
	Број ангажованих припадника хитних служби и цивилне заштите на спашавању. Вријеме ангажирања (трајање)

	42. 
	Туризам
	Низак
	

	43. 
	Образовање
	Низак
	

	44. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	45. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Суше и оскудица воде
	Зграде 
	Низак
	

	46. 
	Транспорт
	Низак
	

	47. 
	Енергија
	Низак
	

	48. 
	Вода: Смањен доток воде у локалним водоводима

	Умјерен
	Број сати редукције у снабдијевању становништва питком водом

	49. 
	Отпад
	Низак
	

	50. 
	Планирање употребе земљишта: Појава суше директно узрокује сушење ниског растиња, што доводи до појаве пожара изазваних неодговорношћу појединаца
	Умјерен
	Број m² земљишта угроженог дјеловањем суше

	51. 
	Пољопривреда и шумарство: Усљед суше долази до смањења приноса у пољопривреди, такође до смањења приноса сијена, самим тим и сточног фонда.
	Умјерен
	Губитак стоке (број грла) као посљедица суше

	52. 
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	53. 
	Здравство: Због високе температуре у току сушног периода јављају се тегобе код хроничних болесника, које могу довести и до смрти
	Умјерен
	Број пацијента који су примљени у службу хитне помоћи ради тегоба

	54. 
	Цивилна заштита и хитне службе
	Низак
	

	55. 
	Туризам
	Низак
	

	56. 
	Образовање
	Низак
	

	57. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	58. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Грмљавинско невријеме
	Зграде 
	Низак
	

	59. 
	Транспорт
	Низак
	

	60. 
	Енергија: Удар грома може изазвати штете и на нисконапонској мрежи
	Умјерен
	Вријеме (у часовима) прекида снабдијевања становништва електричном енергијом усљед грмљавине

	61. 
	Вода
	Низак
	

	62. 
	Отпад
	Низак
	

	63. 
	Планирање употребе земљишта: Појава шумских пожара узрокованих ударом грома
	Умјерен
	Финансијска процјена штете у КМ на шумским површинама

	64. 
	Пољопривреда и шумарство: Појава шумских пожара узрокованих ударом грома
	Умјерен
	Финансијска процјена штете у КМ на пољопривредним површинама

	65. 
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	66. 
	Здравство
	Низак
	

	67. 
	Цивилна заштита  и хитне службе
	Низак
	

	68. 
	Туризам
	Низак
	

	69. 
	Образовање
	Низак
	

	70. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	71. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Клизишта
	Зграде: Појава клизишта узрокује материјалну штету на објектима
	Умјерен
	Штете у КМ настале на стамбеним и нестамбеним објектима

	72. 
	Транспорт: Појава клизишта узрокује материјалну штету на путној инфраструктури
	Умјерен
	Штете у КМ на обнављању путне инфраструктуре
Број сати прекида одвијања саобраћаја

	73. 
	Енергија
	Низак
	

	74. 
	Вода
	Низак
	

	75. 
	Отпад
	Низак
	

	76. 
	Планирање употребе земљишта: Клизишта доводе до ограничења у планирању употребе земљишта
	Умјерен
	Број m² земљишта угроженог дјеловањем клизишта

	77. 
	Пољопривреда и шумарство:
Клизишта узрокују смањење приноса на пољопривредном и шумском земљишту
	Умјерен
	% смањен принос са пољопривредног земљишта

	78. 
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	79. 
	Здравство
	Низак
	

	80. 
	Цивилна заштита  и хитне службе
	Низак
	

	81. 
	Туризам
	Низак
	

	82. 
	Образовање
	Низак
	

	83. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	84. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Одрони
	Зграде 
	Низак
	

	
	Транспорт: Оштећења на путној инфраструктури, оштећења возила
	Умјерен
	Број оштећених возила

	
	Енергија
	Низак
	

	
	Вода
	Низак
	

	
	Отпад
	Низак
	

	
	Планирање употребе земљишта
	Низак
	

	
	Пољопривреда и шумарство
	Низак
	

	
	Животна средина и биодиверзитет
	Низак
	

	85. 
	Здравство
	Низак
	

	86. 
	Цивилна заштита  и хитне службе
	Низак
	

	87. 
	Туризам
	Низак
	

	88. 
	Образовање
	Низак
	

	89. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	90. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	

	Шумски пожари
	Зграде 
	Низак
	

	
	Транспорт
	Низак
	

	
	Енергија
	Низак
	

	
	Вода
	Низак
	

	
	Отпад
	Низак
	

	[bookmark: _Hlk125472602]
	Планирање употребе земљишта: Дејством шумских пожара (најчешће изазваних неодговорним понашањем појединаца) долази до уништавања шумског земљишта
	Умјерен
	Број m² уништеног шумског земљишта


	91. 
	Пољопривреда и шумарство: Шумски пожари утичу  на пословање у дрвној индустрији.
	Умјерен
	Финансијска процјена у КМ шуме захваћене пожаром

	92. 
	Заштита животне средине и  биодиверзитет: Шумски пожари узрокују губитак станишта дивљих животиња 
	Умјерен
	Број m² уништеног шумског земљишта

	93. 
	Здравство
	Низак
	

	94. 
	Цивилна заштита и хитне службе: Појавом шумских пожара захтијевају се интервенције ватрогасаца код Ватрогасног друштва
	Умјерен
	Број интервенција на гашењу шумских пожара 

	95. 
	Туризам
	Низак
	

	96. 
	Образовање
	Низак
	

	97. 
	Информационо комуникацијске технологије - ICT(engl. Information communication technology)
	Низак
	

	98. 
	Индустрија и привредне дјелатности
	Низак
	












5. [bookmark: _Toc166334696]АКЦИОНИ ПЛАН (МИТИГАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И УБЛАЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СИРОМАШТВА) 
Акциони план представља скуп мјера и активности усмјерених на достизање општег циља дефинисаног овим документом. У овом Акционом плану постављене мјере и активности резултата су учешћа низа актера који су били укључени у процес израде  Акционог плана за одрживу енергију и климу (SECAP engl. Sustainable energy and climate Action plan), а сходно њиховим надлежностима и интересу који су показали за испуњење циљева из овог плана. Поглавља у наставку дају детаљну анализу акционог плана адаптације на климатске промјене са издвојеним секторима, плана за смањење емисија са ефектом стаклене баште, те акциони план за ублажавање енергетског сиромаштва као и динамику имплементације. 
[bookmark: _Toc161223323][bookmark: _Toc166334697]5.1. Акциони план за мјере митигације 
Мјере предложене за смањене утицаја климатских промјена (приказане у табелама), довешће до укупних уштеда енергије до 2030.године од 4,640 МWh. Процијењено смањење емисија од 40.5% (42,521 tCО2). 
	Мјера 1
	Назив мјере
	Израда извјештаја о енергетском прегледу и примјена мјера енергетске ефикасности на згради Полицијске управе

	Сектор 
	Зградарсво

	Одговорно тијело
	МУП РС

	Партнери у имплементацији
	Општина Мркоњић Град

	Почетак и крај имплементације
	2024 - 2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	400.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	10

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	120

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	45

	Извори финансирања
	МУП РС 

	Кратки опис/коментар
	Општина Мркоњић Град је издала локацијске услове за зграду полицијске управе за надоградњу објекта и планирано је да се након извођења радова на надоградњи примијене и мјере енергетске ефикасности на објекту. Систем гријања је реконструисан, са лож уља се прешло на пелет. У склопу мјера ЕЕ планирана је замјена вањске столарије, утопљавање фасаде.



	Мјера 2
	Назив мјере
	Пројекат енергетске ефикасности на објекту Oпштинске управе

	Сектор 
	Зградарсво

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине,страна донаторска средства

	Почетак и крај имплементације
	2025 - 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	400.000КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	105

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	108

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	67

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град, Предсједник РС

	Кратки опис/коментар
	Замјена вањске столарије, топлотна изолација фасаде и крова уз замјену горива (прелазак са лож уља на пелет).



	Мјера 3
	Назив мјере
	Реконструкција фасаде на објекту фискултурне сале Средњошколског центра

	Сектор 
	Зградарсво

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Министарство просвјете и културе,Фонд за заштиту животне средине, Влада РС, УНДП.

	Почетак и крај имплементације
	2024 - 2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	180

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	0

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	65

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град, Влада РС, УНДП

	Кратки опис/коментар
	Реконструкција фасаде са постављањем топлотне изолације.



	Мјера 4
	Назив мјере
	Реконструкција фасаде на објекту ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“

	Сектор 
	Зградарсво

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Влада РС, УНДП

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	150.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	75

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	77

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	48

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град, Влада РС, УНДП

	Кратки опис/коментар
	Реконструкција фасаде са постављањем топлотне изолације.



	Мјера 5
	Назив мјере
	Примјена мјера енергетске ефикасности на објекту ЈУ КСЦ „Петар Кочић“

	Сектор 
	Зградарсво

	Одговорно тијело
	Влада РС

	Партнери у имплементацији
	Општина Мркоњић Град

	Почетак и крај имплементације
	2024 – 2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	500.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	149

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	72

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	67

	Извори финансирања
	Влада РС

	Кратки опис/коментар
	Реконструкција фасаде са постављањем топлотне изолације, замјена вањске столарије, топлотна изолација крова


	Мјера 6
	Назив мјере
	Реконструкција система јавне расвјете на цијелој територији општине Мркоњић Град (замјена постојећих свјетиљки са паметним ЛЕД свјетиљкама)

	Сектор 
	Јавна расвјета

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине, страна донаторска средства, Општина Мркоњић Град

	Почетак и крај имплементације
	2024 – 2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	500.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	2513

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	Н/А

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	1817

	Извори финансирања
	Влада РС 

	Кратки опис/коментар
	Замјена постојећих свјетиљки са паметним ЛЕД свјетиљкама.


	Мјера 7
	Назив мјере
	Увођење система гријања у објекту ЈУ Центар за социјални рад (систем гријања на биомасу- пелет)

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине, страна донаторска средства

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	Н/А

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	45

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	26

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 100%

	Кратки опис/коментар
	Увођење централног система гријања на биомасу – пелет.


	„SECAP“ Општина Мркоњић Град
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	Мјера 8
	Назив мјере
	Увођење система централног гријања у објекту Ватрогасног дома

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Ватрогасно друштво

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027.година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	50.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	7

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	21

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	10

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 50%, донатор 50%

	Кратки опис/коментар
	Уградња топловодног котла са разводом дистрибутивне мреже грeјних тијела.


	Мјера 9
	Назив мјере
	Замјена ватрогасних возила (набавка возила са нижим емисијама CО2)

	Сектор 
	Саобраћај

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Ватрогасно друштво

	Почетак и крај имплементације
	2025. – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	450.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	12

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	0

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	3

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %

	Кратки опис/коментар
	Мјером је предвиђено да се стара ватрогасна возила замијене новим возилима са нижим емисијама CO2.


	Мјера 10
	Назив мјере
	Постављање соларних панела за производњу електричне енергије на објекту ЈУ Центар за социјални рад

	Сектор 
	Зградарство,Обновљиви извори енергије

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ЈУ Центар за социјални рад

	Почетак и крај имплементације
	2026 – 2028. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	150.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	0

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	120

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	87

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %

	Кратки опис/коментар
	Мјером је предвиђено да се на реконструисани кров објекта поставе соларни панели за производњу електричне енергије.





	Мјера 11
	Назив мјере
	Едукативни програм о енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије и заштити животне средине за школе и грађане

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ЈУ Средњошколски центар

	Почетак и крај имплементације
	2024 - 2030. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	20.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	7472

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	Н/А

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	2979

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 100%

	Кратки опис/коментар
	Ученици и грађани се упознају са примјеном организационих и техничких мјера енергетске ефикасности.



	Мјера 12
	Назив мјере
	Примјена мјера енергетске ефикасности и кориштење обновљивих извора енергије на објекту Друшвени дом у Подрашници, уз претходни енергетски преглед

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине,страна донаторска средства

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година.

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	80.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	0

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	0

	Процјена смањења емисија (tCО2) 
	0

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %

	Кратки опис/коментар
	Мјером је планирана израда енергетског прегледа, како би се утврдила исплативост мјера ЕЕ као што су  замјена вањске столарије, и постављање фасаде са термичком изолацијом, али и кориштење обновљивих извора енергије и провођење најисплативијих мјера.


	Мјера 13
	Назив мјере
	Постављање соларних панела за производњу електричне енергије на зграду Oпштинске управе

	Сектор 
	Зградарство,Обновљиви извори енергије

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине,страна донаторска средства

	Почетак и крај имплементације
	2026 – 2028. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	150.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	0

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	120

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	87

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 30 %, донатор 70 %

	Кратки опис/коментар
	На реконструисани кров планирају се поставити соларни панели за производњу електричне енергије.



	Мјера 14
	Назив мјере
	Субвенције за енергетску санацију индивидуалних стамбених објеката (успостава локалног финансијског модела)

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Фонд за заштиту животне средине, страна донаторска средства

	Почетак и крај имплементације
	2027 - 2030. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	5.000.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	66866

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	0

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	24892

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град 100%

	Кратки опис/коментар
	Мјером је планирано да се субвенционишу активности на замјени вањске столарије и термичкој изолацији фасаде и крова код индивидуалних стамбених објеката.


	Мјера 15
	Назив мјере
	Проширење капацитета постојеће соларне  електране Дом здравља

	Сектор 
	Обновљиви извори енергије

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	50.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	0

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	180

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	130

	Извори финансирања
	50 % Општина, 50 % донатор

	Кратки опис/коментар
	Мјером је предвиђено проширење постојећих капацитета соларне електране која је инсталирана 2022. године.


	„SECAP“ Општина Мркоњић Град
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	„SECAP“ Општина Мркоњић Град
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	Мјера 16
	Назив мјере
	Успостављање информационог центра за енергетску ефикасност

	Сектор 
	Становништво

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Донатори

	Почетак и крај имплементације
	2027-2029. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	20.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	18057

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	Н/А

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	7193

	Извори финансирања
	75% донатори, 25% Општина Мркоњић Град

	Кратки опис/коментар
	Успоставити информациони центар за енергетску ефикасност гдје би становништво имало сву информисаност о енергетској ефикасности на подручју општине.




	Мјера 17
	Назив мјере
	Подстицање просумера на индивидуалним стамбеним објектима

	Сектор 
	Зградарство

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Општина

	Почетак и крај имплементације
	2025. – 2030. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	200.000 КМ

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	360

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	360

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	260

	Извори финансирања
	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност

	Кратки опис/коментар
	Субвенционисање уградње соларних електрана на индивидуалне стамбене објекте до 30% од укупне инвестиције.



	Мјера 18
	Назив мјере
	Израда СУМП Мркоњић Град

	Сектор 
	Транспорт

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Министарство саобраћаја и веза, Центар за заштиту животне средине

	Почетак и крај имплементације
	2024-2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	50.000 КМ на годишњем нивоу

	Процјена уштеде енергије (МWh)
	Није могуће процијенити

	Производња обновљиве енергије (МWh)
	Није могуће процијенити

	Процјена смањења емисија (tCO2) 
	Није могуће процијенити

	Извори финансирања
	100 % Општина Мркоњић Град

	Кратки опис/коментар
	Израда плана одрживе урбане мобилности за Општину Мркоњић Град (СУМП Мркоњић Град). 



5.2. [bookmark: _Toc166334698]Акциони план адаптације на климатске промјене 
У наставку су описане мјере адаптације на климатске промјене, по сектору. Предлаже се укупно 18 мјера из 6 сектора (укључујући једну хоризонталну мјеру). С обзиром на проблем поплава и клизишта на подручју Општине, очекивано највећи број мјера циља управо на адаптацију изложених сектора (зградарство, саобраћај, пољопривреда, шумарство и здравље).  
	Мјера 1
	Назив мјере
	Регулација дијела Брешиног потока

	Сектор 
	Зграде, транспорт, образовање, управљање отпадом

	Климатске опасности
	Бујичне/површинске поплаве

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Јавна установа Воде Српске, извођачи радова

	Почетак и крај имплементације
	2025-2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ

	Извори финансирања
	70 % Општина, 30 % донатор

	Кратки опис/коментар
	Бујични водоток у предметној дионици поткопава околно земљиште и активира клизишта са обе стране корита. Мјера би обухватила чишћење и бетонирање обале и корита.
Обзиром да је Брешин поток окаректерисан као бујични водоток он својим отицањем поткопава околно земљиште што може да активира клизишта са обе стране корита. У зависности од карактеристика геолошке подлоге обале зависи у којој мјери ће обала бити оштећена. Подузимањем датих мјера као што су бетонирање и чишћење корита сачувала би се постојећа конфигурација терена, задржао постојећи водоток, заштитила обала од клизишта. Такође, чишћењем корита и обале омогућило би се несметано отицање воде кроз ријечно корито. Све у циљу даљег спречавања од губитка земљишта и измјене тока водотока.


  
	Мјера 2
	Назив мјере
	Регулација корита Црне Ријеке у дужини од 850 m (од Зборичког моста до моста код сточне пијаце)

	Сектор 
	Зграде, транспорт, образовање, управљање отпадом

	Климатске опасности
	Поплаве ријека

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	[bookmark: _Hlk163507892]ХЕ Бочац, ЈУ Воде Српске

	Почетак и крај имплементације
	2024-2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	1.000.000 КМ

	Извори финансирања
	100% ХЕ Бочац

	Кратки опис/коментар
	Регулацијом Црне Ријеке у дијелу који креће од „Зборичког“ моста до сточне пијаце планирано је да се санира корито ријеке. Очистиће се корито од наноса, отпада, бетонираће се корито, одвојити и уцијевити канализација.
Овом мјером ће се  рјешити проблем плављења Црне ријеке на предметној локацији санацијом корита ријеке.
Активности
· Прибављење потребних дозвола за постојећи пројекат
· Одабир  извођача и надзор
· Чишћење корита од наноса и отпада, након чега ће се извршити бетонажа корита  и одвајање и уцјевљење канализације.


 

	Мјера 3
	Назив мјере
	Регулација дијела бујичног водотока Црљеница уз санирање корита и заштиту од одрона

	Сектор 
	Зграде, транспорт, образовање, отпад

	Климатске опасности
	Бујичне/површинске поплаве

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град/Комунално одјељење

	Партнери у имплементацији
	Воде Српске, извођач радова, Општина Мркоњић Град (фонд за заштиту животне средине, виши нивои власти, Федерална министарства)

	Почетак и крај имплементације
	2025 - 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	220.000 КМ

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град (Фонд за заштиту животне средине, виши нивои власти, Федерална министарства).

	Кратки опис/коментар
	Регулацијом корита потока на предметном потезу биће постигнута стабилност корита у погледу меандрирања и евентуалних урушавања обала при наиласку великих вода. Корито је знатно обрасло ниским растињем и затрпано вученим наносом у појединим дијеливима чиме је хидраулички капацитет водотока знатно умањен. На потезу за регулацију пад природног корита је сса 4,5%. Рекогностицирањем терена утврђено је да у дну корита преовладава глиновито-шљинковити материјал, што представља хидраулички нестабилан материјал, нарочито у периоду појаве великих вода. Циљ техничког рјешења јесте да се побољшају услови течења потока на начин затезања нивелете и формирањем њеног стабилног корита и наткривање потока у зони од око 130 m и зацјевљење потока.



	Мјера 4
	Назив мјере
	Уклањање стијенске масе у Баљвинама

	Сектор 
	Транспорт

	Климатске опасности
	Одрони и клизишта

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	[bookmark: _Hlk163507900]Дирекција за путеве РС

	Почетак и крај имплементације
	2025-2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	234.936 КМ

	Извори финансирања
	50% Општина Мркоњић Град, 50 % донатори

	Кратки опис/коментар
	Усљед појачаних падавина, које су уједно све чешће због климатских промјена, долази до одрона стијенске масе на локалне саобраћајнице, а што доводи до отежаног или потпуног заустављања саобраћаја на тим дионицама. Предметна локација се налази у усјеку, стијене су карактеристичне за цијело подручје кањона Врбас. Стијена са бројним вертикалним пукотинама са блоковима величине већим од 1 m. Висина стијене гледано са пута је 22 m. Пројектом је планирана изградња дионица локалног пута Црна Ријека - Баљвине, санација и обезбјеђење косина дужине 70 m. Проширење пута са 6 на 6,6 m уз изградњу ригола са префабркованим ивичњацима укупне ширине 0,68 m. Са десне стране  саобраћајнице пројектована је берма ширине 1,5 m. Да би се извело пројектовано стање неопходно је засијецање стијенске масе степенасто у 3 фазе. Проблем при извођењу радова представља близина тунела и магистрални пут М16.



	Мјера 5
	Назив мјере
	Санација одрона на одређеним локалитетима

	Сектор 
	Саобраћај, становништво

	Климатске опасности
	Одрони и клизишта

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Цивилна заштита, Министарство саобраћаја и веза, 
Мркоњићпутеви д.о.о

	Почетак и крај имплементације
	2024-2030. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ на годишњем нивоу

	Извори финансирања
	Буџет општине, министарства

	Кратки опис/коментар
	Мапирање и санација 



	Мјера 6
	Назив мјере
	Регулација дијела Црне ријеке у насељеном месту Бјелајце

	Сектор 
	Зграде, транспорт, пољопривреда образовање, отпад

	Климатске опасности
	Поплаве ријека

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Постоји могућност за придруживање партнера

	Почетак и крај имплементације
	2025- 2027.година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ

	Извори финансирања
	70 % Општина Мркоњић Град, 30% донатори

	Кратки опис/коментар
	Бујични водоток у предметној дионици поткопава околно земљиште и активира клизишта са обе старне корита. Када су велике падавине долази до излијевања воде на околно земљиште те плављења објеката и пољопривредних површина. Мјера би обухватила чишћење обале и корита, те бетонирање обале и корита.



	Мјера 7
	Назив мјере
	Едукација везано за спрјечавање пожара-постављање табли са упозорењима за употребу ватре

	Сектор 
	Шумарство

	Климатске опасности
	Шумски пожари

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ШГ Лисина, Ловачко удружење, Ватрогасно друштво

	Почетак и крај имплементације
	2024-2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	10.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % Општина Мркоњћ Град

	Кратки опис/коментар
	Мјера предвиђа израду студије о локацијама за постављање знакова и упозорења за употребу ватре. Мјера предвиђа едукацију грађана на тему спрјечавања пожара, радионице. Постављање знакова (табли) са упозорењима за употребу ватре.


 

	Мјера 8
	Назив мјере
	Циљано пошумљавање и управљање  шумама

	Сектор 
	Шумарство, здравље

	Климатске опасности
	Топлотни талас, клизиште

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ШГ Лисина, Ловачко удружење, Министарство ПШВ

	Почетак и крај имплементације
	2025. – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	3.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % донатори

	Кратки опис/коментар
	Потребно је пошумљавање у подручју у циљу терморегулације у љетним мјесецима. Један од примјера је и подручје Визитор центра Пецка. Ово мање подручје је сада огољено те постоји слабија терморегулација у љетним мјесецима. Потребно је пошумљавање и дијела око бициклистичког „pump-tracka-a“ ради стварања оазе за посјетиоце и кориснике простора, те ради смањења температуре тла и ваздуха. Пошумљавање и као вид заштите ваздуха, на примјер на подручју Горње Пецке, а које може бити погоршано усљед климатских промјена. Пошумљавање би самим тим спријечило и потенцијалну могућност од клизишта. Обзиром на конфигурацију терена општине Мркоњић Град најчешће појаве клизишта се појављују на вишим надморским висинама које пресијецају саобраћајнице које воде до насељених  мјеста Котор, Копљевићи, Превиле, Бјелајце  и Медна. Појавом клизишта долази до оштећења саобраћајница што онемогућава проходност до наведених насељених мјеста и  изискује додатне трошкове за санацију пута.


 
	Мјера 9
	Назив мјере
	Изградња и уређење шумске путне инфраструктуре

	Сектор 
	Шумарство

	Климатске опасности
	Шумски пожари

	Одговорно тијело
	ШГ „Лисина“

	Партнери у имплементацији
	Општина Мркоњић Град, КП Парк, Ватрогасно друштво

	Почетак и крај имплементације
	2026 -2028. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	50.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % Општина Мркоњћ Град

	Кратки опис/коментар
	Смањење ризика од штетних посљедица шумских пожара због побољшања шумске инфраструктуре која може укључивати изградњу нове шумске инфраструктуре (шумски путеви) или одржавање постојеће. Већи број односно дужина шумских путева требао би омогућити лакши приступ шумском подручју и тиме превенцију, гашење и санирање евентуалних пожара.


 











	Мјера 10
	Назив мјере
	Изградња базена за воду на критичним локацијама

	Сектор 
	Шумарство

	Климатске опасности
	Шумски пожари

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ШГ Лисина, КП Парк, Ватрогасно друштво

	Почетак и крај имплементације
	2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	50.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % Општина Мркоњћ Град

	Кратки опис/коментар
	Изградњом базена за воду на критичним локацијама омогућило би приступ води за гашење шумских пожара када је то потребно и самим тиме смањење ризика од штетних посљедица шумских пожара.


 

	Мјера 11
	Назив мјере
	Изградња водовода Бочац-Баљвине

	Сектор 
	Водоснабдијевање, здравље

	Климатске опасности
	Суша

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Министарство ПШВ

	Почетак и крај имплементације
	2028-2030. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	2.000.000КМ

	Извори финансирања
	50 % Општина мркоњић Град,50 % ресорно министарство

	Кратки опис/коментар
	Село Баљвине које припада општини Мркоњић Град налази се на надморској висини од 495 m и нема воду,становници се снабдијевају водом из бунара или цистерни. Планирано је да се из села Бочац, које је на територији Бања Луке, са 3 висинске зоне изради  базен за воду, одакле би слободним падом могла бити транспортована вода за село Баљвине које припада општини Мркоњић Град.


 
	Мјера 12
	Назив мјере
	Информисати становништво кампањама с нагласком на климатске промјене и поплаве, на начин да јавност и привредни субјекти буду добро информисани о посљедицама својих поступака прије и за вријеме поплава

	Сектор 
	Зграде, здравље, транспорт, привреда

	Климатске опасности
	Поплаве

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Агенција за привредни развој

	Почетак и крај имплементације
	2025 -2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	10.000 КМ

	Извори финансирања
	100% Општина Мркоњић Град

	Кратки опис/коментар
	Ангажовати стручно лице да одржи предавање у вези климатских промјена и како се прилагодити њима као и припрему уколико дође до поплаве,затим дијелити промотивни материјал.


 




	Мјера 13
	Назив мјере
	Јачање отпорности електродистрибуцијске мреже

	Сектор 
	Електроенергетика

	Климатске опасности
	Грмљавинско невријеме

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	ЗП Електрокрајина, Општина Мркоњић Град

	Почетак и крај имплементације
	2024 -2026. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	1.500.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % ЗП Електрокрајина

	Кратки опис/коментар
	Потребно је извршити измјену дотрајалих дрвених стубова на електро мрежи са новим бетонским стубовима.


 
	Мјера 14
	Назив мјере
	Интеграција мјера прилагођавања на климатске промјене у систем просторног  планирања

	Сектор 
	Сви

	Климатске опасности
	Сви

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Не

	Почетак и крај имплементације
	2026 – 2028. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	Н/А

	Извори финансирања
	Општина Мркоњић Град , носиоци израде плана

	Кратки опис/коментар
	При ревизији постојећих и/или изради нових просторних планова свих нивоа, укључити планиране мјере у исте гдје год је то потребно.  


 
	Мјера 15
	Назив мјере
	Развој "зелене " и "плаве" инфраструктуре у урбаним срединама

	Сектор 
	Здравље

	Климатске опасности
	Топлотни талас

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	КП Парк, ШГ Лисина, Фонд за заштиту животне средине

	Почетак и крај имплементације
	2026 – 2028. године

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	500.000 КМ

	Извори финансирања
	Сви учесници равномјеро у односу на укупну вриједност

	Кратки опис/коментар
	Плава инфраструктура подразумијева одржавање  постојеће инфраструктуре и повећање капацитета водоснабдијевања на  подручју општине док зелена инфраструктура подразумијева допуњавање и одржавање већ постојећих зелених површина. 


 



	







	Мјера 16
	Назив мјере
	Спровођење едукативних програма о ефикасној потрошњи воде, уштеда потрошње воде у зградама јавне управе

	Сектор 
	Водоснабдјевање

	Климатске опасности
	Суша и оскудица воде

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	КП „Парк“ а.д.

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	5.000 КМ

	Извори финансирања
	50 % Општина Мркоњћ Град, 50 % КП „Парк“ а.д. 

	Кратки опис/коментар
	Едуковати становништво о рационалном кориштењу воде - израда промо материјала


	Мјера 17
	Назив мјере
	Повећање броја сигурних тачака у случају екстремних метеоролошких услова (засјенити површине, поставити чесме за питку воду)

	Сектор 
	Здравље, становништво

	Климатске опасности
	Топлотни талас, поплаве

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Не

	Почетак и крај имплементације
	2025. – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	5.000 КМ

	Извори финансирања
	100 % Општина Мркоњћ Град

	Кратки опис/коментар
	Овом мјером је планирано да се на идентификованим локацијама поставе јавне чесме за воду као и да се засјене одређене површине како би становници могли користити воду током великих врућина и да не буду  изложени директном сунцу.


	Мјера 18
	Назив мјере
	Инсталација двије мобилне мјерне станице за праћење квалитета ваздуха и метеоролошких параметара

	Сектор 
	Здравље, туризам

	Климатске опасности
	Загађења ваздуха

	Одговорно тијело
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у имплементацији
	Републички хидрометеоролошки завод, Центар за заштиту животне средине

	Почетак и крај имплементације
	2025 – 2027. година

	Процјена укупних трошкова имплементације (КМ)
	100.000 КМ 

	Извори финансирања
	50 % донатори 50% Општина Мркоњић Град буџет

	Кратки опис/коментар
	Због климатских промјена мијења се уобичајни годишњи профил концентрација загађујућих материја које утичу на здравље становништва. Мјером је предвиђено да се поставе 2  мобилне мјерне станице за праћење квалитета ваздуха и метеоролошких параметара те уједно обавјештавање становништва о резултатима праћења. Тренутно немамо мјерне станице. Законска регулатива за ову област је у надлежности републичких органа. Циљ је унапређење здравља становништва кроз редовна праћења свих параметара загађења ваздуха и обавјештавање јавности о истоме.
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5.3. [bookmark: _Toc161223332][bookmark: _Toc166334699]Акциони план за енергетско сиромаштво
Како би се ублажили утицаји енергетског сиромаштва потребно је: 
· Спровести истраживање на подручју Општина Мркоњић Град колико је домаћинстава у енергетском сиромаштву;
· Суфинансирање енергетске обнове зграда и породичних кућа за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва;
· Једноставне мјере ЕУ за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва;
· Организација и имплементација Центара за социјалну заштиту.

Специфичне мјере за општину Мркоњић Град су дате у наставку.
	Мјера 1
	Назив мјере
	Суфинансирање енергетске обнове зграда и породичних кућа за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва

	Носилац активности
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у спровођењу активности
	Грађани
Грађевинске фирме

	Остали укључени учесници
	Јединица цивилне заштите

	Почетак и крај спровођења
	2024 – 2030. година

	Извор финансирања
	Оштина Мркоњић Град

	Кратки опис/коментар
	У склопу мјере суфинансирањем ће се спровести мјера енергетске обнове зграда и породичних кућа у власништву или сувласништву рањивих група грађана у опасности од енергетског сиромаштва. Такође, у склопу мјере суфинансирања ће се спроводити и друга мјера енергетске ефикасности у енергетски сиромашним домаћинствима, на примјер замјена кућних уређаја по систему „старо за ново“, унапрјеђење или замјена система гријања (побољшања учинковитости система гријања и замјене енергената (нарочито електричне енергије и лож уља) еколошки, економски и енергетски повољнијима, а посебно система који користе обновљиве изворе енергије те спровођење других техничких мјера енергетске ефикасности.


	Мјера 2
	Назив мјере 
	Једноставне мјере ЕУ за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва

	Носилац активности
	Општина Мркоњић Град

	Партнери у провођењу активности
	2022 - 2030. година

	Остали укључени учесници
	Црвени крст Мркоњић Град

	Почетак и крај спровођења
	Јединица цивилне заштите

	Извор финансирања
	Општина Мркоњић Град, Међународне хуманитарне организације

	Кратки опис/коментар
	Донација једноставних мјера енергетске ефикасности код рањивих група грађана у опасности од енергетског сиромаштва.
Примјер пакета за домаћинство укључује:
· ЛЕД сијалице
· Траке за дихтовање прозора
Изолацијске плоче





	Мјера 3
	Назив мјере 
	Оснивање Центра за грађане у ризику од енергетског сиромаштва

	Носилац  активности
	Општина Мркоњић Град - Служба опште управе и друштвених дјелатности

	Партнери у спровођењу активности
	2022 - 2030. година

	Остали укључени учесници
	Центар за социјални рад Мркоњић Град

	Почетак и крај спровођења
	Центри за социјалну заштиту
 Цивилна заштита

	Извор финансирања
	Општина Мркоњић Град

	Кратки опис/коментар
	Оснивање канцеларије и инфо-центра који би омогућио грађанима директне информације о могућим субвенцијама, мјерама енергетске ефикасности.
Сарадња са центрима за социјалну заштиту и Цивилна заштита





5.4. [bookmark: _Toc161223333][bookmark: _Toc166334700]Временски оквир имплементације „SECAP-а“
Неколико мјера за ублажавање и прилагођавање климатских промјенама, као и неколико мјера смањења енергетског сиромаштва већ се спроводе у Општини Мркоњић Град. Већина мјера за прилагођавање климатским промјенама је у фази планирања с предвиђеним почетком најкасније до 2025. године. Све мјере ће имати временски период имплементације до 2030. године.
Укупни финансијски преглед мјера  у односу да ли су намјењене за митигацију или адаптацију климатских промјена, као и  ублажавања ефеката енергетског сиромаштва је представљен у Табела 29.
[bookmark: _Ref162722738][bookmark: _Toc174444732]Табела 29 Финансијски преглед мјера адаптације, митигације и ублажавања енергетског сиромаштва за Општину Мркоњић Град
	Врста мјере 
	Процјењена кумулативна вриједност (ЕУР) 

	Мјере ублажавања климатских промјена
	8.470.000

	Мјере прилагођавања на климатске промјене
	5.687.936

	Мјере за смањење енергетског сиромаштва
	0

	Све укупно 
	13.457.936


У наставку је дат детаљан преглед временског и финансијског оквира имплементације сваке мјере засебно, те за сваку категорију. 




	Бр.
	Акција / Период
	2024.год.
	2025.год.
	2026.год.
	2027.год.
	2028.год.
	2029.год.
	2030.год.
	Извор финансирања
	Процјена вриједности (КМ)

	 
	Мјере за митигацију климатских промјена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Израда извјештаја о енергетском прегледу и примјена мјера енергетске ефикасности на згради Полицијске управе
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	МУП РС 100%
	400.000

	2
	Пројекат енергетске ефикасности на објекту Општинске управе
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град, Предсједник РС
	400.000

	3
	Реконструкција фасаде на објекту фискултурне сале Средњошколског центра
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град, Влада РС, УНДП
	100.000

	4
	Реконструкција фасаде на објекту ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град, Влада РС, УНДП
	150.000

	5
	Примјена мјера енергетске ефикасности на објекту ЈУ КСЦ „Петар Кочић“
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Влада РС 100%
	500.000

	6
	Реконструкција система јавне расвјете на цијелој територији општине Мркоњић Град (замјена постојећих свјетиљки са паметним ЛЕД свјетиљкама)
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Влада РС 100%
	500.000

	7
	Увођење система гријања у објекту ЈУ Центар за социјални рад (систем гријања на биомасу-пелет)
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 100%
	100.000

	8
	Увођење система централног гријања у објекту Ватрогасног дома
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %
	50.000

	9
	Замјена ватрогасних возила (набавка возила са нижим емисијама СО2)
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %
	450.000

	10
	Постављање соларних панела за производњу електричне енергије на објекту ЈУ „Центар за социјални рад“
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %
	150.000

	11
	Едукативни програм о енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије и заштити животне средине  за школе и грађане
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Општина Мркоњић Град 100%
	20.000

	12
	Примјена мјера енергетске ефикасности и кориштење обновљивих извора енергије на објекту Друшвени дом у Подрашници, уз претходни енергетски преглед
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 50 %, донатор 50 %
	80.000

	13
	Постављање соларних панела за производњу електричне енергије на зграду Општинске управе
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	Општина Мркоњић Град 30 %, донатор 70 %
	150.000

	14
	Субвенције за енергетску санацију индивидуалних стамбених објеката (успостава локалног финансијског модела)
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	Општина Мркоњић Град 100%
	5.000.000

	15
	Проширење капацитета постојеће соларне  електране на објекат „ Дом здравља“
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	50 % Општина Мркоњић Град, 50 % донатор
	50.000

	16
	Успостављање информационог центра за енергетску ефикасност
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	75% донатори, 25% Општина Мркоњић Град
	20.000

	17
	Подстицање просумера на индивидуалним стамбеним објектима
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
	200.000

	18
	Израда СУМП Мркоњић Град 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	100 % Општина Мркоњић Град
	150.000

	 
	Мјере за адаптацију на климатске промјене 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Регулација дијела Брешиног потока
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	70 % Општина Мркоњић Град 70 % донатор
	100.000

	2
	Регулација корита Црне Ријеке у дужини од 850 m (од Зборичког моста до моста код сточне пијаце)
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	100 % ХЕ Бочац
	100.000

	3
	Регулација дијела бујичног водотока Црљеница уз санирање корита и заштиту од одрона
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	Општина Мркоњић Град (фонд за заштиту животне средине, виши нивои власти, Федерална министарства).
	220.000

	4
	Уклањање стијенске масе у Баљвинама
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	50% Општина Мркоњић Град, 50 % донатори-
	234.936

	5
	Санација одрона на одређеним локалитетима
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 x
	Буџет општине,министарства
	700.000

	6
	Регулација дијела Црне ријеке у насељеном месту Бјелајце
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	70 % Општина Мркоњић Град 30% донатори
	100.000

	7
	Едукација везана за спречавање пожара-постављање табли са упозорењима за употребу ватре
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	100 % Општина Мркоњћ Град
	10.000

	8
	Циљано пошумљавање и управљање шумама
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	100 % донатори
	3.000

	9
	Изградња и уређење шумске путне инфраструктуре
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	100 % Општина Мркоњић Град
	50.000

	10
	Изградња базена за воду на критичним локацијама
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	101 % Општина Мркоњић Град
	50.000

	11
	Изградња водовода Бочац-Баљвине
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	50 % Општина Мркоњић Град,50 % ресорно министарство
	2.000.000

	12
	Информисати становништво кампањама с нагласком на климатске промјене и поплаве, на начин да јавност и привредни субјекти буду добро информисани о посљедицама својих поступака прије и за вријеме поплава
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	100% Општина Мркоњић Град
	10.000

	13
	Јачање отпорности електродистрибуцијске мреже
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 % ЗП Електрокрајина
	1.500.000

	14
	Интеграција мјера прилагођавања на климатске промјене у систем просторног планирања
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	Н/А
	Н/А

	15
	Развој "зелене " и "плаве" инфраструктуре у урбаним срединама
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	Сви учесници равномјерно у односу на укупну вриједност
	500.000

	16
	Спровођење едукативних програма о ефикасној потрошњи воде, уштеда потрошње воде у зградама јавне управе
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	50 % Општина Мркоњић Град,50 % КП „Парк“а.д.
	5.000

	17
	Повећање броја сигурних тачака у случају екстремних метеоролошких услова (засјенити површине, поставити чесме за питку воду)
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	100 % Општина Мркоњић Град
	5.000

	18
	Инсталација двије мобилне мјерне станице за праћење квалитета ваздуха и метеоролошких параметара.
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	50 % донатори 50% Општина Мркоњић Град - буџет
	100.000

	 
	Мјере за ублажавање енергетског сиромаштва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Суфинанцирање енергетске обнове зграда и породична кућа за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Општина Мркоњић Град
	Н/А

	2
	Једноставне мјере ЕУ за рањиве групе грађана у опасности од енергетског сиромаштва
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Општина Мркоњић Град
	Н/А

	3
	Оснивање Центра за грађане у ризику од енергетског сиромаштва
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Општина Мркоњић Град
	Н/А
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6. [bookmark: _Toc166334701]МЕХАНИЗМИ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 
Табела 30 даје преглед домаћих и међународних механизма за финансирање реализације акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена за Општину Мркоњић Град.
[bookmark: _Ref162395735][bookmark: _Toc174444733]Табела 30  Домаћи и међународни механизми финансирања реализације акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена за Општина Мркоњић Град
	Домаћи/
Међунардони 
	Извор финансирања
	Врста финансирања
	Облик финансирања

	Домаћи Извори 
	Буџет Јединице локалане самоуправе 
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	ЈУ „Воде Српске“
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, ХЕ „Бочац“
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	Дирекција за путеве РС
	Властита средства
	Бесповратна средства

	
	Домаће инвеститиционо-развојне институције 
	Приватна средства 
	Кредит 

	
	Комерцијалне финансијске институције 
	Приватна средства 
	Кредит 

	
	Приватни сектор 
	Приватна средства 
	Финснасирање/суфинансирање 

	Међународни извори 
	Међународне Кредитне организације (Свјетска банка, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка)
	Међународна средства 
	Кредит

	
	Међународне организације
	Међународна средства 
	Бесповратна средства/Техничка помоћ

	
	Европски програми финансирања
	Међународна средства 
	Бесповратна средства / Техничка помоћ

	
	Приватни сектор 
	Приватна средства 
	Финансирање/суфинансирање 
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7. [bookmark: _Toc166334702]ЗАКЉУЧАК 
Стратегија Акционог плана за одрживу енергију и климу Општине Мркоњић Град представља свеобухватан одговор на савремене изазове климатских промјена, унапређење енергетске ефикасности, промоцију обновљивих извора енергије и прилагођавање на климатске промјене. Амбиција овог документа одражава глобалне циљеве одрживог развоја, прилагођене специфичностима и потребама локалне заједнице Општине Мркоњић Град. Кроз дефинисане стратешке циљеве, Акционог плана за одрживу енергију и климу „SECAP“ (engl. Sustainable energy and climate Action plan) се усмјерава на смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за најмање 40% до 2030. године у односу на референтну 2013. годину, чиме се потврђује опредијељеност општине за декарбонизацију и транзицију ка зеленој економији.
Планиране мјере обухватају широк спектар секторских интервенција у зградарству, јавној расвјети, саобраћају и управљању отпадом, са нагласком на унапређење енергетске ефикасности и повећање удјела енергије из обновљивих извора. Адаптација на климатске промјене темељи се на анализи ризика и рањивости, усмјеравајући акције ка заштити природних ресурса, инфраструктуре и становништва, посебно у секторима као што су водопривреда, пољопривреда и туризам. Борба против енергетског сиромаштва посебно је важна димензија Акционог плана за одрживу енергију и климу „SECAP“ (engl. Sustainable energy and climate Action plan), са циљем осигурања приступа енергетски ефикасним и обновљивим рјешењима за све грађане, са посебним фокусом на рањиве групе.Реализација Акционог плана за одрживу енергију и климу „SECAP“ (engl. Sustainable energy and climate Action plan), захтијева успостављање ефикасне организационе структуре унутар Општине Мркоњић Град, која укључује све релевантне актере: јавне институције, приватни сектор, невладине организације и грађане. Кроз партиципативни приступ и ангажовање свих заинтересованих страна, план предвиђа стварање синергије између различитих секторских политика и иницијатива, омогућавајући холистички приступ климатским и енергетским изазовима.
Финансијски аспекти реализације Акционог плана за одрживу енергију и климу „SECAP“ (engl. Sustainable energy and climate Action plan), одражавају потребу за мобилизацијом различитих извора финансирања: локалних, националних, ЕУ фондова и међународних донација. Стратегија препознаје важност континуираног мониторинга и евалуације имплементираних мјера, како би се осигурала њихова ефикасност и правовремено прилагођавање промјенљивим околностима.
Укупно, Акциони план за одрживу енергију и климу „SECAP“ (engl. Sustainable energy and climate Action plan) за Општину Мркоњић Град представља темељан и амбициозан план који се не само усклађује са глобалним циљевима одрживог развоја, већ и подстиче локални економски раст, друштвени напредак и заштиту животне средине. Успјешна имплементација овог плана допринијеће стварању отпорнијег, енергетски ефикаснијег и климатски одговорног друштва, осигуравајући бољу будућност за све становнике Општине Мркоњић Град.
	„SECAP“ Општина Мркоњић Град
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Координатор пројекта      Одјељење за просторно планирање и комуналне послове     


Чланови радне групе


Одјељење за привреду и финансије


Одјељење за просторно планирање и комуналне послове


Одјељење за просторно планирање и комуналне послове


Кабинет начелника општине


ССС за подршку економском развоју


ССС за аналитичке послове,рад са инвеститорима и пројекте


CСС за просторно планирање


ВСС за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине


Зграде за административну управу	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	160.37100000000001	0	371	187.6	Зграде за образовну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	132.30199999999999	0	190.8	2998.6	Зграде за културну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	40.027000000000001	0	265	0	Зграде за здравствену дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	95.876999999999995	0	0	392	Зграде за социјалну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	33.618000000000002	36	0	0	
MWh/god.



Укупно	
Зграде за административну управу	Зграде за образовну дјелатност	Зграде за културну дјелатност	Зграде за здравствену дјелатност	Зграде за социјалну дјелатност	718.971	3321.7019999999998	305.02699999999999	487.87700000000001	69.617999999999995	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Потрошња енергије (МWх)	462.19499999999999	Електрична енергија (за гријање)	Потрошња енергије (МWх)	36	Ложиво уље	Потрошња енергије (МWх)	826.8	Биомаса	Потрошња енергије (МWх)	3578.2	MWh/god.


Потрошња енергије (МWх)	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	462.19499999999999	36	826.8	3578.2	

Зграде за административну управу	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	188.12700000000001	82.201999999999998	319.39999999999998	Зграде за  спорт и рекреацију	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	1.68	0	145	Зграде за туризам и угоститељство	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	126.4	0	314.5	Зграде трговинске и услужне дјелатности	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	99.93	1.48	49	Зграде за обављање производних дјелатности	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	14.8	14.8	0	
MWh/god.



Укупно	
Зграде за административну управу	Зграде за  спорт и рекреацију	Зграде за туризам и угоститељство	Зграде трговинске и услужне дјелатности	Зграде за обављање производних дјелатности	589.72900000000004	146.68	440.9	150.41000000000003	29.6	
188	Potrošnja energije (MWh)	430.93700000000001	Električna energija (za grijanje)	Potrošnja energije (MWh)	98.481999999999999	Biomasa	Potrošnja energije (MWh)	827.9	MWh/god.


Укупно	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	430.93700000000001	98.481999999999999	827.9	

Индивидуалне куће	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	18137.64	584.9	159.25529999999998	159.25529999999998	156494.39999999999	Стамбене зграде	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	422.40000000000003	10	25	0	3741	
MWh/god.



СТАМБЕНИ СЕКТОР	
175535.45059999998	4198.3999999999996	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Енергија МWх	18560.04	Електрична енергија (за гријање)	Енергија МWх	594.9	Угаљ (мрки)	Енергија МWх	184.25529999999998	Лож уље	Енергија МWх	159.25529999999998	Биомаса	Енергија МWх	160235.4	MWh/god.


Укупно	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	18560.04	594.9	184.25529999999998	159.25529999999998	160235.4	

Индивидуалне куће	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	18137.64	584.9	159.25529999999998	159.25529999999998	156494.39999999999	Стамбене зграде	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	422.40000000000003	10	25	0	3741	
MWh/god.



ZGRADARSTVO	
Zgrade u nadležnosti/ vlasništvu opčine	Zgrade koje nisu u vlasništvu općine	Stambene zgrade	4903.1949999999997	1357.319	180574.59529999999	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Енергија МWх	18560.04	Електрична енергија (за гријање)	Енергија МWх	594.9	Угаљ (мрки)	Енергија МWх	184.25529999999998	Лож уље	Енергија МWх	159.25529999999998	Биомаса	Енергија МWх	160235.4	MWh/god.



Potrošnja energije (MWh)	
Električna energija (za ostalu namjenu)	Električna energija (za grijanje)	Ugalj (mrki)	Lož ulje	Biomasa	19453.172000000002	729.38199999999995	1025	986.05529999999999	164641.5	
Зграде за административну управу	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	115.948233	0	103.50900000000001	0	Зграде за образовну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	95.65434599999999	0	53.233200000000004	0	Зграде за културну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	28.939520999999999	0	73.935000000000002	0	Зграде за здравствену дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	69.319070999999994	0	0	0	Зграде за социјалну дјелатност	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	24.305813999999998	26.027999999999999	0	0	
tCO2/god.



Емисија ЦО2 (т)	
Зграде за административну управу	Зграде за образовну дјелатност	Зграде за културну дјелатност	Зграде за здравствену дјелатност	Зграде за социјалну дјелатност	219.45723300000003	148.88754599999999	102.874521	69.319070999999994	50.333813999999997	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	334.16698500000001	Електрична енергија (за гријање)	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	26.027999999999999	Ложиво уље	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	230.67720000000003	Биомаса	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	0	tCO2/god.



Емисија ЦО2 (т)	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Ложиво уље	Биомаса	334.16698500000001	26.027999999999999	230.67720000000003	0	
Зграде за административну управу	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	136.01582099999999	59.432045999999993	0	Зграде за  спорт и рекреацију	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	1.2146399999999999	0	0	Зграде за туризам и угоститељство	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	91.387200000000007	0	0	Зграде трговинске и услужне дјелатности	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	72.249389999999991	1.0700399999999999	0	Зграде за обављање производних дјелатности	Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	10.7004	10.7004	0	
tCO2/god.



Емисија ЦО2 (т)	
Зграде за административну управу	Зграде за  спорт и рекреацију	Зграде за туризам и угоститељство	Зграде трговинске и услужне дјелатности	Зграде за обављање производних дјелатности	195.44786699999997	1.2146399999999999	91.387200000000007	73.319429999999997	21.4008	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Емисија ЦО2 (т)	311.56745100000001	Електрична енергија (за гријање)	Емисија ЦО2 (т)	71.202485999999993	Биомаса	Емисија ЦО2 (т)	0	tCO2/god.



Емисија ЦО2 (т)	
Електрична енергија (за осталу употребу)	Електрична енергија (за гријање)	Биомаса	311.56745100000001	71.202485999999993	0	
Индивидуалне куће	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	13113.513719999999	422.88269999999994	53.97528404189999	44.432228699999996	0	Стамбене зграде	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	305.39519999999999	7.2299999999999995	8.4730749999999997	0	0	
tCO2/god.



Emisija COO2 t	
Individualne kuće	Stambene zgrade	13634.803932741899	321.098275	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Емисија ЦО2 (т)	13418.90892	Електрична енергија (за гријање)	Емисија ЦО2 (т)	430.11269999999996	Угаљ (мрки)	Емисија ЦО2 (т)	62.448359041899991	Лож уље	Емисија ЦО2 (т)	44.432228699999996	Биомаса	Емисија ЦО2 (т)	tCO2/god.



Емисија ЦОО2 т	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Угаљ (мрки)	Лож уље	Биомаса	13418.90892	430.11269999999996	62.448359041899991	44.432228699999996	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Емисија ЦО2 (т)	13418.90892	Електрична енергија (за гријање)	Емисија ЦО2 (т)	430.11269999999996	Угаљ (мрки)	Емисија ЦО2 (т)	62.448359041899991	Лож уље	Емисија ЦО2 (т)	44.432228699999996	Биомаса	Емисија ЦО2 (т)	tCO2/god.



Emisija CO2 (t)	
Zgrade u nadležnosti/ vlasništvu opčine	Zgrade koje nisu u vlasništvu općine	Stambene zgrade	590.87218500000006	382.76993700000003	14240.8499237	
Електрична енергија (за осталу намјену)	Емисија ЦО2 (т)	14064.643356	Електрична енергија (за гријање)	Емисија ЦО2 (т)	527.34318599999995	Угаљ (мрки)	Емисија ЦО2 (т)	62.448359041899991	Лож уље	Емисија ЦО2 (т)	275.10942870000002	Биомаса	Емисија ЦО2 (т)	0	tCO2/god.



Emisija CO2 (t)	
Električna energija (za ostalu namjenu)	Električna energija (za grijanje)	Ugalj (mrki)	Lož ulje	Biomasa	14064.643356	527.34318599999995	347.396075	275.10942870000002	0	
Потрошња енергије (МWх)	
Бензин	Дизел	83.002859999999998	94.282399999999996	

Емисија ЦО2 (тЦО2)	
Бензин	Дизел	20.667712139999999	25.1734008	

Категорија 	
Путничка возила	Мотоцикли	Теретна возила	Радни стројеви	Трактори и остала пољопривредна возила	0.83605322621139844	5.0213406979663566E-3	0.14034647250815968	8.5362791865428063E-3	1.0042681395932713E-2	

Потрошња енергије (МWх)	
бензин	дизел	гас	11603.757600000001	53450.700000000004	947.11680000000001	

Емисија ЦО2 (тЦО2)	
бензин	дизел	гас	2889.3356423999999	14271.336900000002	214.99551360000001	

Бензин	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	83.002859999999998	0	11603.757600000001	Дизел	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	94.282399999999996	4695.6000000000004	53450.700000000004	Гас	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	0	0	947.11680000000001	
MWh/god.



177	4696	66002	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	177.28525999999999	4695.6000000000004	66001.574400000012	

Бензин	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	20.667712139999999	0	2889.3356423999999	Дизел	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	25.1734008	1253.7252000000001	14271.336900000002	Гас	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	0	0	214.99551360000001	
tCO2/god.



Емисија ЦО2 (тЦО2)	
Возила у власништву општине	Јавни пријевоз	Приватна и комерцијална возила	45.841112940000002	1253.7252000000001	17375.668056000002	

UKUPNA SNAGA (kW)	
Жаруље	Натријумове свјетиљке	21.25	125.3	


Укупно по енергентима	
Моторни бензин	Дизел	ТНГ	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Лож уље	Угаљ (мрки)	Биомаса	11686.760460000001	58240.582400000007	947.11680000000001	20309.540400000002	729.38199999999995	986.05529999999999	184.25529999999998	164641.5	
MWh/god.



Укупно по секторима	
Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	185994.3646	70874.459660000008	745.35329999999999	111.01510000000002	
MWh/god.


Моторни бензин	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	0	11686.760460000001	0	0	Дизел	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	0	58240.582400000007	0	0	Електрична енергија (за осталу намјену)	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	19453.172000000002	0	745.35329999999999	111.01510000000002	Електрична енергија (за гријање)	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	729.38199999999995	0	0	0	Лож уље	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	986.05529999999999	0	0	0	Угаљ (мрки)	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	184.25529999999998	0	0	0	Биомаса	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	164641.5	0	0	0	



Потрошња енергије МWх/год.	
Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	185994.3646	70874.459660000008	745.35329999999999	111.01510000000002	


Укупно по енергентима	
Моторни бензин	Дизел	ТНГ	Електрична енергија (за осталу намјену)	Електрична енергија (за гријање)	Лож уље	Угаљ (мрки)	Биомаса	2910.0033545399997	15550.235500800001	214.99551360000001	14683.797709200002	527.34318599999995	275.10942870000002	62.448359041899991	0	
tCO2/god.



Укупно по секторима	
Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	14929.544329741901	18675.23436894	538.89043589999994	80.263917300000003	
tCO2/god.


Моторни бензин	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	0	2910.0033545399997	0	0	Дизел	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	0	15550.235500800001	0	0	Електрична енергија (за осталу намјену)	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	14064.643356	0	538.89043589999994	80.263917300000003	Електрична енергија (за гријање )	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	527.34318599999995	0	0	0	Лож уље	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	275.10942870000002	0	0	0	Угаљ (мрки)	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	62.448359041899991	0	0	0	Биомаса	Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	0	0	0	0	



Емисија ЦО2 тЦО2/год.	
Зградарство	Саобраћај	Јавна расвјета	Водоснабдјевање	14929.544329741901	18675.23436894	538.89043589999994	80.263917300000003	

Зградарство	15214	Саобраћај	18675	Јавна расвјета 	539	Водоснабдјевање	162	Комунални отпад 	925	tCO2/god.



Emisija CO2 tCO2/god.	
Zgradarstvo	Saobraćaj	Javna rasvjeta	Vodosnabdjevanje	Komunalni otpad	15214.492045700001	18675.23436894	538.89043589999994	162.24264600000001	925.25	
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